## Техническое задание

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **на определение исполнителя для осуществления закупки на оказание услуги по организации и проведению фотосессии сотрудников АО «НЗМУ»**

|  |
| --- |
| № НЗМУ – № 19-2023- Служба АХО |

|  |
| --- |
| РАЗРАБОТАНО: |
| Спец-ст I категории АХО |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Драбчук |
| Подпись, дата Ф.И.О. |
| СОГЛАСОВАНО: |
| Начальник Службы АХО |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ничвогледов |
| Подпись, дата Ф.И.О. |

г. Находка, 2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на определение исполнителя для осуществления закупки на оказание услуги по организации и проведению фотосессии сотрудников АО «НЗМУ»**

|  |
| --- |
| **1. Наименование и цели использования оказываемых услуг/работ**  **(с указанием краткой характеристики) \*** |
| Оказание услуг по изготовлению и установки угловых кухонных гарнитуров по адресу: г. Находка, ул. Добролюбова, д. 4А, в целях обустройства арендного жилья. |
| **2. Перечень и объемы услуг/работ**  **(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей СП-Заказчика)\*** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п\п | Наименование услуги (конкретной цели получения услуги)/работы | Описание услуги/работы (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема услуги/работы | |  | Подготовительные работы перед монтажом кухонных гарнитуров |  |  | | 1.1 | Сантехнические работы (демонтаж) | Отключение смесителя от системы водоснабжения;  Демонтаж эмалированной мойки со смесителем;  Демонтаж смесителя с мойки;  Демонтаж кафельной плитки со стены в месте установки мойки, площадь 1,3 кв.м. | час | | 1.2 | Монтажные работы | Установка тройника для организации подвода воды к стиральной машине (материал Исполнителя);  Установка тройника с манжетой в систему канализации для организации отвода стока от стиральной машины (материал Исполнителя);  Установка смесителя на нержавеющую мойку;  Установка гибких подводок от смесителя к системе водоснабжения (материал Исполнителя);  Подключение стиральной машины к системам холодного водоснабжения и канализации; | час | | 1.3 | Электротехнические работы | Установка параллельной розетки для питания стиральной машины (устройство кабель-канала для укладки кабеля, общая длина 4 м.; Установка розетки внешнего исполнения ниже уровня столешницы);  Вынос питания от существующей розетки для вытяжки (Устройство кабель-канала от существующей розетки вверх, 1 м.);  Удлинение питающего кабеля плиты (1-3 м.);  Перенос розетки электроплиты на 10 см. ниже;  Материал Исполнителя (кабель-канал, кабель, клеммы, розетки);  Установка и подключение вытяжки; | час | | 2 | Согласование цвета с Заказчиком перед изготовлением кухонных гарнитуров | Цветовая гамма – по согласованию с заказчиком, кухонный фартук в цвет столешницы. Цвет кухонного гарнитура -белый глянец, цвет столешницы и фартука- белый дуб |  | | 3 | Изготовление кухонных гарнитуров 1800\*2900 | Короткая сторона, низ:  Предусмотрено место под установку стиральной машины; установлена мойка из нержавеющей стали; двери фасадов – распашные; длина от угла до края со стороны стиральной машины 1200– мм.  Короткая сторона, верх:  Двери фасадов – распашные; над мойкой предусмотрено место для хранения посуды; длина от угла до края – 1800 мм.;  Длинная сторона, низ:  Двери фасадов – распашные; одна секция – выдвижные ящики для хранения посуды (не менее двух); длина от угла до края со стороны кухонной плиты– 2400 мм.;  Длинная сторона верх:  Двери фасадов – распашные; крайний шкаф – под установку вытяжки; длина от угла до края – 2900 мм.  При сборке используется мебельная фурнитура.  Кухонный фартук изготовлен в цвет столешницы. Размер 1800\*2900.    **Общие требования:**  - Корпус изделий должен быть выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, цвет – белый глянец.  Изделия должны быть собраны на шкант и эксцентриковую стяжку, снабженную заглушкой в цвет изделия. Фасад должен быть выполнен из плиты МДФ средней плотности 780-800 кг/м3, толщиной 16 мм покрыт пленкой ПВХ- цвет белый глянец  Фасады должны быть навешены на систему накладных петель с эффектом «мягкого закрывания», шарниры имеют трехмерное регулирование, с устройством фиксирующим фасады в закрытом положении и предотвращающим самопроизвольное открывание  Выдвижные элементы должны быть оснащены системой самозакрывания, горизонтальной и вертикальной регулировкой, антишумовым эпоксидным покрытием, пластмассовыми роликами, с нагрузкой до 30 кг.  При сборке используется мебельная фурнитура. Все детали и сборочные единицы изделий должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 6449.(1-5)-82 способом, обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.  Предоставление подрядчиком чертеж кухни с указанием размеров | Шт. | | 4 | Изготовление кухонных гарнитуров 2400\*1900 | Короткая сторона, низ:  Предусмотрено место под установку стиральной машины; установлена мойка из нержавеющей стали; двери фасадов – распашные; длина от угла до края со стороны стиральной машины – 1300 мм.;  Короткая сторона, верх:  Двери фасадов – распашные; над мойкой предусмотрено место для хранения посуды; длина от угла до края – 1900 мм.;  Длинная сторона, низ:  Двери фасадов – распашные; одна секция – выдвижные ящики для хранения посуды (не менее двух); длина от угла до края со стороны кухонной плиты – 1900 мм.;  Длинная сторона верх:  Двери фасадов – распашные; крайний шкаф – под установку вытяжки; длина от угла до края – 2400 мм.  При сборке используется мебельная фурнитура.  Кухонный фартук изготовлен в цвет столешницы. Размеры 2400\*1900    **Общие требования:**  - Корпус изделий должен быть выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, цвет – белый глянец.  Изделия должны быть собраны на шкант и эксцентриковую стяжку, снабженную заглушкой в цвет изделия. Фасад должен быть выполнен из плиты МДФ средней плотности 780-800 кг/м3, толщиной 16 мм покрыт пленкой ПВХ- цвет белый глянец  Фасады должны быть навешены на систему накладных петель с эффектом «мягкого закрывания», шарниры имеют трехмерное регулирование, с устройством фиксирующим фасады в закрытом положении и предотвращающим самопроизвольное открывание  Выдвижные элементы должны быть оснащены системой самозакрывания, горизонтальной и вертикальной регулировкой, антишумовым эпоксидным покрытием, пластмассовыми роликами, с нагрузкой до 30 кг. При сборке используется мебельная фурнитура.Все детали и сборочные единицы изделий должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 6449.(1-5)-82 способом, обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.  Предоставление подрядчиком чертеж кухни с указанием размеров | Шт. | | 5 | Напольная секция | Высота 840  Глубина 570 |  | | 6 | Столешница | Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 35 мм, глубина 600. | 50 шт | | 7 | Кухонный фартук | В цвет столешницы. Длина кухонного фартука равна длине кухонного гарнитура. Так же кухонный фартук необходимо расположить над кухонной плитой и стиральной машиной. | 50 шт | | 8 | Напольная секция с 3-мя выдвижными ящиками | Напольная секция должна быть с тремя выдвижными ящиками - тандембоксами. Корпус и фасад изделия – по общим требованиям | 50 шт | | 9 | Навесная секция под сушку | Навесная секция должна быть с двумя распашными дверями. Секция имеет сушилку двухуровневую, отделка - нержавеющая сталь. Корпус и фасад изделия – по общим требованиям. | 50 шт | | 10 | Навесная секция | Высота 700-720  Глубина 350-450 |  | | 11 | Мойка | Материал изготовления- нержавеющая сталь, ширина-700, глубина-500. Предоставляется исполнителем |  | | 12 | Подключение стиральной машины | Подключение к водоотведению и к подаче воды | 50 шт | | 13 | Монтаж вытяжки в навесную секцию | Ширина 500 | 50 шт | | 13 | Подключение вытяжки к вентиляции | Монтаж короба для скрытия воздухоотвода. | 50 шт | |
| 1. **Место оказания услуг/выполнения работ**   **(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.) \*** |
| Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, д. 4А. (Приложение № 1 к Техническому заданию) |
| 1. **Сроки (периоды) оказания услуг/выполнения работ**   **(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны оказываться услуги/работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено оказание услуг/выполнение работ, или минимально приемлемой для СП-Заказчика даты завершения, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг/выполнению работ) \*** |
| Дата начала: С момента подписания договора.  Дата окончания: |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих услуг/работ**   **(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных, рекламно-информационных материалов, доставке, разгрузке и др.)** |
| Предметы мебели отгружаются силами и средствами Подрядчика. Подрядчик осуществляет доставку Предметов мебели по адресу Заказчика за свой счет способом, обеспечивающим надлежащий уровень сохранности товара при доставке (транспортировке). Предметы мебели должны поставляться новым, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не имеющими дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, соответствующими заявленной производителем функциональности и качественным характеристикам, без повреждений и дефектов, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, не отремонтированными, не восстановленными.  Вкладные и накладные элементы Предметов мебели должны быть закреплены неподвижно.  Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.  Предметы мебели должны быть изготовлены из экологически чистого материала и не должны причинять вреда здоровью человека, а также соответствовать требованиям нормативных документов. |
| 1. **Общие требования к оказанию услуг/выполнению работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/выполнения работ, методам и методики оказания услуг/выполнения работ**   **(в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества)** |
| В результате выполненных работ должны быть изготовлены, доставлены по адресу Заказчика и смонтированы в соответствии с эскизным проектом, схемой монтажа и схемой расстановки предметы мебели. Схема монтажа предоставляется Подрядчиком. |
| 1. **Требования к безопасности оказания услуг/выполнению работ и безопасности результатов**   **(в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги/выполняемые работы могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)** |
| При выполнении работ по настоящему договору самостоятельно обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и других обязательных правил, действующих в месте производства работ. Электротехнические работы должны быть выполнены в соотвествии с ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок), СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. (Электроустановки низковольтные). |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ**   **(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг/работ по каждому этапу оказания услуг/выполнения работ и в целом, содержание первичной, отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг/работ) \*** |
| Приемка услуги осуществляется по адресу, указанному в разделе № 3 настоящего Технического задания.  . Предметы мебели принимаются Заказчиком по акту выполненных работ, подписываемой Сторонами в момент сдачи-приемки работ по монтажу.  - Работы по монтажу Предметов мебели и техники выполняются Подрядчиком и принимаются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания  - После завершения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору Подрядчик обязан передать Заказчику следующие документы:  - товарную накладную на поставленные Предметы мебели и техники,  - акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, которым подтверждается факт выполнения всех видов работ, предусмотренных Договором;  - гарантийный талон на каждый Предмет мебели с указанием всех комплектующих;  - сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на материалы, использованные при выполнении работ (в случае, если такие материалы подлежат обязательной сертификации (подтверждению соответствия в форме декларации)).  - Подписание товарной накладной и актов сдачи-приемки работ производится Сторонами в следующем порядке: Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Подрядчика товарной накладной и акта выполненных работ обязан подписать их или дать мотивированный отказ от приемки Предметов мебели и/или результатов работ. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче услуг/работ** |
| Не требуется |
| 1. **Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам** |
| Не требуется. |
| 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг/выполнения работ объектах** |
| Не требуется. |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ**   **(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки) \*** |
| гарантийный талон на каждый Предмет мебели с указанием всех комплектующих сроком до 12 месяцев. Гарантия на кухонные гарнитуры не менее 1 года. |
| 1. **Требования к квалификации исполнителя\*** |
| Работы по настоящему Договору должны выполняться квалифицированными работниками Подрядчика, обладающими необходимыми документами, подтверждающими соответствующий уровень квалификации и допуск к производству работ. Опыт работы в данном виде деятельности не менее 1 (одного) года. Предоставить заказчику портфолио исполненных проектов, по возможности контактные данные клиентов. |
| 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя** |
| Не требуется. |
| 1. **Правовое регулирование приобретения и использования услуг/работ**   **(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов услуг/работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Не требуется. |
| 1. **Порядок оплаты**   **(условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг/выполнения работ и в целом, в том числе без аванса/с авансом \_\_\_\_%) \*** |
| - Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж 30% от стоимости Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на основании счета на оплату, не ранее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления счета.  - Заказчик производит оплату остатка в размере 70% от стоимости Договора в сумме  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами счета-фактуры или УПД, акта приема передачи. |
| 1. **Иные требования к услугам/работам и условиям их оказания/выполнения по усмотрению заказчика** |
| Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению работников специализированной техникой для оказания необходимого объема услуг по монтажу3 кухонных гарнитуров.  Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством РФ;  В случае обнаружения недостатков в выполненной работ немедленно их устранить, а если это невозможно, устранить недостатки в разумный срок.  Исполнитель должен за свой счет доставлять своих сотрудников к месту работы и обратно |
| 1. **Приложения** |
| Приложение № 1 Список квартир, приложение № 2,3 Эскизы кухонных гарнитуров, Приложение №4 перечень МТР, Проект договора |