**Приложение № 1 к Извещению**

**Описание предмета закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку двигателя ЯМЗ-236Г-6для автогрейдера производства завода Брянский арсенал**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Двигатель ЯМЗ-236Г-6для автогрейдера производства завода Брянский арсенал без коробки передач с электрооборудованием** | |  |  | | --- | --- | | Мощность (л.с) | 150 | | Мощность кВт | 110 | | Номинальная частота вращения, мин-1 | 1700 | | Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт•ч) / г/(л.с.•ч) | 220 (162) | | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 1130 / 1040 / 1070 | | Генератор, модель | Есть | | ТНВД | Есть | | Экологический класс | Euro-0 | | Количество цилиндров | 6 | | Масса, кг | 985 | | Расположение цилиндров | V6 | | Ресурс до капитального ремонта, м/ч | 8000 |   Новый Двигатель 236Г-6 без коробки передач с электрооборудованием, комплектуется механизмом отбора мощности и сцеплением, а также кронштейнами крепления ДВС к раме с подушками. Для установки на автогрейдер ДЗ-180А 2001г.в, взамен двигателя Д-442 (А-41).  Входит в состав семейства шестицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода. Дизель четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, без наддува, с жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения.  Двигатель ЯМЗ-236Г-6 используется в составе автогрейдеров производства завода Брянский арсенал. | шт | 1 |

**2. Место поставки товара:** Поставщик обязуется доставить товар своими силами и за свой счет до центрального склада АО «ДРСУ-10»: Терминал Транспортной компании в г. Абакане Республики Хакасия.

**3. Срок поставки товара:** Товар должен быть поставлен в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. **Гарантия качества товара – 12 месяцев с начала эксплуатации**.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором