**Техническое задание**

**на поставку автомобиля УАЗ Патриот или эквивалент**

# 1. Объект закупки:

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | УАЗ Патриот или эквивалент |
| Тип автомобиля | Внедорожник повышенной пpоходимости |
| Год выпуска | Не ранее 2022 |
| Цвет: | Белый |
| Количество | 1 шт. |
| **Эксплуатационные показатели** | |
| Объём топливного бака, л | Не менее 68+2 |
| Колеса | Не менее 225/75R16С |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 150 |
| **Двигатель:** | |
| Двигатель | бензиновый |
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное |
| Тип впуска | Инжектор |
| Количество цилиндров | не менее 4 |
| Диаметр цилиндра | не менее 95,5 мм |
| Ход поршня | не менее 94 мм |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем, см3 | Не менее 2693 |
| Максимальный крутящий момент, Н\*м | Не менее 235,4 |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 550 до 2 750 об/мин |
| **Трансмиссия и управление** | |
| Коробка передач | Автоматическая, не менее 6 ступенчатая |
| Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
| Колесная формула | Не менее 4 x 4 |
| **Подвеска** | |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизотором поперечной устойчивости |
| **Геометрия и масса** | |
| Количество мест | Не менее 5 |
| Длина, мм | Не менее 4750 |
| Ширина (по зеркалам), мм | Не менее 2110 |
| Высота, мм | Не менее 1910 |
| Колесная база, мм | Не менее 2760 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 210 |
| Снаряженная масса, кг | Не менее 2000 |
| Полная масса, кг | Не менее 2540 |
| Грузоподъемность, кг | Не менее 600 |
| **Комплектация** | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Наличие |
| Антиблокировочная система (ABS) | Наличие |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | Наличие |
| Подголовники задних сидений | Не менее 2 шт. |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | Наличие |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | Наличие |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Наличие |
| Подушка безопасности водителя | Наличие |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | Наличие |
| Гидроусилитель руля | Наличие |
| Антенна активная AM, FM, GPS + ГЛОНАСС | Наличие |
| Запасное колесо | Наличие |
| Передние противотуманные фары | Наличие |
| Атермальные стёкла | Наличие |
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | Наличие |
| Контейнер запасного колеса | Наличие |
| Брызговики (передние) | Наличие |
| Решетка радиатора с черными элементами в т.ч. логотипом | Наличие |
| Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | Наличие |
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | Наличие |
| Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | Наличие |
| Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | Наличие |
| Рейлинги на крыше | Наличие |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков в дверях) | Наличие |
| Мультимедийная система | ANDROID (или эквивалент), не менее 7 дюймов тачскрин, не менее 6 динамиков |
| Камера заднего вида | Наличие |
| Навигатор с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | Наличие |
| Розетка 12 вольт на панели приборов и в багажном отсеке | Наличие |
| Петли для крепления груза в багажнике | Наличие |
| Функция "Вежливый свет" (или эквивалент) для передних и задних плафонов верхнего освещения | Наличие |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | Наличие |
| Освещение багажного отсека | Наличие |
| Система безопасной парковки с передними и задними датчиками | Наличие |
| Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей | Наличие |
| Лобовое стекло с электроподогревом | Наличие |
| Подогрев задних сидений | Наличие |
| Щетки стеклоочистителя | Наличие |
| Дополнительный отопитель салона | Наличие |
| Электроблокировка замков всех дверей | Наличие |
| Круиз-контроль | Наличие |
| Климат-контроль однозонный | Наличие |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | Наличие |
| Пневмоупоры капота | Наличие |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | Наличие |
| Поручни на стойках А, В | не менее 4 шт. |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | Наличие |
| Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | Наличие |
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | Наличие |
| Передние сиденья с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте для кресла водителя.) | Наличие |
| Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная темная (боковины иск. кож., центральные вставки на подушке и спинке - ткань) | Наличие |
| Шторка в багажном отделении | Наличие |
| Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | Наличие |

**2. Место, срок и условия поставки автомобиля:**

2.1. Адрес поставки: Россия, Нижегородская область, г. Кстово, бул. Нефтепереработчиков, д.3

2.2. Срок поставки: в течение 10-ти календарных дней с момента заключения договора.

2.2.1. Поставка осуществляется силами Поставщика. Риск случайной гибели товара и право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента принятия товара. Товар считается принятым с момента подписания Покупателем товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта приема-передачи ТС.

**3. Требования к поставляемому автомобилю:**

3.1. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не ранее 2022г.;

3.2. Поставляемый автомобиль должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц

3.3. Товар должен быть технически исправен, с отсутствием всякого рода повреждений, заводской сборки, без эксплуатации и без эксплуатационного пробега, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать ГОСТам, ТУ. Товар должен быть полностью укомплектован: все параметры, его оборудование (приборы, узлы агрегаты и детали) проверены и готовы к эксплуатации.

3.4. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели автомобиля, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка автомобиля регламентируется заводом изготовителем;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 36 месяцев или 100 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- автомобиль должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

3.5. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену контракта.

3.6. Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

3.7. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы:

- товарная накладная, унифицированной формы ТОРГ-12 и счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством РФ (либо универсальный передаточный документ);

- акт приема-передачи ТС в трёх экземплярах;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- сервисная книжка с отметками на гарантийный ремонт;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии.