Техническое задание

на поставку шин автомобильных

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Шина 8,25 R 20 (240X508) У-2 НС 14 132/131 K | Применяемость шин: Грузовые шины  Сезонность: всесезонная  Исполнение: камерная  Модель шины: У-2  Ширина профиля: 8.25  Посадочный диаметр, R: 20  Конструкция шины: радиальная  Индекс нагрузки, кг: не менее 132 (2000)  Индекс нагрузки для спаренных колес, кг: не менее 131(1950)  Индекс скорости: K (не менее до 110 км/ч)  Слойность: не менее 14 | шт | 192 |
| 2 | Шина 8,25 R 20 (240X508) O79 НС 14 132/131 K | Применяемость шин: Грузовые шины  Сезонность: всесезонная  Исполнение: камерная  Модель шины: O79  Ширина профиля: 8.25  Посадочный диаметр, R: 20  Конструкция шины: радиальная  Индекс нагрузки, кг: не менее 132 (2000)  Индекс нагрузки для спаренных колес, кг: не менее 131(1950)  Индекс скорости: K (не менее до 110 км/ч)  Слойность: не менее 14 | шт | 30 |
| 3 | Шина 245/70 R 19,5 KAMA NU301 136/134 M | Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину: не менее 136/134  Размер: 245/70R19.5  Индекс категории скорости: M  Индекс давления PSI: не менее 115  Тип конструкции: Радиальная  Исполнение: Бескамерное  Максимальная скорость, км/ч: не менее 130  Конструкция каркаса и брекера: ЦМК  Условия эксплуатации протектора: Дорожный | шт | 18 |
| 4 | 275/70 R 22,5 VC-1 TYREX | Типоразмер: 275/70R22,5  Посадочный диаметр: 22.5  Индекс нагрузки: не менее 148/145  Индекс скорости: не менее J | шт | 468 |
| 5 | 295/80R22.5 153/148 M Cordiant Professional DR-1 ЯШЗ | Типоразмер: 295/80 R22,5  Ось: Ведущая ось  Сезонность: Всесезонные  Индекс нагрузки: не менее 153 (до 3650 кг)  Индекс скорости: не менее M (до 130 км/ч) | шт | 16 |
| 6 | 185/75 16С НК 520 | Типоразмер: 185/75 R16  Индекс нагрузки: не менее 104 (до 900 кг)  Индекс скорости: не менее R (до 170 км/ч) | шт | 6 |

С целью максимизации готовности подвижного состава и снижения вероятности внеплановых простоев при замене автошин, рассматриваются только заявленные модели, предложения, содержащие эквиваленты со схожими или идентичными характеристиками, не принимаются. Данное требование основано на том, что в настоящее время на предприятии применяются заявленные марки шин, и, в случае внеплановой замены (прокол и пр.), появится необходимость произвести замену автошин на всей оси в связи с недопустимостью использования разных покрышек на одной оси в соответствии с требованиями законодательства РФ, что приведет к увеличению финансовых затрат и времени простоя транспорта.

**2. Место и количество поставки товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Филиал ГПК "ПАТ"** | **8,25 R 20 (240X508) У-2 НС 14 132/131 K** | **8,25 R 20 (240X508) O79 НС 14 132/131 K** | **245/70 R 19,5 KAMA NU301 136/134 M** | **275/70 R 22,5 VC-1 TYREX 148/145 M** | **295/80R22.5 153/148 M Cordiant Professional DR-1 ЯШЗ** | **185/75 16С НК 520** |  |
|  |
| 1 | г. Кемерово (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, зд. 2а) |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 2 | г. Анжеро-Судженск (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, д. 10) | 18 |  | 12 | 40 |  | 6 |  |
| 3 | г. Белово (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Белово, 2-я Рабочая, д. 1) | 18 |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | г. Берёзовский (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Березовский, территория ГПАТП) | 8 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | г. Гурьевск (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Р. Люксембург, д. 56) | 18 |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Зеленогорск (Кемеровская обл. - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Промплощадка, сооружение 110) | 12 |  |  | 18 |  |  |  |
| 7 | пгт. Ижморский (Кемеровская обл. - Кузбасс, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, д. 127) | 18 |  |  | 18 |  |  |  |
| 8 | г. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шакурина, д. 4/11) | 18 |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | г. Мариинск (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Мариинск, ул. Антибесская, д. 18) | 18 |  |  | 24 |  |  |  |
| 10 | г. Междуреченск (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Междуреченск, тер. 110 подстанция) |  | 18 |  | 60 | 6 |  |  |
| 11 | г. Прокопьевск (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Союзная, зд. 61) | 10 |  |  | 26 |  |  |  |
| 12 | пгт. Промышленная (Кемеровская обл. - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Весенняя, домовладение 50а) | 6 | 6 |  | 18 |  |  |  |
| 13 | г. Тайга (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Тайга, ул. Герцена, д. 1) | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 14 | г. Таштагол (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Таштагол, ул. Поспелова, д. 5) | 6 |  | 6 | 24 | 4 |  |  |
| 15 | г. Топки (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Топки, ул. Цемзаводская, д. 5) | 12 | 6 |  | 18 |  |  |  |
| 16 | г. Юрга (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Юрга, ул. Тальская, д. 58) | 18 |  |  | 30 |  |  |  |
| 17 | пгт. Яшкино (Кемеровская обл. - Кузбасс, пгт. Яшкино, ул. Автомобилистов, зд. 2) |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 18 | Тяжин (Кемеровская обл. - Кузбасс, пгт. Тяжинский, ул. Новогаражная, зд. 1) | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| **ИТОГО** | | **192** | **30** | **18** | **468** | **16** | **6** |  |

**3. Срок поставки товара:** в течение 20 дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.