# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля УАЗ комби или эквивалент

**1. Технические характеристики автомобиля:**

Наименование: УАЗ Комби 390995 или эквивалент

Количество: 2 шт.

***Геометрия и масса***

Количество мест: не менее 7

Количество пассажиров: не менее 6

Снаряженная масса, кг: не менее 1890

Полная масса, кг: не менее 2830

Длина, мм: не менее 4390

Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм: не менее 1940/2170

Высота, мм: не менее 2064

Колесная база, мм: не менее 2300

Дорожный просвет (до моста), мм: не менее 200

***Двигатель и трансмиссия***

Двигатель: Бензиновый, ЗМЗ-40911 или эквивалент

Количество и расположение цилиндров: не менее 4, рядное

Рабочий объем, см³: не менее 2693

Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин: не менее 112,2 (82,5) при 4250 об/мин

Коробка передач: не менее 5-ти ступенчатая механическая

Раздаточная коробка: двухступенчатая, с датчиком скорости

Мосты: «спайсер»

Привод: 4х4

***Подвеска, тормоза и шины***

Передняя подвеска: зависимая, рессорная

Задняя подвеска: зависимая, рессорная

Рулевой механизм: Рулевой привод с ГУР

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось): с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами

Диски: штампованные, 16 дюймов

Шины: 225/75 R16

***Скорость и экономичность***

Объем топливного бака, л: не менее 50+27

Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л: не более 11,2

Максимальная скорость, км/ч: не менее 120

**Дополнительное оборудование:**

МР3-ресивер

Система акустическая

Набор автомобилиста

Консоль потолочная

Дефлекторы окон

Комплект ковров салона

Год изготовления товара – не ранее 2023 г.

**2**. **Место поставки товара:** г. Улан-Удэ

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- электронный паспорт технического средства (оригинал) (далее ЭПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

**6.** **Требования к сроку действия гарантии Поставщика:**

6.1.Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 24 месяцев или 80 000 км пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания УПД и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. Поставщик в период гарантийного срока за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности поставленного товара в течение не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подтверждения неисправности на станции технического обслуживания Официального Дилера по результатам проведения диагностики.