**Описание предмета закупки**

**(техническое задание)**

**1.** **Наименования поставляемых нефтепродуктов (ГСМ)**: дизельное топливо (далее по тексту Товар).

**2.** **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплекс»

**3. Место поставки:** через сеть Автозаправочных станций Поставщика (на расстояние не более 3 км от адреса Заказчика: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Санитарный, 12).

3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.

3.2. Топливные карты предоставляются Поставщиком за счет собственных средств.

**4.** **Срок поставки**: с 10.01.2024 года по 30.06.2024 года.

**5.** **Требование к количественным, качественным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Техническая характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)  - Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда будет приобретаться топливо - Цетановое число: не менее 51,0  - Цетановый индекс: не менее 46,0  - Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0  - Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0  - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0  - Экологический класс – не ниже К5.  - Зольность, % масс: не более 0,01  - Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0  - Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0  Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | л | 15000 |

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов на нефтепродукты, должно удостоверяться сертификатами или декларациями о соответствии качества или иными документами, подтверждающими соответствие ГСМ государственным стандартам и нормам, действующим на территории РФ, которые по требованию Заказчика должны быть предоставлены Поставщиком.

5.2. Поставка Товара должна осуществляться круглосуточно на условиях отпуска отдельными партиями через АЗС (пункт заправки) Поставщика по приборам учета количества отпущенного Товара с соблюдением требований, обеспечивающих сохранность их качества и безопасность. Поставка Товара производится по топливным (заправочным, заборным) ведомостям, которые ведутся отдельно на различные виды топлива или по топливным (заправочным) картам. Контроль поставляемого топлива осуществляется при помощи «Личного кабинета пользователя АЗС».

5.3. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта

5.4. Приостановка отпуска ГСМ без уведомления об этом Заказчика не допускается.