**Техническое задание**

на поставку битума нефтяного дорожного

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во  товара |
| 1 | Битум нефтяной дорожный | Соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования  Марка: БНД 100/130  Глубина проникания иглы, 0,1 мм:  -при 25 °С: 101-130  Температура хрупкости, °С: не выше -20  Температура вспышки, °С: не ниже 230  Упаковка: КСК-У1000 | тонна | 700 |

**2. Место поставки:** 693000, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинска, Дорожная ул, стр. 9

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора по 15 марта 2024 года, по заявке Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;