**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание / технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **ИНСТРУМЕНТЫ** | | | | |
| 1 | Щётка с металлическим ворсом | Материал рукояти: пластик Материал щетины: латунированная сталь Рядность: 4 | шт | 40 |
| 2 | Многофункциональный суперклей | Объем: 20 гр Тип клеящих поверхностей: металл, резина, дерево, картон, керамика, пластмасса Диапазон рабочих температур:от -40 до 120 C Время фиксации: 3-10 сек Цвет:прозрачный | шт | 40 |
| 3 | Баллон с пропаном | Тип газа: пропан Объем: 50 л Тип: сварной Материал: сталь Диаметр: 299 мм Колпак: пластиковый Вес нетто: 19 кг Габариты без упаковки: 299х299х960 мм Форма дна: плоская Воротник: нет | шт | 10 |
| 4 | Пистолет для монтажной пены | Питание: механический Материал ствола: сталь Вес нетто: 0.32 кг Устойчивость к ударам и падениям | шт | 20 |
| 5 | Бита с торцовой головкой удлиненная 8 мм | Тип крепления: шестигранник Размер посадки: 1/4 дюйма Форма наконечника: внутренний (торцевой) шестигранник Размер головки: 8 мм Материал: CrV Длина: 80 мм Магнитная: да | шт | 6 |
| 6 | Бокорезы профессиональные | Тип: торцевые Длина: 180 мм Материал губок: CrV Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные Вес нетто: 0.26 кг | шт | 8 |
| 7 | Домкрат гидравлический 10 тонн | Грузоподъемность: 10 т Высота подхвата: 230 мм Высота подъема: 460 мм Количество штоков: 1 Ход выдвижного винта: 75 мм Рабочий ход: 155 мм Материал корпуса: металл Диаметр опоры: 39 мм Вес нетто: 6.6 кг Тип: одноплунжерный Размер основания: 130х120 мм Устойчивое основание Наличие предохранительного клапана Двухсоставная рукоять | шт | 5 |
| 8 | Домкрат гидравлический 20 тонн | Грузоподъемность: 20 т Высота подхвата: 242 мм Высота подъема: 452 мм Количество штоков: 1 Рабочий ход: 210 мм Материал корпуса: металл Диаметр опоры: 52 мм Вес нетто: 10.8 кг Тип: одноплунжерный Размер основания: 140х125 мм Устойчивое основание Наличие предохранительного клапана Двухсоставная рукоять | шт | 8 |
| 9 | Домкрат гидравлический 50 тонн | Грузоподъемность: 50 т Высота подхвата: 230 мм Высота подъема: 360 мм Количество штоков: 1 Рабочий ход: 130 мм Материал корпуса: металл Вес нетто: 19.22 кг Тип: одноплунжерный Размер основания: 175х205 мм Устойчивое основание Наличие предохранительного клапана Двухсоставная рукоять | щт | 5 |
| 10 | Домкрат реечный 3 тонны | Рабочий ход: 890 мм Высота подхвата: 130 мм Высота подъема: 1020 мм Грузоподъемность: 3 т Вес нетто: 14 кг Материал корпуса: металл Материал изготовления рейки: нелегированная сталь Крепление на запасное колесо Высота подxвата A: 130 мм; Высота подъёма В: 1020 мм; Высота H: 1220 мм; Длина G: 180 мм; Ширина F: 117 мм; Длина ручки D: 850 мм; Ширина M: 35 мм; Длина N: 115 мм. | шт | 2 |
| 11 | Заклепочник двуручный | Длина, мм 420 Размер заклепок, мм 2,4 - 4,8 Тип заклепок заклепки Вес, кг 1,433 Длина в упаковке, мм 412 Высота в упаковке, мм 38 Ширина в упаковке, мм 133 Комплектация Заклёпочник - 1 шт Двухкомпонентная рукоять Под заклепки: 2.4-3.2-4.0-4.8 | шт | 6 |
| 12 | Линейка мерная ГСМ металлическая | Для замеров топлива: Да Пределы измерения: от 3000 до 4000 мм | шт | 1 |
| 13 | Лопата прямоугольная | Тип: штыковая Конструкция: нескладная Ручка/черенок в комплекте: есть Материал черенка: дерево Материал корпуса: сталь Диаметр и тип крепления для ручки/черенка: 40 мм Общая длина: 1470 мм Длина рабочей части: 280 мм Ширина рабочей части: 210 мм Вес нетто: 1.5 кг | шт | 30 |
| 14 | Лопата совковая из рельсовай стали | Тип: совковая Конструкция: нескладная Материал корпуса: рельсовая сталь Материал черенка: дерево Ручка/черенок в комплекте: есть Диаметр и тип крепления для ручки/черенка: 40 мм Общая длина: 1420 мм Длина рабочей части: 280 мм Ширина рабочей части: 235 мм Вес нетто: 1.54 кг | шт | 20 |
| 15 | Сверла по металлу (набор) | Тип: спиральный Min диаметр: 1 мм Количество предметов: 25 шт Max диаметр хвостовика: 13 мм Max диаметр сверла: 13 мм Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический Материал сверла: HSS-G ГОСТ 10902-77 Вид упаковки: подвес | шт | 20 |
| 16 | Ступенчатые сверл по металлу | Тип: ступенчатый Min диаметр: 4 мм Количество предметов: 3 шт Max диаметр хвостовика: 10 мм Max диаметр сверла: 32 мм Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический c 3 гранями Max длина: 70 мм Материал сверла: HSS-TIN Вид упаковки: короб D 4-12 мм - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм. D 4-20 мм - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. D 4-32 мм - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм. | шт | 3 |
| 17 | Набор фрез BOSCH | Вид: концевая Количество: 6 шт Диаметр хвостовика: 8 мм | шт | 2 |
| 18 | Нож строительный | Длина лезвия: 100 мм Ширина лезвия: 18 мм Выдвижное лезвие: есть Материал лезвия: сталь Материал рукояти: пластик Обрезиненная рукоять: да Конструкция: выдвижной Форма лезвия: сегментированное Вес нетто: 0.14 кг Усиленный строительный | шт | 15 |
| 19 | Паста Владыкина бензочувствительная | Тип измеряемой жидкости: бензочувствительная | шт | 4 |
| 20 | Паста Владынина водочувствительная | Тип измеряемой жидкости: водочувствительная | шт | 4 |
| 21 | Полотно пильное для мяса | Тип: ленточное полотно Габбариты, см: 42х35х2 Вес, кг: 0,15 Длина лезвия, мм: 1980 Толщина лезвия, мм: 0,56 Ширина лезвия, мм: 16 тип: ленточное полотно Габариты, см: 42х35х2 Вес, кг: 0,15 Длина лезвия, мм: 1980 Толщина лезвия, мм: 0,56 Ширина лезвия, мм: 16 | шт | 14 |
| 22 | Сверло кольцевое 18 мм по дереву | Тип: сверло по дереву Диаметр: 18 мм | шт | 2 |
| 23 | Сверло кольцевое 45 мм по дереву | Тип: сверло по дереву Диаметр: 45 мм | шт | 2 |
| 24 | Свечи для бензопилы DAEWOO | Назначение: для безнзопилы | шт | 8 |
| 25 | Свечи для бензопилы STIHL 250 | Назначение: для безнзопилы | шт | 16 |
| 26 | Свечи для бурана, болотохтода, мотопомпы | Назначение: для бурана, болотохода, мотопомпы | шт | 30 |
| 27 | Степлер строительный | Тип инструмента: степлер строительный Тип скоб: 53/A Материал корпуса: пластик Упаковка: блистер Размер скоб: 6-8 мм | шт | 4 |
| 28 | Топор-колун | Тип: колун-кувалда Общая длина: 900 мм Материал лезвия: закаленная сталь Материал рукояти: обрезиненная сталь Вид упаковки: защитная насадка Вес лезвия: 4 кг Общий вес: 4.5 кг | шт | 1 |
| 29 | Кованый топор 1.2 кг | Общая длина: 545 мм Материал рукояти: дерево Класс товара: Бытовой Вес лезвия: 1.2 кг Общий вес: 2 кг | шт | 6 |
| 30 | Цепь к бензопиле STIHL 250 50 звеньев | Назначение: для бензопилы Кол-во звеньев: 50 | шт | 20 |
| 31 | Цепь к бензопиле STIHL 250 55 звеньев | Назначение: для бензопилы Кол-во звеньев: 55 | шт | 20 |
| 32 | Цепь на бензопилу DAEWOO | Шаг цепи: 0.325 дюйм Количество звеньев: 66 Длина шины (дюйм): 16 Длина шины (см): 40 Ширина паза (мм): 1.5 | шт | 20 |
| 33 | Черенки для лопат | Тип:черенок/ручка Длина: 1200 мм Материал: алюминий/дерево Диаметр и тип крепления для ручки/черенка: 32 мм | шт | 50 |
| 34 | Шина STIHL 14" | Шаг цепи: 3/8 (0.375) дюйм Длина шины (дюйм): 14 Длина шины (см): 35.5 Ширина паза (мм): 1.3 Количество звеньев: 50 Хвостовик: A074 Вес нетто: 0.59 кг | шт | 3 |
| 35 | Шина STIHL 16" | Шаг цепи: 3/8 (0.375) дюйм Длина шины (дюйм): 16 Длина шины (см): 40 Ширина паза (мм): 1.3 Количество звеньев: 55 | шт | 3 |
| 36 | Щетка для УШМ | Диаметр: 100 мм Материал проволоки: сталь Посадочный диаметр: М14 мм Форма проволоки: витая Толщина проволоки: 0.5 мм Максимальная частота вращения: 8500 об/мин | шт | 30 |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 37 | Ветошь | Тип ткани: хлопок Цвет: белый Плотность: 200 г/м² Количество лоскутов: 120-140 шт Длина 1 лоскута: 600 см Ширина 1 лоскута: 40 см Габариты без упаковки: 0.6x0.4 м Вес нетто: 10 кг | шт | 10 |
| 38 | Диск шлифовальный 125 | Тип оснастки: круг абразивный Зернистость (по FEPA, F): F46 Зернистость по ГОСТ 3647-80: 40 Толщина: 20 мм Внешний диаметр: 125 мм Внутренний диаметр: 32 мм Твердость: средние Материал: электрокорунд белый | шт | 150 |
| 39 | Диск шлифовальный 230\*6\*22 | Диаметр: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 6 мм Тип диска: шлифовальный Тип: диск шлифовальный Форма: прямой Установка: на фланец Количество в упаковке: 1 шт Назначение: по металлу | шт | 200 |
| 40 | Заклепка 4.8x14 | Тип заклепок: вытяжные Количество в упаковке: 100 шт Материал гильзы: нержавеющая сталь Диаметр: 4.8 Длина гильзы: 14 мм Min толщина соединения: 8 мм Max толщина соединения: 10 мм Материал стержня: нержавеющая сталь Закрытая: да Диаметр буртика: 9.5 мм | шт | 800 |
| 41 | Заклепки 3.2х8 | Тип заклепок: вытяжные Количество в упаковке: 100 шт Материал гильзы: алюминий Диаметр: 3.2 Длина гильзы: 8 мм Min толщина соединения: 3.5 мм Max толщина соединения: 5.5 мм Материал стержня: сталь | шт | 800 |
| 42 | Заплатки камерные D10 | Назначение: камерные Форма: круглые Диаметр: не менее 102 мм Кол-во в упаковке: 20 шт | шт | 2 |
| 43 | Заплатки камерные D8 | Назначение: камерные Форма: круглые Диаметр: не менее 81 мм Кол-во в упаковке: 50 шт | шт | 1 |
| 44 | Заплатки камерные 85\*135 | Назначение: камерные Форма: овальные Длина: не менее 85 мм Ширина: не менее 135 мм Кол-во в упаковке: 10 шт | шт | 4 |
| 45 | Клей | Объем: 0.125 л Цвет: желтый Палитра: желтый Тип: контактный Основа клея: синтетический каучук Склеиваемые материалы: металл, керамика, стекло, кожа, дерево, пластик Вид тары: туба Консистенция: жидкость Условия отверждения: кислород Морозостойкий: да | шт | 8 |
| 46 | Клей-активатор | Тип: клей для вулканизации Объем: 50 мл Метод вулканизации: холодный Активатор: да | шт | 20 |
| 47 | Круг лепестковый торцевой | Тип диска: шлифовальный Диаметр: 125 мм Шлифовальный материал: оксид алюминия Количество в упаковке: 5 шт Связующее: смола синтетическая Назначение: универсальный Установка: на фланец Посадочный диаметр: 22.2 мм Зернистость (по FEPA, P): 80 | шт | 50 |
| 48 | Круг отрезной армированный 230\*2,5\*22 | Тип диска: отрезной Диаметр: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 2.5 мм Назначение: по металлу Форма: прямой Число оборотов: не менее 6650 об/мин | шт | 1200 |
| 49 | Круг отрезной армированный 230\*3\*22 | Тип диска: отрезной Диаметр: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 3 мм Назначение: по металлу Форма: прямой Число оборотов: не менее 6650 об/мин | шт | 1200 |
| 50 | Наждачная бумага Р120 | Зернистость: 120 Длина: 16 м Ширина: 115 мм Форма: рулонная Крепление: зажим Количество отверстий: без отверстий Назначение: универсальная Водостойкость: да Основа: бумажная Количество в упаковке: 1 шт | шт | 1 |
| 51 | Наждачная бумага Р400 | Зернистость: 400 Длина: 10 м Ширина: 115 мм Форма: рулонная Крепление: зажим Количество отверстий: без отверстий Назначение: универсальная Водостойкость: нет Основа: бумажная Количество в упаковке: 1 шт | шт | 1 |
| 52 | Наждачная бумага Р70 | Зернистость: 70 Длина: 4 м Ширина: 115 мм Форма: рулонная Крепление: зажим Количество отверстий: без отверстий Назначение: универсальная Водостойкость: да Основа: бумажная Количество в упаковке: 1 шт | шт | 4 |
| 53 | Пломба тросовая номерная | Количество в упаковке: 20 шт Вес упаковки: 0.35 кг Цвет товара: синий Тип: Пломба опечатывающая, Пломба тросовая Тип пломбы: тросовая Номерная пломба: да | шт | 400 |
| 54 | Скобы 9/12 усиленные | Тип оборудования: Скобы Номер скобы: 9 Количество листов: 90 Кол-во в упаковке: 5000 шт | уп | 10 |
| 55 | Универсальный клей | Вес нетто: 0.047 кг Объем: 30 мл Цвет: белый, после высыхания прозрачный Палитра: прозрачный Тип: контактный Основа клея: полиуретан Склеиваемые материалы: дерево, металл, ПВХ, полистирол, оргстекло, фарфор, керамика, стекло, резина Вид тары: туба Консистенция: вязкая жидкость Морозостойкий: да | шт | 10 |
| 56 | Лента уплотнительная | Тип: лента уплотнительная (фумлента) Материал: пoлитeтpaфтopэтилeн Цвет: белый Ширина: 19 мм Длина: 15 м Толщина: 0.25 мм Вес нетто: 0.041 кг | шт | 30 |
| 57 | Хомуты стальные 10-21 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 10 мм Max диаметр: 21 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 58 | Хомуты стальные 21-38 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 21 мм Max диаметр: 38 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 59 | Хомуты стальные 32-51 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 32 мм Max диаметр: 51 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 60 | Хомуты стальные 40-64 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 40 мм Max диаметр: 64 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 61 | Хомуты стальные 65-89 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 65 мм Max диаметр: 89 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 62 | Хомуты стальные 105-127 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 105 мм Max диаметр: 127 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 63 | Хомуты стальные 150-200 мм | Тип: хомут стальной Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 150 мм Max диаметр: 200 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 64 | Хомуты силовые Ф 8-12 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 8 мм Max диаметр: 12 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 65 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 10-16 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 10 мм Max диаметр: 16 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 66 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 16-25 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 16 мм Max диаметр: 25 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 67 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 25-40 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 25 мм Max диаметр: 40 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 68 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 40-60 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 40 мм Max диаметр: 60 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 69 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 35-50 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 35 мм Max диаметр: 50 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 70 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 50-70 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 50 мм Max диаметр: 70 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 71 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 86-91 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 86 мм Max диаметр: 91 мм Фасовка: 1 шт | шт | 30 |
| 72 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 9мм 50-80 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 50 мм Max диаметр: 80 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 73 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 9мм 70-90 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 70 мм Max диаметр: 90 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| 74 | Хомуты шарнирные (силовые) Ф 9мм 90-110 мм | Тип: шарнирный (силовой) хомут Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Min диаметр: 90 мм Max диаметр: 110 мм Фасовка: 1 шт | шт | 100 |
| **ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ** | | | | |
| 75 | Баллон газовый | Соединение: цанговое Форма баллона: узкий Газ: изобутан, пропан, бутан Вес нетто: 0.22 кг | шт | 300 |
| 76 | Батарейки R03 ААA | Тип батареи: ААА | шт | 20 |
| 77 | Батарейки R6 АА | Тип батареи: АА | шт | 20 |
| 78 | Брезент-тент | Тип: тент Размер: 3,5\*7,2 м Цвет: синий Плотность: 55 г/м2 Материал: тарпаулин Количество слоев: 1 С люверсами: да Ламинирование: без ламинирования | шт | 4 |
| 79 | Водоупорный брезент | Материал: Парусина полульняная (ГОСТ 15530-93) Пропитка: светокомбинированная повышенной водоупорности (СКПВ) Водоупорность: 200 мм. водного столба Плотность - 500 ± 35 гр/м2 Ширина: 160 см Длина: 50 м. Цвет - хаки | шт | 2 |
| 80 | Ведро оцинкованное 12л | Тип: ведро оцинкованное Объем: 12 л. | шт | 140 |
| 81 | Веревка крученная полиамидная | Фасовка: 1 шт Вес нетто: 6 кг Диаметр: 10 мм Длина: 250 м Материал: капрон, полиамид Разрывная нагрузка: 1850 кгс Количество прядей: 32 ТУ-15-08-332-89 | шт. | 1 |
| 82 | Веревка крученная капроновая | Диаметр: 5 мм Длина: 500 м Материал: капрон Разрывная нагрузка: 650 кгс Количество прядей: 16 ТУ-15-08-332-89 | шт. | 1 |
| 83 | Зеркало 500\*700 мм | Тип: зеркало Способ установки: настенный Форма зеркала: прямоугольная Общая длина: 500 мм Общая ширина: 700 мм Длина зеркала: 500 мм Цвет: зеркало Ширина зеркала: 700 мм Материал: стекло/МДФ | шт | 15 |
| 84 | Канистра алюминиевая 20 л | Тип: канистра одноёмкостная Объем: 20 л Форма: вертикальная Материал: алюминий Вид крышки: винтовая Длина: 350 мм Ширина: 155 мм Высота: 480 мм Вес нетто: 1.925 кг Назначение: для топлива и масла Цвет: металл | шт | 10 |
| 85 | Канистра металлическая 20 л | Тип: канистра одноёмкостная Объем: 20 л Форма: вертикальная Материал: металл Покрытие: эмаль Вид крышки: с фиксатором Длина: 350 мм Ширина: 160 мм Высота: 460 мм Вес нетто: 3.053 кг Назначение: для топлива и масла Цвет: болотный | шт | 10 |
| 86 | Канистра пластиковая 20 л | Тип: канистра одноёмкостная Объем: 20 л Форма: вертикальная Материал: пластик Вид крышки: винтовая с защитой от детей Заправочный носик: да Длина: 330 мм Ширина: 170 мм Высота: 415 мм Вес нетто: 1.132 кг Назначение: для топлива и масла Цвет: красный | шт | 10 |
| 87 | Душевая система | Переключатель: керамический Рабочий ресурс: 500'000 циклов переключения Резьба эксцентриков, вход в систему G1/2” Установочное расстояние между осями подводящих труб 150+15 мм Отклонение от параллельности между осями эксцентриков ± 3 град. Длина душевого шланга 1700±20 мм Расстояние между горизонтальной осью эксцентриков и верхней плоскостью раковины не менее: 130±5 мм Габариты упаковки термостат, мм: 410 х 180 х 110 Вес смесителя брутто, кг: 3,0 Габариты тарного короба, мм: 410 х 375 х 475 Количество в тарном коробе, шт: 6 Вес тарного короба с изделиями, кг: 18,6 | шт | 3 |
| 88 | Фонарь налобный светодиодный | Тип: налобный фонарь Тип аксессуара: аккумулятор Источник света: светодиоды USB-зарядка: да Магнитное крепление: да Регулировка угла свечения: да Тип питания: встроенный аккумулятор Кол-во режимов работы: 3 Размеры: 8,2х4,3х3,1 см Вес: 95 г Материал: пластик ABS | шт | 90 |
| 89 | Швабра для мытья полов(деревянная | Тип: швабра деревянная Назначение: для мытья полов | шт | 40 |
| 90 | Щетка для уборки пола с деревянной ручкой | Тип: щетка с деревянной ручкой Назначение: для уборки | шт | 50 |
| 91 | Набор совок с щеткой | Комплектация: совок, щетка Цвет: темно-серый Материал: пластик Назначение: для уборки | шт | 40 |
| 92 | Стремянка 8 ступеней | Тип: стремянка Рабочая высота: 3.69 м Высота площадки: 1.69 м Размер в сложенном состоянии: 242х54х11.5 см Количество ступеней: 8 шт Кол-во ступеней по одной стороне: 8 шт Ширина ступеней: 80 мм Ширина лестницы: 540 мм Материал: сталь/алюминий Max рабочая нагрузка: 150 кг Общая длина: 2.42 м Широкие ступени: да Толщина профиля: 0.8-1 мм Габариты без упаковки: 2420х540х115 мм Вес нетто: 8.9 кг min длина в сложенном состоянии: 2.42 м | шт | 2 |
| 93 | Стремянка 5 ступеней | Тип: стремянка Рабочая высота: 2.9 м Высота площадки: 1.1 м Размер в сложенном состоянии: 169х47 см Количество ступеней: 5 шт Кол-во ступеней по одной стороне: 5 шт Ширина ступеней: 75 мм Ширина лестницы: 470 мм Материал: сталь Max рабочая нагрузка: 150 кг Общая длина: 1.69 м Лоток для принадлежностей: да Толщина профиля: 1 мм Габариты без упаковки: 1690х470х990 мм Вес нетто: 6.6 кг min длина в сложенном состоянии: 1.69 м | шт | 2 |
| 94 | Метла уличная | Тип: метла Назначение: для уборки улиц, дворов, участков | шт | 10 |
| 95 | Бита РН2 50мм | Тип бит: односторонние Наконечник: PH2 Длина: 50 мм Количество бит: 5 шт Хвостовик бит: 1/4 (тип Е) Материал бит: S2 Габариты без упаковки: 50х6,5 мм Вес нетто: 0.055 кг Форма наконечника бит: PH Цветная маркировка шлица: да | шт | 20 |
| 96 | Батарейка GP CR2450 | Тип: Батарейка Типоразмер IEC (МЭК): CR2450 Количество батареек в поставке: 1 шт | шт | 20 |
| 97 | Термометр уличный фасадный | Тип: термометр биметаллический Материал корпуса: пластик Размещение: оконный Функции: измерение температуры Нижний порог температуры: -50°С Верхний порог температуры: +100°С | шт | 10 |
| 98 | Шпагат | Длина: 200 м Материал: полипропилен | шт | 6 |
| 99 | Снеговая лопата | Тип: снеговая Вид: классическая лопата Конструкция: нескладная Материал черенка: алюминий Материал корпуса: полипропилен Ручка/черенок в комплекте: есть С металлической планкой: да Диаметр и тип крепления для ручки/черенка: 38 мм Общая длина: 1320 мм Длина рабочей части: 380 мм Ширина рабочей части: 360 мм Длина рукоятки: 940 мм Габариты без упаковки: 1320х360х200 мм Вес нетто: 0.8 кг Разборная: нет Ручка на черенке: да | шт | 10 |
| 100 | Замок навесной сертифицированный | Тип замка: навесной Тип механизма секретности: цилиндровый Класс безопасности: 3 Тип ключа: английский Количество ключей: 5 шт Тип корпуса: открытый Материал корпуса: сталь Длина замка: 141 мм Ширина замка: 69 мм Форма дужки: длинная полукруглая Материал дужки: закаленная сталь Диаметр дужки: 11 мм Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии): 85 мм Внешняя ширина скобы: 52 мм Уличный: да Антивандальный: да  Морозоустойчивость: да | шт | 50 |
| 101 | Угольник 32\*90 | Угол: 90 град Материал: полипропилен Тип фитинга: уголок Диаметр трубы: 32 мм | шт | 80 |
| 102 | Сгон для пластиковой трубы 32 мм | Описание не требуется | шт | 80 |
| 103 | Кран для пластиковых труб | Описание не требуется | шт | 50 |
| 104 | Кран шаровый 15 | Описание не требуется | шт | 30 |
| 105 | Кран шаровый 25 | Описание не требуется | шт | 30 |
| 106 | Кран шаровый 32 | Описание не требуется | шт | 30 |
| 107 | Кран шаровый 40 | Описание не требуется | шт | 30 |
| 108 | Кран шаровый 50 | Описание не требуется | шт | 30 |
| 109 | Кран шаровый 75 МБС | Описание не требуется | шт | 30 |
| 110 | Пленка Пэт Черная 150 Мкм Рулон 3 м \* 100 м | Описание не требуется | шт | 10 |
| 111 | Плёнка полиэт 3мх100м (200мкр) технич | Описание не требуется | шт | 4 |
| 112 | Паронит 1,0мм (маслобензостойкий) | Описание не требуется | м2 | 20 |
| 113 | Паронит 0.8мм (маслобензостойкий) | Описание не требуется | м2 | 20 |
| 114 | Шприц для смазки рычажно-плунжерный | Описание не требуется | шт | 50 |
| 115 | Товотница (для смазки) 90гр | Описание не требуется | шт | 200 |
| 116 | Товотница (для смазки) 45гр | Описание не требуется | шт | 200 |
| 117 | Товотница (для смазки) прямая | Описание не требуется | шт | 200 |
| 118 | Шланг для смазочного шприца | Описание не требуется | шт | 100 |
| 119 | Головка наконечник шприца для смазки | Описание не требуется | шт | 100 |
| 120 | Ручная металлическая щетка NORGAU Industrial кордщетка по металлу из нержавеющей стальной проволоки, 250 мм | Описание не требуется | шт | 20 |
| 121 | Набор инструментов АВТОДЕЛО головки,накидные ключи | Описание не требуется | набор | 30 |
| 122 | Кран шаровый на трубу 76мм из черной трубы | Описание не требуется | шт | 25 |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 123 | Герметик | Тип герметика: силиконовый Объем: 0.28 л Вес нетто: 0.3 кг Назначение: универсальный Свойства: морозостойкий Вид тары: туба Цвет: белый Палитра: белый Max температура эксплуатации: +120 °С Min температура эксплуатации: -50 °С Количество компонентов: 1 Консистенция: паста Склеиваемые материалы: стекло, бетон, дерево, пластик, каучук, металл, керамика Морозостойкий: да | шт | 20 |
| 124 | Жидкие гвозди 420 мл | Описание не требуется | шт | 20 |
| 125 | ИЗОВЕР Рулон Теплый Дом ТВИН 2х50х1220х7000мм (17,08м2, 0,8543м3) (36шт) (6/сп) 40 Вт/(м·K) | Описание не требуется | шт | 20 |
| 126 | ИЗОСПАН А (ветро-влагоизоляция) (70кв.м.) | Описание не требуется | рул | 5 |
| 127 | ИЗОСПАН В (пароизоляция) (70м2) | Описание не требуется | рул | 5 |
| 128 | Краска БТ-177 серебрянка 15 кг Krafor | Описание не требуется | шт | 1 |
| 129 | Краска серебрянка ведро 15 кг | Описание не требуется | шт | 8 |
| 130 | Монтажная пена 1000 мл | Описание не требуется | шт | 60 |
| 131 | Очиститель пистолета пены 500мл | Описание не требуется | шт | 10 |
| 132 | Профнастил С8 оцинкованный 6000х1200 мм | Описание не требуется | шт | 40 |
| 133 | Уайт-спирит 500 мл | Описание не требуется | шт | 80 |
| 134 | Эмаль ПФ-115 3 кг белая | Описание не требуется | шт | 24 |
| 135 | Эмаль ПФ-115 3 кг черная | Описание не требуется | шт | 24 |
| 136 | Гвозди 80 мм | Описание не требуется | кг | 6 |
| 137 | Гвозди 100 мм | Описание не требуется | кг | 6 |
| 138 | Гвозди 150 мм | Описание не требуется | кг | 6 |
| 139 | Гвозди 200 мм | Описание не требуется | кг | 6 |
| 140 | Саморез по дереву 32 мм | Описание не требуется | кг | 3 |
| 141 | Саморез по дереву 50 мм | Описание не требуется | кг | 3 |
| 142 | Саморез по дереву 70 мм | Описание не требуется | кг | 3 |
| 143 | Саморез по дереву 90 мм | Описание не требуется | кг | 3 |
| 144 | Пенофол рулон 15м2 5 мм | Описание не требуется | шт | 5 |
| 145 | Пенофол рулон 15м2 10 мм | Описание не требуется | шт | 5 |
| **РТИ** | | | | |
| 146 | Гофра всасывающая МБС 65 мм | Описание не требуется | шт | 6 |
| 147 | Рукав напорный с гол. ГР-80 (D-75мм, L-20м), CHAMPION C2543 | Описание не требуется | шт | 14 |
| 148 | Рукава напорные МБС с нитяным усилением диаметром 32 мм 20м | Описание не требуется | шт | 4 |
| 149 | Гофра всасывающая МБС 76 мм | Описание не требуется | шт | 6 |
| 150 | Быстросьемное соединение 76 мм (замки, муфты, уплотнения для них) | Описание не требуется | шт | 4 |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| 151 | Бензопила STIHL 250 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 152 | Мотопомпа LIFAN БМ48Д80 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 4 |
| 153 | Насос погружной дренажный | Тип насоса: погружной Вид: электрический Напряжение: 12/24 В Производительность: 35 л/мин Применение: Дизель, adblue, антифриз, стеклоочиститель, мочевина Длина кабеля: 4 м Вес нетто: 0.6 кг Рабочий режим (работа/перерыв): 180 мин | шт | 2 |
| 154 | Насос погружной для перекачки топлива | Тип насоса: погружной Вид: электрический Назначение: перекачка топлива Фильтр: съемный Диаметр: 38 мм | шт | 4 |
| 155 | Насос вибрационный водяной погружной | Тип: колодезный Вид: погружной Мощность: 300 Вт Высота подъема: 70 м Глубина погружения: 5 м Диаметр насоса: 100 мм Длина кабеля: 10 м Материал корпуса: алюминий Производительность: 21.66 л/мин Трубное соединение: елочка 3/4 дюйм Забор воды: верхний Мах температура жидкости: 35 °С Материал крыльчатки: резина Габариты без упаковки: 280х100x100 мм Вес нетто: 3.6 кг Конструкция: вибрационный Напряжение: 220 В Давление: 4 атм Класс защиты: IPX8 | шт | 1 |
| 156 | Шлифмашина угловая BOSCH 125 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 8 |
| 157 | Тепловая завеса Тропик А-3 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 158 | Шуруповерт BOSCH PSR 1200 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 159 | Емкость для воды | Материал: полипропилен Высота: 2 м Ширина: 0.7 м Длина 1.6 м Врезка под кран Крышка: овальная Размеры крышки: 75\*45 Полоска для замера уровня воды | шт | 1 |
| 160 | Дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 161 | Станция водоснабжения ДЖИЛИС ДЖАМБО 70/50 Н-50 4752 для горячей воды | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 3 |
| 162 | Дизельная тепловая пушка Master B 360 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 5 |
| 163 | Гайковерт DEKO DKIS20 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 4 |
| 164 | Спутниковый телефон iridium 9555 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 1 |
| 165 | Автомойка Huter W210i Professional (70/8/18) | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 166 | Стиральная машина Samsung WW60J42E0HS/LD серебристый | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 167 | Тепловой дизельный котел 60 кВт (для бани) | Описание не требуется | шт | 1 |
| 168 | Перфоратор Креост KE-2001-20 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 169 | Персональный Компьютер | Системный блок:  Модель процессора: Intel Core i3-12100  Общее количество ядер: 4  Количество производительных ядер: 4  Количество энергоэффективных ядер: нет  Количество потоков: 8  Базовая тактовая частота: 3.3 ГГц  Автоматическое увеличение тактовой частоты: 4.3 ГГц  Сокет: LGA1700  Чипсет: Intel H610  Количество слотов оперативной памяти: 2  Тип оперативной памяти: DDR4  Форм-фактор оперативной памяти: DIMM  Количество установленных модулей: 1  Общий объем оперативной памяти: 8 ГБ  Модель интегрированной видеокарты: Intel UHD Graphics 730  USB порты: USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen1 Type-A x1  Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)  Видеоразъемы: HDMI x1, VGA (D-Sub) x1  Количество аналоговых аудиоразъемов: 3  Скорость сетевого адаптера: 1 Гбит/с  Длина: 300 мм  Ширина: 170 мм  Высота: 355 мм  Монитор:  Диагональ экрана (дюйм): 23.8"  Максимальное разрешение: 1920x1080 (FullHD)  Тип подсветки матрицы: LED  Технология изготовления матрицы: IPS  Соотношение сторон: 16:9  Покрытие экрана: матовое  Поддержка HDR: DisplayHDR 400  Технология защиты зрения: Flicker Free, Low Blue Light  Размер видимой области экрана: 527 x 296.4 мм  Яркость: 300 Кд/м²  Контрастность: 1000:1  Максимальное количество цветов: 16.7 млн.  Время отклика пикселя (GtG): 5 мс  Технология динамического обновления экрана: AMD FreeSync  Размер пикселя: 274 мкм  Плотность пикселей: 93 ppi  Частота при максимальном разрешении: 75 Гц  Максимальная частота обновления экрана: 75 Гц  Глубина цвета: 8bit  Видеоразъемы: HDMI 2.0, VGA (D-Sub)  Другие разъемы: Kensington lock  Выход на наушники: есть  Направление разъемов: вертикальное  Встроенная акустическая система: есть  Мощность динамиков: 2 x 2 Вт  Ширина без подставки: 540 мм  Высота без подставки: 319.5 мм  Толщина без подставки: 42 мм  Вес монитора без подставки: 2.8 кг  Ширина с подставкой: 540 мм  Минимальная высота с подставкой: 365.3 мм  Максимальная высота с подставкой: 495.3 мм  Толщина с подставкой: 190 мм  Вес монитора с подставкой: 4.6 кг  Мышь:  Основной цвет:черный  Дополнительный цвет: серый  Общее количество кнопок: 6  Дополнительные кнопки: боковые кнопки вперед/назад, смены DPI/CPI  Максимальное разрешение датчика: 3600 dpi  Тип сенсора мыши: оптический светодиодный  Частота опроса: 125 Гц  Режимы работы датчика: 1200 dpi, 1800 dpi, 2400 dpi, 3600 dpi  Ширина: 70 мм  Высота: 35 мм  Длина: 130 мм  Вес мыши: 88.3 г  Комплектация: коврик 900\*400\*4 мм, полиэстер 100%, тип покрытия: speed, цвет: черный  Клавиатура:  Основной цвет: черная  Раскладка клавиатуры: английская, русская  Общее количество клавиш: 104  Тип подключения: проводная  Интерфейс подключения: USB  Длина кабеля: 1.3 м  Колонки:  Соотношение сигнал / шум: 60 дБ  Мощность: 5 Вт  Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц  Минимальная воспроизводимая частота: 180 Гц  Тип проводного соединения: 3.5 Jack  Мощность фронтальных колонок: 2x2.5 Вт  Материал корпуса фронтальных колонок: MDF  Количество полос фронтальных колонок: 1  Акустическое оформление фронтальных колонок: закрытый ящик  Динамики фронтальных колонок: 64 мм  Ширина фронтальных колонок: 80 мм  Высота фронтальных колонок: 123 мм  Глубина фронтальных колонок: 72 мм  Веб-камера:  Основной цвет: черный  Тип матрицы: CMOS  Число мегапикселей матрицы: 1 Мп  Разрешение (видео): 1280 x 720  Угол обзора (градус): 60°  Максимальная частота кадров: 30 кадр./сек  Поддержка режимов: 1280x720 @ 30 кадр./сек  Разрешение (фото): 1280x720  Интерполированное разрешение (фото): 2560x2048  Фокусировка: фиксированный фокус  Тип подключения: проводная  Интерфейс: USB 2.0  Напряжение питания: 5 В  Совместимость с операционными системами: Android, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10  Длина кабеля: 150 см  Длина: 25 мм  Ширина: 71 мм  Толщина: 31 мм  Вес: 71.2 г  Микрофон:  Вид исполнения: настольный  Чувствительность: -36 дБ  Минимальная частота: 30 Гц  Максимальная частота: 18000 Гц  Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ  Частота дискретизации: 16 бит/48 кГц  Тип подключения: проводное  Длина кабеля: 180 см  Разъемы: USB  Регулировка чувствительности: есть  Кнопка отключения микрофона: есть  Подсветка: есть  Ветрозащита: есть  Съемный кабель: есть  Напряжение питания: 5 В | шт | 4 |
| 170 | Насос самовсасывающий для перекачки топлива СВН-80 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 1 |
| 171 | Электро двигатель 5кВт-1500 тыс оборотов (изготовление насоса для откачки ТЗ из резиновой емкости) | Описание не требуется | шт | 2 |
| 172 | Счетчик учета топлива ДД-40-0,6СУ | Описание не требуется | шт | 3 |
| 173 | Насос СЦЛ (П)-01А-М | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2 |
| 174 | Демонтажное приспособление монтажка для грузовых колес NORDBERG BL2 | Описание не требуется | шт | 4 |
| **КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |
| 175 | Термопот 30 л. | Тип: термопот Объем, в литрах: 30 Потребляемая мощность, в Вт: 3000 Подача воды: электрический/ручной насос Выставляемые температуры: 110°C; 100°C; 30°C; 40°C; 50°C; 60°C; 70°C Количество температурных режимов: 7 Режимы работы: автокипячение; поддержание температуры Индикация: кипячения; поддержания температуры Шкала уровня воды: Да Защита: от перегрева; автоотключение при отсутствии воды Материал колбы: нержавеющая сталь Покрытие колбы: нержавеющая сталь | шт | 1 |
| 176 | Бак алюминевый 40 л | Описание не требуется | шт | 2 |
| 177 | Бак алюминевый 50 л | Описание не требуется | шт | 2 |
| 178 | Ведро эмалированное 12 л | Описание не требуется | шт | 10 |
| 179 | Кастрюля ал. 4,5 л. мет.кр. | Описание не требуется | шт | 2 |
| 180 | Кастрюля цил.3,5л С41612.П палевая(4) | Описание не требуется | шт | 2 |
| 181 | Ковш оцинкованный 3л с деревянной ручкой | Описание не требуется | шт | 3 |
| 182 | Контейнер DD Style прямоугольный 400 мл | Описание не требуется | шт | 10 |
| 183 | Кружка пластмассовая 500 мл | Описание не требуется | шт | 100 |
| 184 | Ложка столовая металлическая, нерж | Описание не требуется | шт | 100 |
| 185 | Ложка чайная | Описание не требуется | шт | 50 |
| 186 | Микроволновая печь Hisense H20MOWS1 белый | Описание не требуется | шт | 2 |
| 187 | Миски обеденные 500мл | Описание не требуется | шт | 100 |
| 188 | Многофункциональный инструмент для чистки картофеля и моркови | Описание не требуется | шт | 2 |
| 189 | Мультиварка | Тип:мультиварка Основной цвет: черный Дополнительный цвет: серебристый Мощность: 860 Вт Тип нагрева: 3д Максимальный объем чаши: 5 л Полезный объем чаши: 3.5 л Материал корпуса: пластик Антипригарное покрытие чаши: керамика Тип управления: сенсор Дисплей: есть Отложенный старт: есть Продолжительность отсрочки: 24 ч Выбор времени приготовления: есть Количество ручных программ: 60 Количество автоматических программ: 25 Поддержание температуры:есть Длительность поддержания температуры: 24 ч Напряжение питания: 220-240В/50Гц | шт | 1 |
| 190 | Набор из 5 ножей Agness 911-006 | Описание не требуется | шт | 2 |
| 191 | Напольные весы CAS HD-150 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 1 |
| 192 | Пищевой термос MAYER&BOCH 8778 Термос пищевой 1,8 л 3-х ярусный | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 20 |
| 193 | Плита эл. ЭП-4 ЖШ лицо нерж стардант . Духовка | Описание не требуется | шт | 1 |
| 194 | Плитка газовая походная , с чемоданом портативная | Описание не требуется | шт | 5 |
| 195 | Плитка электрическая однокомфортная | Описание не требуется | шт | 2 |
| 196 | Ручной миксер Moulinex Powermix Silence HM650E10 | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 1 |
| 197 | Термос армейский 12 л | Описание не требуется | шт | 2 |
| 198 | Термос армейский 6 л | Описание не требуется | шт | 2 |
| 199 | Термос для воды 1,5 л | Описание не требуется | шт | 12 |
| 200 | Термос для воды 3 л | Описание не требуется | шт | 4 |
| 201 | Чайник походный 3 л | Описание не требуется | шт | 4 |
| 202 | Электрический чайник 2 л | Объем: 2 л Тип управления: электрический Мощность (Вт): 2200 Материал корпуса: стекло Цвет корпуса: прозрачный Нагревательный элемент: скрытый Защита от включения без воды: есть Подсветка воды: да LED-индикатор работы: да Функция заваривания чая | шт | 10 |
| 203 | Электрическая плита ABAT ЭП‑4ЖШ‑Э (эмалированная духовка) | Описание не требуется | шт | 1 |
| 204 | Электрогриль Tefal Supergrill 2в1 GC450B32 | Описание не требуется | шт | 1 |
| 205 | Электрокипятильник A2DM 2500 Вт, 220 В, погружение 15 см, шнур 90 см | Описание не требуется | шт | 3 |
| 206 | Электромясорубка Kitfort КТ-2105 | Описание не требуется | шт | 1 |
| 207 | [Электросушитель для рук Puff 8960 погружной, черный, 71х28,5х36,5 см](https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrosushitel-dlya-ruk-puff-8960-pogruzhnoj-chernyj-71h28-5h36-5-sm-1401-382-1523257/) | Описание не требуется | шт | 1 |
| **БЫТОВАЯ ХИМИЯ** | | | | |
| 208 | Щетка жесткая для мытья посуды, с ручкой длиной не менее 10см и шириной щетки не менее 5см | Описание не требуется | шт | 10 |
| 209 | Шампунь 0,3л мужской 3в1 | Описание не требуется | шт | 300 |
| 210 | Шампунь Head&Shoulders 2в1 против перхоти, 800 мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 40 |
| 211 | Зубочистка, 100шт в упаковке | Описание не требуется | шт | 60 |
| 212 | Ароматическое масло банное сосна,пихта обьем 30мл | Описание не требуется | шт | 60 |
| 213 | Доместос, 500мл универсальное | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 40 |
| 214 | Клеевая ловушка от мух ролик 6 метров \*25 см, АРГУС | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 30 |
| 215 | Липкая лента от мух (3,8 см\* 75 см ) | Описание не требуется | шт | 20 |
| 216 | Мешки для мусора 120 лит | Описание не требуется | шт | 50 |
| 217 | Мешки для мусора 40 лит | Описание не требуется | шт | 80 |
| 218 | Мешки для мусора 60 лит | Описание не требуется | шт | 80 |
| 219 | Вкладыш на бочку 200 лит (мешок 250 лит), 150мкм | Описание не требуется | шт | 40 |
| 220 | Мочалка для тела 45,5\*11 см полипропиленовая | Описание не требуется | шт | 30 |
| 221 | Моющее средство Фейри, 450мл, асс. | Описание не требуется | шт | 580 |
| 222 | Мыло туалетное, (90гр) absolut | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 400 |
| 223 | Мыло хозяйственное, 65% 200гр. | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 300 |
| 224 | Паста для очистки сильно загрязненых рук Solo 200мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 300 |
| 225 | Паста зубная ( Колгейт) крепкие зубы свежее дыхание 100мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 320 |
| 226 | Пластины от комаров для фумигатора 10 шт в упаковке | Описание не требуется | шт | 200 |
| 227 | Порошок стиральный автомат Тайд 5кг альпийская свежесть | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 100 |
| 228 | Порошок стиральный ручная 450гр Миф морозная свежесть | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 1200 |
| 229 | Прищепки деревянные 8,5\*1,2\*0,5 см | Описание не требуется | шт | 100 |
| 230 | Салфетки бумажные однослойные 24\*24см 100шт в пачке | Описание не требуется | пачка | 400 |
| 231 | Спирали от комаров в пачке 10 шт чистый дом без дыма без запаха | Описание не требуется | пачка | 200 |
| 232 | Туалетная бумага Набережные челны | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 2400 |
| 233 | Чистящее средство антижир 750 мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 24 |
| 234 | Электрофумигатор универсальный с поворотной вилкой от комаров | Описание не требуется | шт | 60 |
| 235 | Универсальное моющее средство для санузлов и ванной комнаты. ХЛОР 750мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 30 |
| 236 | Полотенце лицевое 50\*85 махровая ткань однотонная темная | Описание не требуется | шт | 100 |
| 237 | Средство для мытья стекол 500мл (с распылителем) | Описание не требуется | шт | 120 |
| 238 | Аэрозоль от летающих и ползающих насекомых Дихлофос 345мл | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 60 |
| 239 | Средство инсектоакарицидное "Медилис-Ципер" 500мл (или аналог) | Описание не требуется Поставка аналога не подразумевается | шт | 20 |
| 240 | Губка из стали для посуды 80гр | Описание не требуется | шт | 350 |
| 241 | Губка для мытья посуды 85\*65\*40мм | Описание не требуется | шт | 1100 |
| 242 | Распылитель дезинфицирующих средств Гардения 8 л | Описание не требуется | шт | 2 |
| 243 | Виниловые перчатки (пара) | Описание не требуется | шт. (пар) | 500 |
| 244 | Фольга пищевая длина не менее 50м, толщина 11мкм, ширина не менее 29см | Описание не требуется | Шт. | 20 |
| 245 | Пищевая пленка в рулонах не менее 45 см ширина, не менее 300 м длина | Описание не требуется | шт | 20 |
| 246 | Пакет типа «Маечка» 20кг 200шт | Описание не требуется | Шт (упаковка) | 10 |
| 247 | Пакеты фасовочные (1000шт) | Описание не требуется | Шт (упаковка) | 10 |
| **КАНАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | |
| 248 | Стяжка для груза | Тип: Ремни стяжные Длина: 6 м Допустимая нагрузка: 5 т Тип крепления: крюки Вес (кг): 0.635 Объем (м³): 0.001502 | шт | 8 |
| 249 | Блок монтажный отводной | Грузоподъемность: 3.2 т Диаметр троса: 8 мм Диаметр желоба: 12 мм Количество желобов: 1 шт Вес нетто: 1.8 кг Габариты без упаковки: 240х110х40 мм | шт | 3 |
| 250 | Пистолет для подкачки шин с манометром | Описание не требуется | шт | 4 |
| 251 | Строп лента шир 10 см длина 2.5метр | Описание не требуется | шт | 8 |
| 252 | Строп лента шир 24 см длина 8 метр | Описание не требуется | шт | 8 |
| 253 | Строп текстильный ленточный двухпетлевой 3т 3м | Описание не требуется | шт | 8 |
| 254 | Строп текстильный ленточный двухпетлевой 5т 10м | Описание не требуется | шт | 8 |
| 255 | Строп текстильный петлевой СТП 30т 10м | Описание не требуется | шт | 8 |
| 256 | Таль цепная ручная шестеренная 3т в/п 6м | Описание не требуется | шт | 2 |
| 257 | Текстильный петлевой строп оранжевый СТП-10/6 Зубр 43559-10-6 (10 тн) | Описание не требуется | шт | 6 |
| 258 | Цепной паук 2ветви 2метр 2тон | Описание не требуется | шт | 1 |
| 259 | Цепной паук 4 ветви 3метр 10тон | Описание не требуется | шт | 1 |
| 260 | Цепной паук 4 ветви 3метр 25тонн | Описание не требуется | шт | 1 |
| 261 | Цепной паук 4 ветви 3метр 5тон | Описание не требуется | шт | 1 |
| **КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ** | | | | |
| 262 | Календарь настенный 2024 | Тип: Календарь Вид календаря: Настенный перекидной Тематика календаря: Республика Саха (Якутия) Год в календарях: 2024 Крепление в бумажной продукции: Спираль и гребень Количество листов, шт: 14 Разметка: Без разметки Бумага: Полуглянцевая Материал обложки: Мелованный картон Особенности бумажной продукции: Календарь Плотность бумаги, г/м2: 160 Размеры, мм: 297\*210 Количество заводских упаковок: 1 Формат календаря: A4 (210 x 297 мм) Страна-изготовитель: Россия | шт | 20 |
| 263 | Карандаш простой, чернографитный | Описание не требуется | шт | 40 |
| 264 | Конверт А4 бумажный | Описание не требуется | шт | 100 |
| 265 | Маркер синий перманентный пулевидный | Описание не требуется | шт | 10 |
| 266 | Маркер черный перманентный пулевидный | Описание не требуется | шт | 10 |
| 267 | Набор маркеров для белой доски "Asmar", с губкой (для интерактивной доски smart) | Описание не требуется | шт | 6 |
| 268 | Ножницы канцелярские 210мм 2-х сторонняя заточка. Эргономичные ручки | Описание не требуется | шт | 20 |
| 269 | Ручка гелевая синяя, толщина линии 0,5 мм | Описание не требуется | шт | 50 |
| 270 | Ручка шариковая синяя, толщина линии 0,5 мм | Описание не требуется | шт | 250 |
| 271 | Скотч красный 50мм | Описание не требуется | шт | 20 |
| 272 | Скотч прозрачный 50мм | Описание не требуется | шт | 80 |
| 273 | Блок самоклеящийся (стикеры) неоновый, 76х76мм, 400 листов | Описание не требуется | шт | 20 |
| 274 | Антистеплер снятия скоб №10 | Описание не требуется | шт | 10 |
| 275 | Файлы А4 100 шт | Описание не требуется | пачка | 5 |
| 276 | Тетрадь школьная 48 л | Описание не требуется | шт | 30 |
| 277 | Блокнот А5, 80 листов | Описание не требуется | шт | 20 |
| 278 | Папка-регистратор 80мм синяя с нижним металлическим углом | Описание не требуется | шт | 20 |
| 279 | Краска на принтер HP Smart Tank 500 C GT52 | Описание не требуется | шт | 4 |
| 280 | Краска на принтер HP Smart Tank 500 М GT52 | Описание не требуется | шт | 4 |
| 281 | Краска на принтер HP Smart Tank 500 Y GT52 | Описание не требуется | шт | 4 |
| 282 | Краска на принтер HP Smart Tank 500 K GT53/GT53 XL | Описание не требуется | шт | 4 |
| 283 | Заправка для картриджа Pantium [PC-211RB] для Pantium M6500/P2500 | Описание не требуется | шт | 4 |
| 284 | Картридж GalaPrint PC-211EV / PC 211 для Pantum P2200/P2207/P2500/P2507/P2500W | Описание не требуется | шт | 4 |
| 285 | Калькулятор настольный Casio DH-12-BK-S-EH 12-разрядный, 438820 | Описание не требуется | шт | 10 |
| 286 | Бумага А4 | Описание не требуется | упак | 10 |

**Требования к товару**

* Поставляемый на день поставки товар должны быть новым, не ранее 2023 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергавшийся ремонту, если техническим заданием не оговорено иное.
* Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, которые предоставляются Заказчику вместе с Товаром.
* Товар должен быть поставлен в количестве и ассортименте, в строгом соответствии с Техническим заданием.
* Качество Товара должно обеспечивать его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар**

* В соответствии с гарантийными обязательствами производителя.

**Требования к выполнению поставки товара**

* Погрузка товара и доставка товара осуществляется силами Поставщика. Указанные затраты участник должен включить в цену своего предложения.
* Товар поставляется в невозвратном контейнере с **описью** вложимого/упаковочным листом и указанием веса брутто, также упакован в ящики, которые должны быть промаркированы несмываемым способом с порядковым номером ящика.

Пример нанесения маркировки для участка «Тирехтях»: АО "Янолово", участок Тирехтях, Инструменты ….Оборудование, ….Кухонное оборудование, ящик №1 из \_\_, вес брутто \_\_\_\_ кг."

* Поставщик должен за 10 дней до отправки ТМЦ уведомить Покупателя о намерениях по началу заполнения контейнера для дальнейшего присутствия уполномоченного лица при погрузочных работах.
* Присутствие уполномоченного лица Покупателя для совместного контроля заполнения и описи ТМЦ, отгружаемых Покупателю, а также для дальнейшего опломбирования контейнера совместно с представителями Поставщика, **обязательно!**

**Порядок поставки закупаемого товара:**

* Поставка товара должна быть осуществлена одной партией. Частичная поставка, поставка несколькими партиями не допускается.
* Место поставки товара – г. Якутск
* Срок поставки – не позднее 15 марта 2024 г.

**Порядок расчетов**

* 100% в течении 7 (семи) рабочих дней с момента полной поставки товара.
* Цена Договора является фиксированной на весь период Договора в текущих ценах, не подлежит корректировке, должна включать в себя все затраты исполнителя по оказанию указанных услуг, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, НДС и других обязательных платежей.
* Оплата производится безналичным расчетом.