**Техническое задание**

**на поставку трубы ЭСВ прямошовной, листа гладкокрашенного**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Труба стальная электросварная | Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент  Наружный диаметр, мм: 920  Толщина стенки, мм: 7  Длина, мм: 12000 мм | шт | 3 |
| 2 | Лист стальной | Соответствует требованиям ГОСТ 19903-2015Прокат листовой горячекатаный. Сортамент  Раскрой: 1500х6000 мм  Толщина: 10 мм | шт | 11 |

**2. Место поставки:** г.Владивосток, грузовой морской порт.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора до 30 июня 2024 г.

В цену товара включены все расходы, связанные с поставкой товара (погрузка, разгрузка, поставка до адреса Заказчика), в том числе налоги и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ. Эксплуатационная документация на товар должна быть представлена на русском языке, выполненная типографским способом.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантия на технологическое оборудование не менее 5 лет. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика в течении 5-ти (пяти) календарных дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.