**Техническое задание**

**на вывоз жидких бытовых отходов, далее ЖБО на период с 11.03.2024 по 30.04. 2024 год для нужд АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат»**

1.Наименование товаров (работ, услуг), количество товаров (объем выполняемых работ, услуг), функциональные (потребительские) характеристики и технические характеристики товаров (работ, услуг):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Функциональные (потребительские) и технические характеристики товаров, работ, услуг (в т.ч. форма выпуска, ед. изм.) | Количество  Товаров  литр | Цена за ед. товаров, руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Вывоз жидких бытовых отходов | м3 | 5100 |  |

2. Место оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО): Россия, 625503, Тюменская область, Тюменский район, 296км автодороги «Екатеринбург-Тюмень».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Месяц*** | ***Объем вывоза куб м.*** | ***Время оказания услуг***  ***(время местное)*** | ***Периодичность оказания услуги*** |
| 1 | март | Не менее 2100 | не ранее 6:00 и не позднее 17:00 ч. | ежедневно |
| 2 | апрель | Не менее 3000 | не ранее 6:00 и не позднее 17:00 ч. | ежедневно |
|  |  |  |  |  |

3. Требования к качеству и безопасности товара (работ, услуг):

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, и другим нормативным актам РФ в том числе:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования к безопасности»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

- иным нормативным правовым актам, действующим в сфере выполнения работ.

- наличие у Исполнителя лицензии на вывоз жидких бытовых отходов.

- наличие у Исполнителя документов, дающих право на утилизацию неопасных отходов (договоры, разрешения, т.п.).

4. Требования к техническим характеристикам товара (работ, услуг):

Исполнитель обязан за свой счет обеспечить закупку и доставку к месту оказания услуг основных и вспомогательных материалов, оборудования, инструментов, приспособлений, техники, рабочей силы, осуществлять транспортные и погрузо-разгрузочные работы, необходимые для оказания услуг по Договору в необходимом количестве. Все поставляемые для услуг материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Объем вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) – не менее 100 куб. м. за период с 06-00 до 17-00 ч. ежедневно.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 утвержденным Правилам проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности «Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации».

Исходя из вышеуказанного, отношения в области обращения с отходами, в данном случае, регулированию № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» не подлежат, оформление паспорта не требуется.

5. Требования к Исполнителю по техническому и кадровому оснащению:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №,  п/п | Показатели | Требования Заказчика | |
| 1. | Требования к оборудованию: | | |
|  | Специализированное оборудование необходимое для откачки из колодцев жидких отложений | Вакуумный автомобиль (Илосос):  Производительность вакуумного насоса 1050 м. куб/час; Комбинированная каналопромывочная: Производительность вакуумного насоса 1050 м. куб/час; | |
|  | Специализированное оборудование необходимое для откачки ЖБО из септиков | Вакуумный автомобиль с максимальной массой 33 т: Производительность вакуумного насоса 480 м. куб/час. Автомобиль 2018 года выпуска.\* | |
|  | Наличие паспортов, сертификатов соответствия, разрешения на применение и руководство по эксплуатации на оборудование и автотранспорт | соблюдение правил дорожного движения на территории учреждения | |
|  |  | ведение журнала учета о количестве рейсов и объёме вывезенного ЖБО | |
|  |  | наличие лицензии на данный вид деятельности | |
| 2. | Требования к работникам: | | |
|  | Все работники имеют квалификационные удостоверения и удостоверения по охране труда | + | |
|  | Ответственный за проведение работ аттестованы в области промывочной безопасности по общим требованиям (А) | |  |
|  |  |  | |

\* Ежедневное откачивание и вывоз ЖБО необходим для обеспечения жизнедеятельности учреждения.

6. Иные требования:

* аварийная прочистка сетей канализации по устной заявке Заказчика (по телефону) со временем прибытия на объект менее чем через 4 часа;
* наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, наличие в лицензии кодов ФККО\*\*:
* ФККО 7 22 800 01 39 4 (отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой канализации);
* ФККО 7 32 100 01 30 4 (Отходы (осадки) из выгребных ям;
* ФККО 7 32 101 01 30 4 (Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления).
* ФККО 7 36 100 02 72 4 (отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие)

\*\*Данное требование указано в связи с тем, что на территории Заказчика расположены объекты недвижимого имущества с обособленными септиками, без наличия канализованного водоотведения и иными особенностями.

В связи с этим для откачивания ЖБО у нижеуказанных объектов, необходимо наличие в лицензии кодов: 1) ФККО 7 32 101 01 30 4 (Отходы коммунальные жидкие )

1. корпус №3; - септик №3
2. корпус №4 - септик №2
3. Столовая - септик №»1
4. Автогараж - септик №4

При проведении закупки Паспорт отходов I - IV классов опасности не предоставляется так как, учреждение АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат» относится к лечебно профилактическому учреждению.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 утвержденным Правилам проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности «Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации».

Исходя из вышеуказанного, отношения в области обращения с отходами, в данном случае, регулированию № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» не подлежат, оформление паспорта не требуется.