**Техническое задание**

**на поставку труб**

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Характеристика | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | Труба | Соответствует требованиям 10704-91  Тип трубы: Электросварная  Материал: сталь 20  Диаметр трубы, мм: 150  Толщина стенки, мм: 6  Тип покрытия: без покрытия  ОДК – не требуется  Минимальная длина трубы – 10 метров | п.м | 144 |
| 2 | Труба | Соответствует требованиям 10704-91  Тип трубы: Электросварная  Материал: сталь 20  Диаметр трубы, мм: 300  Толщина стенки, мм: 7  Тип покрытия: без покрытия  ОДК – не требуется  Минимальная длина трубы – 10 метров | п.м | 62 |

**2. Место поставки:** 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 32Б.

**3. Срок поставки:** в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), дата изготовления – не позднее 2023 года;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.