**Техническое задание**

**на поставку автомобиля** **УАЗ 390945 или эквивалент**

**1. Объект закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** |
| Марка, модель | УАЗ-390945 или эквивалент,  в количестве: 1шт |
| Год выпуска | Не ранее 2023 г. |
| Цвет | по согласованию с заказчиком |
| **Двигатель** | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | Не менее 2693 |
| Мощность, кВт | Не менее 82,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | Не менее 112 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Не менее 198 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | Не менее 4250 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | Не менее 2500 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Требования к топливу | Не ниже АИ-92 |
| **Коробка передач** | |
| Тип трансмиссии | Не менее 5-ти ступенчатая, механическая |
| Тип привода | 4×4 |
| Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
| **Кузов** | |
| Количество мест | Не менее 5 (4+1) |
| Длина | Не менее 4847 мм |
| Ширина | Не менее 1940 мм |
| Высота | Не менее 2355 мм (по тенту) |
| Грузоподъемность | Не менее 1075 кг |
| Колесная база | Не менее 2550 мм |
| Дорожный просвет | Не менее 205 мм |
| Колея задняя | Не менее 1442 мм |
| Колея передняя | Не менее 1442 мм |
| **Подвеска,** **тормоза** | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передний тормоз | Дисковые |
| Задний тормоз | Барабанные |
| **Эксплуатационные показатели** | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 115 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | Не более 13 л |
| Объём топливного бака, л | Не менее 50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Диски** | |
| Алюминиевые колесные диски | Наличие |
| **Колеса** | |
| Передние колеса | 225/75R16 |
| Задние колеса | 225/75R16 |
| **Безопасность:** | |
| Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях. | наличие |
| Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения. | наличие |
| Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей | наличие |
| Инструкционные и предупреждающие таблички | наличие |
| **Экстерьер:** | |
| Передний бампер с накладками | наличие |
| Световозвращатели на основании платформы | наличие |
| Обечайка номерного знака | наличие |
| Колпаки на ступицах передних колес | наличие |
| **Комфорт** | |
| Блок реле и предохранителей (единый); | наличие |
| Уплотнитель с а/м Хантер или эквивалент проёмов передних дверей; | наличие |
| Бачок омывателя ветрового стекла объёмом не менее 5,2 литра; | наличие |
| Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой; | наличие |
| Единая комбинация приборов; | наличие |
| Выключатель зажигания с противоугонным устройством; | наличие |
| Сиденье водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | наличие |
| Обивка передних дверей ДНПП с ворсом | наличие |
| Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом | наличие |
| Ящик для мелких вещей | наличие |
| Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы | наличие |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | наличие |
| Наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания | наличие |
| Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления | наличие |
| **Базовое шасси:** | |
| Локеры на передних колесах | наличие |
| Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | наличие |
| Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП | наличие |
| Полноразмерное запасное колесо | наличие |
| Стабилизатор передней подвески | наличие |
| Мосты «спайсмер» с передаточным числом главной передачи -4,625 | наличие |
| Регулятор тормозных сил | наличие |
| Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик | наличие |
| Платформа металлическая с тентом | наличие |
| Брызговики задних колес | наличие |
| Раздаточная коробка УАЗ или эквивалент двухступенчатая с датчиком скорости | наличие |

**2. Место поставки:** Новосибирская область, г. Татарск. ул. Закриевского, д.115.

**3. Срок поставки:** в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется силами Поставщика Риск случайной гибели товара и право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента принятия товара. Товар считается принятым с момента подписания Покупателем товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта приема-передачи ТС.

**4. Требования к поставляемому автомобилю:**

4.1. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не ранее 2023 г.;

4.2. Поставляемый автомобиль должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц

4.3. Товар должен быть технически исправен, с отсутствием всякого рода повреждений, заводской сборки, без эксплуатации и без эксплуатационного пробега, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать ГОСТам, ТУ. Товар должен быть полностью укомплектован: все параметры, его оборудование (приборы, узлы агрегаты и детали) проверены и готовы к эксплуатации.

4.4. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели автомобиля, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка автомобиля регламентируется заводом изготовителем;

- пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 24 месяца или 80 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- автомобиль должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

4.5. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену контракта.

4.6. Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

4.7. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы:

- товарная накладная, унифицированной формы ТОРГ-12 и счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством РФ (либо универсальный передаточный документ);

- акт приема-передачи ТС в трёх экземплярах;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- сервисная книжка с отметками на гарантийный ремонт;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии;

- прочая документация по усмотрению Поставщика.