**Техническое задание**

На поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам

**1. Технические характеристики товаров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92  | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 Топливо моторное, бензин неэтилированный и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условияЭкологический класс К5;Октановое число:- по исследовательскому методу: не менее 92,0- по моторному методу: не менее 83,0Массовая доля серы: не более 10 мг/кгОбъемная доля бензола: не более 1 %Отсутствие механических примесей | литр | 2 820 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»;Экологический класс – К5Октановое число:по исследовательскому методу: не менее 95,0 по моторному методу: не менее 85,0Массовая доля серы: не более 10 мг/кгОтсутствие механических примесей | литр | 1405 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки товара:** Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставщик обязуется обеспечить постоянное наличие всех видов топлива на корпоративном литровом счете Заказчика. Учет потребленных нефтепродуктов в литровом выражении ведется на корпоративном литровом счете Заказчика.

Поставщик гарантирует единую цену на нефтепродукты на всех АЗС, указанных в списке.

Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) круглосуточно в будни, выходные и праздничные дни.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара во временное пользование Заказчику и возвращаются Поставщику по окончании срока действия Договора.

**4. Место поставки товара:** через сеть автозаправочных станций (далее – АЗС) Поставщика, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам, находящиеся в радиусе не более 4000 м от места расположения Заказчика по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Транспортная, 83.

**5. Сроки поставки товара:** с момента заключения договора по 31.12.2024 г.