Техническое задание

**на поставку телевизоров**

**для нужд ГАУ ЦСП РБ "Дворец Борьбы им. Владимира Бормана"**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование поставляемого товара, работы, услуги** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Телевизор диагональ 42" | Диагональ не менее 42"Разрешение не менее 1920 x 1080Прогрессивная развертка – наличиеЦифровое шумоподавление – наличиеФункция Time Shift – наличиеСоотношение сторон 16:9Тип панели DLEDЯркость не менее 250 кд/м2Частота обновления не менее 60 ГцКонтрастность 3000:1Время отклика 8 мсУглы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178°/178°,Аналоговый тюнер PAL/SECAMЦифровой тюнер DVB\_T/T2/C/S/S2Системы звука ТВ B/G,D/K,IСистемы цвета ТВ PAL/SECAMЗапись DTV +(PVR)Слот PCMCIA CI+Разъемы HDMI не менее 3 шт.HDMI версия 1.4, (480i, 480p, 1080i, 1080p)ПК режимы 800\*600, 1024\*768, 1366\*768,1920\*1080Разъем USB не менее 2 шт.,Воспроизведение через USB видео, аудио, изображений – наличие,Пульт ДУ в комплекте – наличие,Электропитание AC~220-240 В, 50/60 ГцАкустическая схема 2.0 - наличиеМощность динамиков не менее 2х8 ВтПотребляемая мощность в рабочем режиме не более 90 ВтРазмер VESA не менее 200 x 200Вес нетто не более 6.6 кгКронштейн для телевизора наличие,Тип кронштейна – настенный,Поворот – наличие,Наклон – наличие. | Шт. | 55 |
| 2 | Телевизор диагональ 24" | Диагональ не менее 24"Разрешение экрана не менее 1366 × 768Формат 16:9Тип матрицы TFTКоличество отображаемых цветов не менее 16,7 млн.Контрастность 3000:1Яркость не менее 200 кд/м2Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178°/178°,Частота обновления не менее 60 ГцМощность динамика не менее 2х5 ВтЭлектропитание AC~220-240 В, 50 ГцТВ-сигнал DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 – наличиеПотребляемая мощность не более 36 ВтТехнология звука Dolby Digital – наличиеОбъемное звучание – наличиеКоличество HDMI портов не менее 3 шт.,Версия HDMI не менее 1.4,Количество USB не менее 2 шт.,Размер VESA не менее 100 x 100Вес нетто менее 2.4 кгЗапись видео – наличиеВоспроизведение через USB видео, аудио, изображений – наличие,Кронштейн для телевизора наличие,Тип кронштейна – настенный,Поворот – наличие,Наклон – наличие. | Шт. | 46 |

**2. Место поставки товара:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 84/4

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора по 31.07.2024 г. по заявке Заказчика. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час (время местное).

**4. Условия поставки:** В стоимость товара включены: расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос, в соответствие товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов) за счет Поставщика, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**5. Требования к качеству, безопасности товара:**

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

5.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

5.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

5.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

5.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

5.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**6. Требования к упаковке, маркировке товара:**

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.