**Запрос на разъяснения положений документации (№ извещения в ЕИС 32413950946):**

В смете указаны характеристики рулонного материала (Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -30 °C, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °C). Гибкость не выше -30 градусов нет ни в одном из материалов, представленных на данный момент на рынке, это очень высокий показатель. Также показатель теплостойкости не менее 110 градусов применяется в основном для тропических жарких регионов. Подскажите, что это за материал или измените тех характеристики.

**Ответ на запрос разъяснений положений документации:**

Рассмотрев запрос на разъяснения положений документации о закупке, сообщаем следующее.

Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает принцип эффективности использования бюджетных средств, а именно участники бюджетного процесса исходят из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств (результативности).

Устанавливая в документации о закупке функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товаров, заказчик исходил из принципов необходимости достижения потребностей к соразмерным затратам расходования денежных средств, кроме этого, локальный сметный расчет сформирован в соответствии с группой 12.1.02.08. Материалы битумные на основе стеклоткани, установленной приказом Минстроя России от 17 ноября 2022 года № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов».

Федеральный закон №223-ФЗ предоставляет заказчикам право сформировать свою систему закупок в зависимости от особенностей осуществления деятельности, установив при этом параметры товара, направленные в первую очередь на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, удовлетворения потребности заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Описание предмета закупки (локальный сметный расчет) не противоречит требованиям части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а именно в описании предмета закупки указаны требования, наиболее соответствующие потребностям заказчика, и предполагает возможность поставки товара, соответствующего техническим параметрам, установленным в документации о закупке.

В свою очередь, Закон №223-ФЗ не обязывает заказчиков устанавливать требования удовлетворяющих всем хозяйствующим субъектам, имеющих намерение получить прибыль в результате заключения договора. Иное противоречило бы принципу целевого и экономически эффективного расходования денежных средств, сокращения издержек заказчика (пункт 6 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона о закупках, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2018 года).

Сведения положения Технического задания (локального сметного расчета) относятся ко всем участникам закупки, но будут применены к победителю закупки после заключения

Таким образом, документация сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, признаков нарушений Федеральных законов от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не выявляется.

Так же сообщаем, что в смете указан материал немаркированный, только описывается тип материала. Марка материала подбирается подрядчиком в соответствии с указанной сметной стоимостью, в соответствии с требованиями к качеству необходимых материалов для данных работ (можно выбрать подходящие по цене, максимально качественные из линейки Технониколь (или эквивалент) в соответствии с типом, указанным в смете), в соответствии с климатической зоной производства работ, в соответствии с температурным режимом выполнения самих работ от +15 до — 15 градусов (с учетом выполнения до конца осени, например)