**Техническое задание**

**на поставку мебели для ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики, содержание и значение показателя** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Стол письменный для преподавателя | Размер: не менее 1390×680×756 мм  Количество ящиков: не менее 2 шт.  Расположение ящиков: справа  Дно ящиков: ДВП не менее 3,2 мм  Материал: ЛДСП  Столешница: не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм; Остальные детали стола толщиной не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее0,4 мм.  Цвет: бук Бавария светлый | шт. | 12 |
| 2 | Тумба подкатная | Размер: не менее 450×450×620 мм  Вид: закрытая  Ящики: выдвижные  Количество ящиков: не менее 3  Материал: ЛДСП  Топ тумбы: не менее 22 мм кромка ПВХ не менее 2 мм  Каркас и фасады: не менее 16 мм кромка ПВХ не менее 0,4 мм.  Дно ящиков: ДВП не менее 3,2 мм в цвет ЛДСП  Ручки: на фасадах  Форма ручки: скоба  Цвет ручек: хром  Цвет: бук Бавария светлый | шт. | 4 |
| 3 | Шкаф для документов | Размер: не менее 802×414×1966 мм  Вид шкафа: закрытый  Двери: 2 распашные  Количество полок: не менее 4 шт.  Материал: ЛДСП  Топ шкафа: не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм  Каркас и фасады: не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 0,4 мм  Задняя стенка: ДВП не менее 3,2 мм в цвет ЛДСП  Ручки: на фасадах  Форма ручки: скоба  Цвет ручек: хром  Цвет: бук Бавария светлый | шт. | 4 |
| 4 | Шкаф для документов | Размер: не менее 402×414×1966 мм  Вид шкафа: полузакрытый (верх открыт, низ-двери)  Количество полок: не менее 3 шт.  Материал: ЛДСП  Топ шкафа: не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм  Каркас и фасады: не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 0,4 мм  Цвет: бук Бавария светлый  Задняя стенка: ДВП не менее 3,2 мм в цвет ЛДСП  Ручки: на фасадах  Форма ручки: скоба  Цвет ручек: хром | шт. | 5 |
| 5 | Шкаф для одежды | Размер: не менее 802×414×1966 мм  Вид шкафа: 2-секционный закрытый комбинированный  Заполнение:  1 секция полки для хранения не менее 4 шт;  2 секция полка для головных уборов  выдвижная штанга для плечиков  Материал: ЛДСП  Топ шкафа: не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм  Каркас и фасады: не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 0,4 мм  Цвет: бук Бавария светлый  Задняя стенка: ДВП не менее 3,2 мм в цвет ЛДСП  Ручки: на фасадах  Форма ручки: скоба  Цвет ручек: хром | шт. | 2 |
| 6 | Скамья для вестибюля | Размер: не менее 1500×380×420 мм  Материал: ЛДСП не менее 22 мм, по торцам кромка ПВХ не менее 2 мм  Углы: закругленые  Цвет: ясень темный.  Каркас: труба не менее 25×25 мм, полимерно-порошковое покрытие серого цвета, свободные края закрыты пластиковыми заглушками. | шт. | 16 |

**2. Место поставки товара:** 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул.Мира,5

**3. Срок поставки товара:** в течение 20 календарных дней со дня подписания договора.

**4. Условия поставки:** В стоимость товара включены: расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос, в соответствие товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов) за счет Поставщика, сборку изделия, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**5. Требования к качеству, безопасности товара:**

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

5.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

5.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

5.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

5.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

5.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**6. Требования к упаковке, маркировке товара:**

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.