Техническое задание

на поставку спецодежды для ООО «ЭКО-СИТИ»

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Зимняя спецодеждаhttps://www.avangard-sp.ru/upload/iblock/94e/94eac186fea5b478121064dbb41a403d.jpg | Костюм - куртка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений в различных отраслях промышленности и в качестве сигнальной спецодежды повышенной видимости, для визуального обозначения присутствия носящих ее людей, при дневном освещении и ночью в свете автомобильных фар.Цвет: по согласованию с ЗаказчикомМатериал верха:Основная ткань: смесовая, пл. не менее 210 г/м2, ВО. плотность материала: не менее 214 гр./м², Подкладка: полиэфирУтеплитель: синтепон (полиэфир),Плотность синтепона в куртке: не менее 400 гр./м², Плотность синтепона в полукомбинезоне: не менее 300 гр./м²Костюм состоит из куртки и брюк  -по спинке для утепления поясницы ширина пояса брюк увеличена,- яркая кокетка из отделочной ткани,- широкие светоотражающие полосы по низу кокеток и рукавов,- воротник-стойка,- нижние карманы в рельефах,- нагрудный карман на левой полочке,- внутренние трикотажные манжеты-напульсники,- съемный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части,- застежка на молнию с ветрозащитной планкой,- яркие «флажки» по борту и в клапане кармана,- брюки с застежкой на молнию и пуговицы на поясе,- хлястики для регулировки объема брюк по талии,- регулируемые по длине съемные бретели,- накладные карманы с косыми входами спереди,- широкие светоотражающие полосы по низу брючин. ***Размеры и рост спецодежды:***Размер 44-46 Рост 170-176 – 1 штРазмер 48-50(Муж) Рост 170-176 – 3 штРазмер 48-50 (жен) Рост 170-176 – 1 штРазмер 48-50 (жен) Рост 158-164 – 1 штРазмер 52-54 Рост 170-176 – 7 штРазмер 52-54 Рост 182-188 – 4 штРазмер 56-58 Рост 170-176 – 4 штРазмер 60-62 Рост 170-176 – 1 штРазмер 60-62(жен) Рост 170-176 – 1 штРазмер 64-66 Рост 182-188 – 1 шт | шт. | 24 |
|  | Сапоги с металлическим подноскомhttps://sterlitamak.avangard-sp.ru/upload/iblock/5f8/t824acogjpg2aatdr8liurz0j72m0grs.jpg | Верх: натуральная высококачественная кожаПодошва: двухслойная подошва из ПУ(Полиуретан)/ ТПУ(Термополиуретан)- подкладка из искусственного меха в комбинации с натуральным спилком- вставка на голенище для регулировки объема- застежка на хлястик и пряжку- металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием не менее 200 Дж- декоративные элементы - брендовые флажки- светоотражающие детали для работы в условиях плохой видимости- двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли- подошва имеет широкий температурный диапазон использования не менее от -35° до +120°С,- удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке- вкладная стелька из нетканого полотна с искусственным мехомОбладает стойкостью: к общим производственным загрязнениям, к скольжению по зажиренным поверхностям, к химическим факторам (от раствора кислот концентрацией не менее 20%, растворов щелочей концентрацией не менее 20% , к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов) ***Размеры сапог:***Размер 37 – 1 параРазмер 38 – 1 параРазмер 39 – 1 параРазмер 40 – 1 параРазмер 42 – 9 парРазмер 43 – 6 парРазмер 44 – 3 парыРазмер 45 – 2 пары | пары | 24 |

*- Изображение носит информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком*

**2. Место поставки товара:** 453239, Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское Поселение Урман-Бишкадакский Сельсовет, Территория Автодорога Ишимбай-Красноусольск, Километр 5-й, Здание 1. Поставка товара за счет средств продавца.

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора в течение 5 календарных дней.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам, размеры и ростовки поставляемой спецодежды должны соответствовать размерам и ростовкам, указанным в приложении №1 настоящего Технического задания;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), в том числе:

- ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»,

- ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»,

- ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»,

- ГОСТ 12.4.303-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»,

- ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»,

- ГОСТ 12.4.281-2021 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний»;

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Поставщик обязан направить вместе с Товаром документ, подтверждающий соответствие товара
ТР ТС 019/2011, в случае если такое соответствие требуется;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, информацией о товаре установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

Специалист по охране труда: Хуснутдинова Р.Н.