**Техническое задание на поставку бронежилетов**

1.Функциональные характеристики, (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики ( при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемые функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Тактический жилет | Материал: Кордура 1000D. Цвет - «Мох». Описание: Бронежилет состоит из грудной и спинной части, которые соединены между собой широкими и удобными плечевыми элементами, позволяющими осуществлять подгонку бронежилета по фигуре.  Вес жилета без плит: не более 2 кг.  Наличие:  -кармана под бронепластины в верхней части бронежилета спереди и сзади;  -эвакуационной петли на задней части бронежилета;  - больших кап амортизации спереди и сзади;  - на внутренней части спереди и сзади трехмерных, сетчатых, вентиляционных термо-прокладок:  - карманов под пластины по бокам жилета. н | шт. | 10 |
| 2. | Боковая бронеплита | Материал изделия - сталь 42 ХСНМА .  Класс защиты — не ниже БР-4.  Толщина плиты - не менее 6,5 мм.  Вес изделия — не более 0.95 кг.  размеры изделия - 170х110 мм.  Соответствие ГОСТ 34286-2017 «Броне одежда. | шт. | 20 |
| 3. | Бронеплита гранит (грудь, спина) | Материал изделия - сталь 42ХСНМА.  Класс защиты -— не ниже БР-4.  Толщина плиты — не менее 6,5 мм.  Вес изделия — не более 4,6 кг.  Размеры изделия - 340х265 мм (3-й размер). Соответствие ГОСТ 34286-2017 «Броне одежда. | шт. | 20 |

2. Место поставки:

302006, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Привокзальная, 8.

3. С даты заключения договора в течении 10 (рабочих дней) Приемка товара Заказчиком осуществляется с 09:00ч. до 13:00ч. и 14:00ч. до 18:00ч., кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней.

4. Условия поставки:

-Поставщик обязуется выполнить погрузку, поставку и разгрузку Товара по адресу указанному в п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к качеству, безопасности поставляемого Товара:

-поставляемый Товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

- поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт Товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

-поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

- Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

-Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6. Требования к упаковке и маркировке поставляемого Товара;

-Товар, его отдельные компоненты поставляются в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условия, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация па русском языке;

-Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения -Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

-Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении транспортировании;

- упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

- гарантия качества Товара — не менее 12 месяцев, но не менее гарантийного срока, установленным производителем;

- гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки Товара Заказчиком;

-Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности (недопоставки) произвести доукомплектование (допоставку), при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.