**Техническое задание**

**на оказание услуг лизинга автомобиля УАЗ Патриот** Base Икар (пакет Limited) **(или эквивалент)**

**для нужд АО «Ресурсоснабжающая Организация»**

**1. Технические характеристики автомобиля:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность автомобиль УАЗ Патриот Base Икар (пакет Limited) (или эквивалент), технические характеристики которых приведены в таблице, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

Авансовый платеж: 10 %.

Срок лизинга: 12 месяцев.

Кол-во поставляемого товара: 1 единица

**3. Технические характеристики арендуемого транспортного средства:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** |
| Тип и модель двигателя | Бензиновый ЗМЗ 409051, не менее 4 цилиндра, Евро-5 |
| Рабочий объем,см3 | не менее 2 693 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | не менее 110 (149,6) / 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | не менее 235 / 2 65 |
| Трансмиссия | не менее 5-ти ступенчатая механическая |
| Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
| Длина (с контейнером зап. колеса), м | не менее 4 785 |
| ширина (без зеркал), м | не менее 1 900 |
| высота (с антенной), м | не менее 2 005 |
| Колесная база, м | не менее 2 760 |
| Объем багажника VDA до потолка | не менее 1 130 |
| Объем багажника VDA со сложенными сидениями | не менее 2 415 |
| Расход топлива, л/100 км | не более 13 |
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | наличие |
| Наружные зеркала с встроеннымиповторителями поворота | наличие |
| Подкрылки (передние и задние) | наличие |
| Брызговики (передние) | наличие |
| Розетка 12В на панели приборов | наличие |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | наличие |
| Блок управления светом с улучшенным алгоритмом включения | наличие |
| Петли для крепления груза в багажнике | наличие |
| Поручни на стойках А, В (не менее 4 шт) | наличие |
| Антиблокировочная система (ABS) | наличие |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | наличие |
| Энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка | наличие |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | наличие |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | наличие |
| Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | наличие |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | наличие |
| Электроблокировка замков всех дверей | наличие |
| Регулировка передних сидений продольная и по углу наклона | наличие |
| Электрорегулировка наружных зеркал | наличие |
| Подогрев наружных зеркал и заднего стекла | наличие |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | наличие |
| Гидроусилитель руля | наличие |
| Электростеклоподъемники переднихи задних дверей | наличие |
| Внутрисалонное зеркало с режимами день/ночь | наличие |
| Аудиоподготовка | наличие |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач BAIC | наличие |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления | наличие |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | наличие |
| Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | наличие |
| Стекла теплопоглощающие зеленые | наличие |
| Рулевое колесо без подушки безопасности – ИКАР | наличие |
| Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | наличие |
| Демпферы рычагов коробки передач и раздаточной коробки | наличие |
| Верхний вещевой ящик/заглушка на месте подушки безопасности переднего пассажира | наличие |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | наличие |
| Подголовники задних сидений (не менее 2 шт.) | наличие |
| Иммобилайзер | наличие |
| Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека) | наличие |
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | наличие |
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | наличие |
| Передние противотуманные фары | наличие |
| Легкосплавные диски не менее 16˝ дизайн "Футбол" с шинами не менее 235/70 R16, запасное колесо на стальном диске чёрного цвета | наличие |
| Рейлинги на крыше | наличие |
| Контейнер запасного колеса с надписью Patriot | наличие |
| Антенна активная | наличие |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | наличие |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | наличие |
| Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | наличие |
| Передние сиденья улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), с регулировкой по высоте кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка комбинированная, темная (боковины иск.кож., центральные вставки на подушке и спинке – ткань) | наличие |
| Шторка в багажном отделении | наличие |
| Пневмоупоры капота | наличие |
| Климат-контроль однозонный | наличие |
| 2 Din мультимедийная система ANDROID, не менее 7 дюймов тачскрин, не менее 6 динамиков | наличие |
| Навигация с картами РФ, Белоруссии и Казахстана | наличие |
| Камера заднего вида | наличие |
| Функция «Вежливый свет» для передних и задних плафонов верхнего освещения | наличие |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | наличие |
| Система безопасной парковки с задними датчиками | наличие |
| Лобовое стекло с электроподогревом | наличие |
| Розетка 12 вольт в багажном отсеке | наличие |
| Щетки стеклоочистителя бескаркасные | наличие |
| Дополнительный отопитель салона | наличие |
| Окраска цвета металлик | черный |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки товара:** 155000, Россия, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Петровский, ул. Пионерская, 13

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, не старше 2024 года выпуска, приобретена у официального дилера.

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

**6.** **Требования к сроку действия гарантии Поставщика:**

6.1.Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком и составляет не менее 5 лет или 100 000 км по акту приема-передачи, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».