Компьютерное оборудование приобретается в целях дооснащения инфраструктуры автоматизированных рабочих мест персонала образовательной организаций.

Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, выпускаемым серийно.

Поставка Товара осуществляется путем доставки силами Продавца на склад Покупателя:

г. Новосибирск, ул. Октябрьская 7.

Товар приобретается в собранном виде. Качество Товара должно соответствовать технической документации производителя Товара и позволять его использование по назначению.

На Товар устанавливается гарантийный срок, в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя Товара. Условия и сроки гарантийного обслуживания предусмотрены в гарантийном талоне на каждую единицу Товара.

Гарантийный срок исчисляется с момента приемки Товара Покупателем. Гарантийное обслуживание производится Поставщиком в сроки, указанные в гарантийном талоне, если сторонами не установлен иной срок.

Срок поставки: до 30.11.2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические требования** | **Ед. измерения** |
| **МФУ лазерное**  **HP LaserJet Pro 3103fdn**  **в комплекте с дополнительным картриджем**  **HP LaserJet 145X**  **(~3800 страниц)** | Тип устройства: МФУ лазерное  Максимальный формат: А4  Цветность печати: чёрно-белая  Функции устройства: копир, принтер, сканер  Область применения: для офиса  Размещение: настольный  Скорость печати: 33 стр/мин  Время выхода первого черно-белого отпечатка: 6,2 сек  Максимальный месячный объем печати: не менее 50000  Автоматическая **двусторонняя печать**: есть  Ёмкость лотка подачи бумаги: 250 листов  Ёмкость выходного лотка: 150 листов  Тип сканера: планшетный/протяжной  Оптическое разрешение сканера: 1200х1200 dpi  Максимальный формат бумаги сканера: А4  Устройство автоподачи: есть  Тип устройства автоподачи: **двухстороннее**  Ёмкость устройства автоподачи: 50 листов  Функции сканирования: сканирование в сетевую папку, **сканирование в электронную почту**  Объём памяти: не менее 512 Мб  Частота процессора: не менее 800 МГц  Поддержка ОС: Windows, **Linux**  Интерфейс USB: есть  Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть  Габариты (ШхВхГ): не более 426,8 x 758,8 x 475,5 мм  **Комплектация:** стартовый картридж, кабель питания, документация, **дополнительный оригинальный картридж оригинальный лазерный картридж HP LaserJet 145X (W1450X), черный (~3800 страниц)** | 5 шт. |

**Общие требования к поставке**

Оборудование должно соответствовать или превышать требования приведенных технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.

Производителем оборудования предоставляется гарантия на оборудование сроком не менее 12 месяцев с даты поставки.

Поставщиком оборудования предоставляется гарантия на оборудование сроком не менее 12 месяцев с даты поставки.

Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, выпускаемым серийно, произведенным не ранее 2022 года.

Поставщик должен обеспечить контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по выявленным неисправностям в работе оборудования (Режим обслуживания: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (по местному времени Заказчика), исключая праздничные и выходные дни. Время реакции - в течение 24 часов с момента обращения).

Бесплатный гарантийный ремонт производится при наличии недостатков, возникших по вине производителя при предоставлении Заказчику неисправного, на момент обращения к Поставщику, оборудования и правильно оформленного гарантийного талона. Для предъявления требования на гарантийное обслуживание необходимо предоставить гарантийный талон. Рекламации принимаются Поставщиком по факсу, электронной почте, по почте или в оригинале от Заказчика. Срок рассмотрения рекламации и принятия решения о гарантийном ремонте составляет от 1 до 3 рабочих дней. На территории города Новосибирска должно быть не менее одного сертифицированного производителем сервисного центра.

В случае признания случая гарантийным, Поставщик обязан приступить к выполнению гарантийных обязательств не позднее 3 рабочих дней с момента обращения клиента. Работы должны быть завершены не позднее, чем через 20 календарных дней с момента обращения клиента. На время гарантийного ремонта должно предоставляться подменное оборудование. Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости: устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, замену оборудования.

Гарантийное обслуживание производится на территории Поставщика и сервисных центров, с которыми взаимодействует Поставщик.