**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку поломоечной машины**

**1. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Поломоечная машина  Karcher | Поломоечная машина Karcher BD 50/60 C Ep Classic  Характеристики:  Потребляемая мощность, Вт 1350 (Вт)  Тип машины дисковая  Производительность по площади, м²/ч 2000 (кв.м/час)  Давление прижима щетки 27,3 - 28,5 (г/кв.см)  Рабочая ширина 510 (мм)  Ширина всасывающей балки 850 (мм)  Объем бака для чистой воды 62 (л)  Объем бака для грязной воды 62 (л)  Размеры ДхШхВ, мм 1185 x 540 x 1000 (мм)  Комплектация:  - панель управления EASY Operation - 3 режима работы  - ручной регулятор подачи воды  - индикатор уровня воды в баке с чистой водой  - всасывающая балка | шт. | 1 |

**2. Место поставки**: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 2б

**3. Срок поставки**: с момента подписания договора в течение 5 календарных дней.

**4. Требования к качеству, безопасности товара**:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.