**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку транспортного средства**

**для нужд МУП "ЧЕКМАГУШЭЛЕКТРОСЕТЬ" РБ**

1. **Объект закупки:**

**ОКПД 2: 29.10.59.139**

*Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемое значение параметра** |
| Вакуумную машину на шасси ГАЗ Некст (С41RB3) Евро 3, (мод. 4690С4 ЛКТ-5 АЦВ) | **1 шт** |
| Габаритные размеры | 7695х2960х2335 |
| Базовое шасси | ГАЗ-C41RB3 |
| Тип топлива дизель | ЯМЗ-534 |
| Вместимость цистерны, м3 | 5 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 8 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 |
| Максимальное разрежение в цистерне, Мпа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Полная масса, кг | 10000 |
| Цистерна | 1 |
| окно смотровое | 1 |
| Стремянки, к-т | 1 |
| СПУ (верхняя крышка) | 1 |
| СПУ в кабину | 1 |
| Лючок приемный | 1 |
| Крепление лючка приемного, к-т | 1 |
| Гайка накидная | 1 |
| Втулка штанга | 1 |
| Наконечник штанга | 1 |
| Рукав приемный, d-100мм, м | 6 |
| Насосный узел КО-505 (рама, насос, система смазки, шкив, комплект ремней, подшипник промежуточный, вал карданный), к-т | 1 |
| Манометр | 1 |
| Кран четырехходовой | 1 |
| Патрубки, к-т | 1 |
| Бачок промежуточный | 1 |
| Глушитель | 1 |
| Рукав d-65 мм | 1 |
| Коробка отбора мощности | 1 |
| Желоба, к-т | 1 |
| Крылья с крплениями, к-т | 1 |
| Противоподкатный брус | 1 |
| Боковые защитные устройства | 1 |
| Боковые габаритные огни, к-т | 1 |
| Маяк проблесковый | 1 |
| Покраска оборудования в оранжевый цвет | соответствие |

**2**. **Место поставки товара:** 452200, Респ Башкортостан, Чекмагушевский р-н, с Чекмагуш, ул Социалистическая, дом 37, корпус а

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена с момента подписания договора в течение 30 рабочих дней.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи или по электронной почте.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 24 месяцев без ограничения пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза   
№ 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности колесных транспортных средств».