**Техническое задание**

**на поставку смазочных материалов**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | ОКПД 2 | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Масло гидравлическое ВМГЗ -60 "YMIOIL"  | 19.20.29.130 (П) | Тип масла: минеральное Температура эксплуатации: не выше -60°С.Упаковка: канистра 20 литров | л | 1000 |
| 2 | Масло моторное 10W40 CI-4/SL п/с INTRUCK "INTREK"  | 19.20.29.111 (П) | Тип масла: полусинтетическое Вязкость: 10W40Упаковка: канистра 20 литров | л | 2560 |
| 3 | Тосол А60М DX1  | 20.59.43.120 (П) | Температура замерзания, °С: -60Упаковка: канистра 20 кг | л | 1000 |
| 4 | Масло трансмиссионное 75W90 GL-4/5 п/с INGEAR "INTREK" | 19.20.29.120 (П) | Тип масла: минеральноеКласс вязкости: 75W-90Стандарт: API GL-4/5Упаковка: канистра 20 литров | л | 200 |
| 5 | Тормозная жидкость DOT-4  | 20.59.43.110 (П) | Внешний вид: прозрачная жидкость без расслоения осадкаТемпература кипения сухой жидкости, град: не ниже 230Упаковка: тара, не менее 0.910 кг | шт | 26 |
| 6 | Литол-24 антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка  | 19.20.29.210 (П) | Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цветаТемпература каплепадения,°С: не ниже 185Упаковка: тара ведро, 18-21 кг | шт | 10 |
| 7 | Антифриз 50 G-12+ carboxylate DX1 | 20.59.43.120 (П) | Карбоксилатный класс G12+Температура замерзания, °С: не выше -50Цвет: красныйУпаковка: 20 кг | кг | 1000 |
| 8 | Электролит PROFFI  | 29.32.30.390 (П) | Объем 10 лПлотность (г/см3) 1,42 | л | 30 |

**2. Место поставки:** Доставка товара в город Тюмень до представителя ООО «Ямал-Энерго» осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

**3. Срок поставки:** в течение 10 календарных дней с момента подписания договора поставки.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.