**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку шин для нужд ООО Ямал-Энерго**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОКПД2** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Грузовая шина Кама 1260-2 425/85 R21 18 PR НкШЗ  | 22.11.13.110 (З) | Применение: грузовые шиныПрименение грузовых шин: бездорожьеСезонность: всесезоннаяВид: с камерой с ободной лентойКамера шины: TTШирина профиля: 425Высота профиля: 85Посадочный диаметр: 21Ось: Ведущая, Прицепная, Рулевая, УниверсальнаяКонструкция: RADIAL | шт. | 10 |
|  | Грузовая шина Кама 14.00-20 (370-508) ОИ-25 146G 14PR TT сШина ОИ-25 14.00-20 14сл Кама кам  | 22.11.13.110 (З) | Категория-Шина с камеройИсполнение-камернаяДополнительная информация-(с вентилем РК-5А-145 с подкачкой)Ширина профиля-14,00Посадочный диаметр- R20Конструкция шины-диагональнаяИндекс нагрузки - кг146(3000)Индекс скоростиG- (до 90 км/ч)Наружный диаметр шины- мм1260Статический радиус мм-585Масса шины кг-92.5Фактическая ширина профиля, мм-390Давление в шине, кгс/см²-4.2Тип вентиля-РК-5А-145Рекомендуемая камера-14,00-20Слойность-14Модель шины-ОИ-25Применяемость -Грузовые шиныАльтернативный типоразмер-(370-508) | шт. | 6 |
|  | Ободная лента | 22.11.15.140 «З» | Размер: 300-508 (14,00-20)Ширина: 300-508 мм Для шин типоразмера: 14,00-20 (370-508) | шт. | 6 |

В соответствии с пунктом 10 подпунктом к) ПП 1875 запрет, предусмотренный [пунктом 1](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1) настоящего постановления, может не применяться при осуществлении в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/0) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" закупок товаров, указанных в [позициях 1 - 21](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1001), [30](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1030), [32](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1032), [45 - 47](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1045), [49 - 52](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1049), [55 - 60](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1055), [62](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1062), [69 - 86](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1069), [88](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1088), [92 - 128](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1092), [137](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1137), [138](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1138), [140 - 145](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1140) приложения N 1 к настоящему постановлению, извещение об осуществлении которых размещено в единой информационной системе и приглашение принять участие в которых направлено либо договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при осуществлении которых заключен до 1 июля 2025 г.;

В соответствии с пунктом 10 подпунктом л) ПП 1875 в случае неприменения в соответствии с [подпунктом "к"](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/110) настоящего пункта запрета, предусмотренного [пунктом 1](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/1) настоящего постановления, при осуществлении закупок соответствующих товаров применяются положения настоящего постановления, касающиеся ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств и указанных в [позициях 1 - 433](https://internet.garant.ru/#/document/411197447/entry/2001) приложения N 2 к настоящему постановлению.

*Срок изготовления шин: не ранее 2024 года*

**2. Место поставки:** Доставка товара до представителя ООО «Ямал-Энерго» в г. Тюмень осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

**3. Срок поставки:** с даты заключения договора в течение 10 дней.

Поставка товара должна быть осуществленав полном объеме, силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.