**Техническое задание**

**на поставку напольного** **коврового покрытия для нужд ООО «Отель «Авалон»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| Напольное ковровое покрытие EGE HL 910 АВ – 101 RF 5295756 Pearl Flower II или эквивалент | Материал ворса: 100% ПА (Полиамид)  Способ плетения: разрезной  Масса ворса: не менее 910 гр/м2  Общая масса: не ниже 2 600 гр/м2  Высота ворса: не менее 5 мм  Общая толщина: не менее 10 мм  Плотность: не менее 217 000 узлы/м2  Тип подложки: АВ (акустическая подложка)  Звукопоглощение: не ниже 34 дБ  Класс износостойкости: не ниже 33  Пожарный сертификат: не ниже КМ 2  Рисунок (внешний вид): | м2 | рассчитывается исходя из площади коридора – 226,5 м2 (см. приложенный файл «Схема этажа») |

**2. Место поставки:** Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 133, первый этаж.

**3. Срок поставки:** в течение 90 календарных дней с даты подписания договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, не должен иметь признаков восстановления потребительских свойств;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.6. На товар должны быть предоставлены сертификаты соответствия и пожарной безопасности;

4.7. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. По просьбе Заказчика Поставщик обязан направить образцы Товара.