**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование товара*** | ***ОКПД 2*** | ***Требования к функциональным техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во товара*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Заточной станок для резцов, свёрл, фрез | 28.41.23.120 (З) | Универсальный заточной станок должен быть предназначен для заточки сверл, фрез, резцов.  Мощность двигателя не менее 370 Вт Напряжение не менее 220 В Частота вращения шпинделя не менее 5000 об/мин Диаметр затачиваемых сверл в диапазоне не менее от 4 до 12 мм Диаметр диска не менее 100 мм Толщина круга не менее от 20 мм Размер заточного круга не менее от 100 мм Масса не менее 45 кг Подсветка - наличие | шт. | 1 |
|  | Набор резцов | 25.73.40.272 (З) | Вид комплект - резцов Сталь Т15К6 - наличие Ширина державки не менее от 12 мм Высота державки не менее от 12 мм  Отрезной не менее 1 шт Резьбовой наружный не менее 1 шт Канавочный внутренний не менее 1 шт Проходной отогнутый не менее 1 шт Проходной отогнутый левый не менее 1 шт Проходной прямой не менее 1 шт Проходной упорный правый не менее 1 шт Проходной упорный левый не менее 1 шт Подрезной изогнутый не менее 1 шт Подрезной изогнутый левый не менее 1 шт Расточной для глухих отверстий не менее 1 шт Расточной для сквозных отверстий не менее 1 шт | шт. | 10 |

**Закупка попадает под запрет допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”**

**2. Место поставки:** 692801, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УЛ ЛЕНИНА, 22.

**3. Срок поставки:** в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.