**Техническое задание**

**на поставку оборудования (сканер, адаптер) для нужд МАОУ «Приполярная СОШ»**

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2[[1]](#footnote-1)** | **Характеристики** |  **Количество** |
|  | Сканер Fujitsu ScanPartner SP-1125N | *26.20.16.150 «О»* | Сканер поточный Fujitsu ScanPartner SP-1125NТип: сканерВид: протяжный сканерОсновные характеристикиТип датчика сканера CISМаксимальный формат бумаги не ниже A4Площадь сканирования не менее 210x297 ммСкорость сканирования (ч / б) не менее 25 стр/мин (А4)Скорость сканирования (цветн.) не менее 25 стр/мин (А4)Разрешение сканера не менее 600x600 dpiГлубина цвета (внешн.) не менее 24 битОттенки серого не менее 8 бит Тип источника света RGB светодиодПоддержка стандартов ISIS, TWAINИнтерфейсы USBВерсия USB USB не ниже 3.2Устройство автоподачи наличиеТип устройства автоподачи двустороннееЕмкость устройства автоподачи не менее 50 листовПотребляемая мощность (при работе) не менее 18 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не менее 0.3 Вт Дополнительная информацияФормат файла сканирования DOCX, JPEG, PDF, PPT, XLSТехнологии и функцииавтоматическое определение цвета, пропуск пустых страниц, режим длинных документов, ещёКомплектация адаптер питания, диск с ПО, документация, кабель USB, переходникиОсобенности нагрузка в день не менее 4000 операций | 2 шт. |
|  | Адаптер | *26.30.23.113 «О»* | Общие параметры Тип Wi-Fi адаптер Модель DEXP WFA-1801***Аппаратное обеспечение***Интерфейс подключения USB***Основные характеристики*** Стандарт беспроводной локальной сети не ниже 4 (802.11n), 5 (802.11ac) Класс беспроводной локальной сети не ниже AX1800Диапазон частот не менее 2.4 ГГц, 5 ГГцМаксимальная скорость Wi-Fi соединения не менее 1775 Мбит/с Максимальная скорость на частоте 2.4 ГГц не менее 574 Мбит/с Максимальная скорость на частоте 5 ГГц не менее 1201 Мбит/с Одновременная работа в двух диапазонах естьМощность передатчика не менее 20 dBm Защита беспроводной сети WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3***Антенна*** Тип антенны внешняяВид антенны несъемнаяКоличество антенн не менее 2 Коэффициент усиления антенны не менее 2.5 dBi | 13 шт. |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета»/«ограничения»/«преимущества» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

**2. Место поставки:** 628158, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Березовский р-н, п Приполярный, мкр. 1-й, дом 1 А.

**3. Срок поставки:** в течении 40 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара

**4. Требования к товару:**

4.1. Товар должен быть новым, но не ранее 2024 г. (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.2. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться технической документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

4.3. Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

4.4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативных документов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и в процессе гарантийного срока хранения

4.5. Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

4.6. Стоимость доставки, тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

4.7. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийным обязательствам:**

6.1. Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара или товарно-транспортной накладной, но не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Заказчиком.

6.2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

6.3. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

6.4. Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в передаваемой документации.

6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования от Заказчика.

6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в случае не устранения недостатков (дефектов) в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) за счет Подрядчика.

1. «З» - запрет в понимании ПП РФ № 1875;

«О» - ограничение в понимании ПП РФ № 1875;

«П» - преимущество в понимании ПП РФ № 1875. [↑](#footnote-ref-1)