|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Радиостанция Терек РМ-302 U или эквивалент | Стандарт UHF, диапазон частот 400-490 МГц, количество каналов не менее 203, мощность передатчика не менее 55 Вт, переключение мощности передатчика – есть, радиус действия не менее 20 км, рабочая температура – от 20 до +60 С, рабочее напряжение 13.8 V, размеры ширина х высота х толщина – не более 41х160х138 мм, тип шумоподавителя – ручной, выходная звуковая мощность – не менее 5 Вт, сканирование и мониторинг каналов – есть, блокировка клавиатуры – есть, таймер разговора – есть, антенный разъем устройства – UHF (SO – 239 female) , отображение информации – дисплей с подсветкой, корпус – влагозащищенный – ударопрочный, вес в сборе не более 1073 г.Комплектация: Радиостанция РМ-302, тангента (ручной манипулятор), скоба манипулятора, кабель питания с двумя предохранителями, комплект крепежа, инструкция по эксплуатации на русском языке, упаковка, гарантийный срок 2 года. | шт | 20 |
| 2. | Антенна автомобильная Racio MR-14U или эквивалент | Технические характеристики: диапазон частот 136-500 МГц, максимальная мощность не менее 150 Вт, КСВ не больше < 1.5:1, разъем UHF mail (PL-259), вес не более 600 г., высота не более 55 см, длина кабеля не менее 450 см. Комплектация: антенна, магнитное основание с кабелем. | шт | 20 |