Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

**на поставку грунтовки, краски стекло обоев и клея к ним, на объект автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного**

**округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **П/О** | **Характеристики** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | Грунтовка BERGAUF Tiefgrunt U  | 20.30.11.130*подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение* | О | Грунтовка глубокого проникновения предназначена для укрепления основания перед нанесением штукатурок, наливных полов, шпаклевок, красок, поклейкой обоев, укладкой керамической плитки. Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетону, газобетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, старым и мелящим покрытиям. Тип основы: акрилВремя полного высыхания: не более 1 чТип помещения: влажное/сухоеЦвет: белыйСостав: стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ. Упаковка: пластиковая канистра, объёмом не менее 10 л. | шт. | 35 |
| 2 | водно-дисперсионная (латексная) краска  | 20.30.11.120*подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение* | О | Область применения: для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и тому подобное), гипсокартон, всетипы обоев. Технические данные: Связующее стирол-акриловая дисперсия, разбавитель вода, сухой остаток (масс) не более 55%плотность не менее 1,6 кг/лвремя до нанесения финишного покрытия не более 1 часвремя полного высыхания покрытия не более 2-4 часа (диапазонное значение)расход не более 12 м2/лбаза: BWсистема колеровки Acomixстепень блеска: глубокоматовыйне менее 2 класс устойчивости к мокрому трению;DIN EN 13300 – не менее II, упаковка – пластиковое ведро с перекиднойручкой, объём ведра не менее 9 л. | шт. | 65 |
| 3 | Стеклообои «Рогожка средняя» | 17.24.11.110 | П | Рулон не менее 25 м²плотность не менее 115 г/ м²тип обоев – под покраскуструктура обоев- рельефнаяширина полотна не менее 1,06 мдлина рулона не менее 25 м. | рулон | 85 |
| 4 | Клей обойный KLEO ULTRA | 20.52.10.190*подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение* | О | Клей для стеклообоевцвет белыйобладает антигрибковым действием, основа клея: модифицированный крахмалколичество компонентов не менее 1консистенция: сухая смесьобъём раствора не менее 7.5 локлеиваемая площадь не менее 50 м²способ нанесения валик/кисть/распылениевес нетто не менее 0.5 кг | пачка | 48 |
| 6 | Универсальный клей ПВА Лакра Строитель  | 20.52.10.190*подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение* | О | Используют для надежного склеивания различных материалов: картон, бумага, ткань, декоративная пленка (клеенка). основа клея: ПВА (поливинилацетат), палитра – белая жидкостьУпаковка – пластиковая канистра не менее 10 л. | шт. | 7 |

***В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».***

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

1. **Место поставки товара:** 628013, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, зд. 13.
2. **Срок поставки товара:** в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.