Техническое задание

на поставку оборудования для оснащения детского оздоровительного лагеря «Буревестник» - структурного подразделения МАУДО "ЦДОД "Содружество"

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Характеристика**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Котел варочный Abat кпэм-60-ор | 27.51.28.120 (П) | Объем емкости: 60 лКоличество емкостей: 1Материал емкости: Нерж. стальУправление: МеханическоеПотребляемая мощность: 9.1 кВтОпрокидывание: РучноеУстановка: Напольная | шт. | 1 |
|  | Двухъярусная кровать Формула мебели Севилья-2 | 31.09.11.110 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Габариты в собранном виде: 1980 × 960 × 1630 мм. Размер верхнего и нижнего спального места: 900 × 1900 мм. Основание: металлические лаги, расстояние между лагами — 150 мм. Допустимая нагрузка на спальное место: 180 кг. Сборка: универсальная, лестница крепится спереди как с правой, так и с левой стороны. Материал каркаса: металл. Стойки боковины: 40 × 40 мм (труба квадратная). Основная труба лежака: 40 × 20 мм. Краска: полимерная порошковая.  | шт. | 25 |
|  | Подложка под матрас для металлических кроватей Формула мебели 90х190 см | 16.21.13.000 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. применяется ограничение | Подложка 1890-870 из одного листа для металлических кроватей под матрас со спальным местом 1900 на 900 ммМатериал: HDF: High Density Fiberboard, переводится, как древесно-волокнистая плита высокой плотности (ДВПВП).Цвет: белыйТовар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 150 |
|  | Плита Abat эп-6П, электрическая | 27.51.28.130 (П) | Площадь конфорок: 0.74 м²Количество конфорок: 6Материал рабочей поверхности: ЧугунУстановка: НапольнаяТип управления: ПоворотноеТип электроподжига: МеханическийМощность: 18 кВтНапряжение питания: 380/400ВОсобенности: Регулируемые ножки | шт. | 1 |
|  | Водоумягчитель LT12 DVA | 28.29.12.119 (О) | Материал: нержавеющая стальРабочее давление (мин./макс.): 1-8 атмТемпература очищаемой воды: 6-25 °СMax давление: 8 атмГабариты: 190x225x510 ммКоличество ионообменной смолы: 8,4 лРасход соли на одну регенерацию: 1.2 кгТемпература воды (мин./макс.): 6-25 °С | шт. | 1 |
|  | Подставка Abat пк-10М (крашен. сталь) | 31.09.11.190 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Количество уровней: 10Размер противня, мм: 530x325Размер гастроёмкости: GN 1/1Макс. нагрузка на полку, кг: 4Конструкция: разборнаяМакс. нагрузка на столешницу, кг: 200Ширина, мм: 840Глубина, мм: 700Высота, мм: 670 | шт. | 1 |
|  | Пароконвектомат Abat пка 10-1/1вм2-01 | 28.93.15.126 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Габаритные размеры, мм: 840х840(905) х1055Масса, кг: 140Количество уровней: 10Напряжение, В: 400Расстояние между уровнями, мм: 70Тип парообразования: ИнжекционныйТип питания: ЭлектричествоПанель управления: ЭлектроннаяАвтоматическая мойкаРучной душМакс. Температура внутри камеры, С: 270Тип гастроемкости: GN 1/1Количество воздушных ТЭНов, шт: 3 | шт. | 1 |
|  | Тумба прикроватная | 31.09.12.124 (О) | Материал: ЛДСПРазмеры:1185\*420\*416Товар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 70 |
|  | Стол врача с тумбой выкатной | 31.01.12.110 (О) | Материал: ЛДСПРазмеры стола:1000\*1000\*750Размеры тумбы: 495\*400\*570Товар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 1 |
|  | Стол медсестры | 31.01.12.110 (О) | Материал: ЛДСПРазмеры: 1000\*1000\*750Товар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 31.01.12.131 (О) | Материал: ЛДСПРазмеры: 1820\*854\*376Товар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 1 |
|  | Настил на стеллаж | 16.21.14.000 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. применяется ограничение | Материал: ДСПРазмер: 265х50 смТовар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 8 |
|  | Настил на стеллаж | 16.21.14.000 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. применяется ограничение | Материал: ДСПРазмеры: 132х50 смТовар изготовлен по индивидуальному заказу. Внешний вид всего товара предварительно согласуется с Заказчиком | шт. | 32 |
|  | Морозильный ларь Бирюса Б-115КХ белый, 99 л | 27.51.11.120 (П) | Общий объем: 99 лЧисло камер: 1Количество ящиков: 1Мощность замораживания: до 4.5 кг/суткиРазмораживание морозильной камеры: РучноеАвтономное сохранение холода: до 10 чМинимальная температура: -24 °СЭнергопотребление: Класс A+ (357 кВтч/год)Индикация: Повышения температурыРежимы: Суперзаморозка | шт. | 3 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

**2. Место поставки товара:** 461040, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Бузулук, город Бузулук, улица Лесная поляна, з/у 2

**3. Срок поставки товара:** в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором