**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Арендуемого транспортного средства без экипажа (бензовозы)**

|  |
| --- |
| 1. Требования к аренде |
| Количество | 3 шт. |
| Технические и функциональные характеристики  | Тип машины: АвтотопливозаправщикОбъем емкости, установленной на каждое ТС для перевозки углеводородного сырья и продуктов нефтепереработки: не менее 10 м3 и не более 12 м3Транспортные средства повышенной проходимости 6x6; |
| 2. Требования к результатам |
| Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 3. Место, условия и сроки аренды |
| Место  | Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский р-н, с. Толька, с. Ратта, по предварительному согласованию с Заказчиком |
| Условия аренды | Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) бензовозы без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации для использования Заказчиком в своей хозяйственной деятельности. Техника не должна быть заложена или арестована, или являться предметом исков третьих лиц, техника должна принадлежать Исполнителю на праве собственности или находиться во временном владении, на период действия Договора.При передаче транспортных средств, стороны проверяют их техническое состояние, оговаривают (в случае наличия) неисправности и порядок их устранения с отражением в акте приема - передачи при необходимости. Доставка транспортных средств Заказчику к месту передачи и возврат, по истечении срока аренды Исполнителю, осуществляется силами и за счет Исполнителя. |
| Срок аренды | С 01.06.2025 г. до 31.12.2025 г. |
| 4. Требование к транспортному средству |
| 4.1. Транспортные средства по техническому состоянию и оснащению должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 4.2. Транспортные средства укомплектованы необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями ГИБДД (огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами).4.3. Вся техника должна быть поставлена на учет в органах ГИБДД, органах Гостехнадзора, должна пройти технический осмотр, иметь действующий страховой полис ОСАГО (без ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством) на период действия Договора (обеспечивается Исполнителем за свой счет).4.4. Транспортные средства передаются вместе со всеми их принадлежностями и относящимися к ним документами, необходимыми для эксплуатации Транспортных средств, а именно:- паспорт транспортного средства (заверенная копия)- Страховой полис ОСАГО.- Свидетельство о регистрации автотранспорта в органах ГИБДД.- Договор аренды и акт приема-передачи автотранспорта (в случае, если автотранспорт арендован).4.5. Техническое состояния автопокрышек должно соответствовать условиям безопасности (зима-лето). Наличие летнего и зимнего комплектов резины. |
| 5. Порядок и условия оказания услуг |
| 5.1. К моменту начала оказания услуг, Исполнитель должен обеспечить полную работоспособность транспортных средств.5.2. Исполнитель обязан осуществить первоначальную подачу транспортных средств, заправленных смазочными материалами и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для передачи транспортных средств Заказчику. В момент передачи техники Заказчику объем топлива в топливном баке техники должен быть не менее 50% емкости бака и подтверждаться показаниями штатных приборов техники.5.3. Поддержку эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов в установленном в руководстве по эксплуатации техники количестве, осуществляет Заказчик своими силами и за свой счет в течение всего срока аренды транспорта. |