**Техническое задание**

**На поставку химических реагентов для нужд МУП «ВКС»**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОКПД2 | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Сода кальцинированная | 20.13.43.111 (ограничение) | Марка Б  3й класс опасности  ОКП 21 3111  ГОСТ 5100-85: соответствие | кг. | 400 |
| 2 | Уранин А (флуоресцеин-натрий) | 20.12.21.119 (ограничение) | Краситель официально разрешен к применению СЭС;  Внешний вид: порошок от красного до красно-коричневого цвета;  Свойства: при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зелёную флуоресценцию;  Запах: отсутствует;  Применение: как красящее вещество для определения утечки воды в теплосетях и водоводах, в том числе питьевых; | кг. | 20 |
| 3 | Тиосульфат натрия | 20.59.59 (ограничение) | ГОСТ 244-76: соответствие  Сорт: высший  Внешний вид: неслеживающиеся бесцветные кристаллы, гранулы. Допускается желтоватый или слабо-розовый оттенок.  Массовая доля тиосульфата натрия в пересчете на Na2S20 3 5Н20 , %, не менее 99,0  Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,001  Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,01  Массовая доля сернистого натрия (Na^), %, не более 0,001  Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более 0,001 | кг. | 600 |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета»/«ограничения»/«преимущества» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

**2. Место поставки:** 24760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 3 интернационала, 219.

**3. Срок и условия поставки:** с момента заключения договора до «31» декабря 2025 г. В рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин.

Товары поставляются в соответствии с направленной заявкой, которую Заказчик направляет Поставщику по электронной почте. С момента направления заявки, товар поставляется в течение 15 рабочих дней.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.