**Описание объекта закупки**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

**Предмет муниципального контракта**: поставка контейнеров металлических для мусора (далее товар, оборудование);

**2. Наименование Заказчика:** общество с ограниченной ответственностью «Бюро ритуальных услуг»

**3. Местонахождение Заказчика:** 425000, Россия, Марий Эл Респ., г. Волжск, ул. Чапаева, 5

**4. Источник финансирования:** Средствабюджета ООО «БРУ»;

**5. Нормативно-правовая база:** Настоящее техническое задание подготовлено на основании следующих документов:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Отраслевой стандарт ОСТ 22-1643-85 «Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия» (утв. приказом Минстройдормаша СССР от 29 августа 1985 г. N 601);

- ГОСТ 19903-2015. Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.04.2016 N 246-ст);

- ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.02.1996 N 85).

**6. Обоснование объекта закупки:** обеспечение нужд ООО «БРУ».

**7. Описание объекта закупки.**

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, изображение поставляемого товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Контейнер должен свариваться из стальных листов, должен обваривается сплошным швом и иметь цельную жесткую конструкцию. Контейнер должен иметь обрамление по верхнему краю из уголка. В верхней части ребер контейнера должен быть приварен усиливающий уголок. В основании контейнера должны быть приварены ножки из уголка.

Индивидуальные характеристики, показатели товара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-1) | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-2) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-3) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-4) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Контейнеры | 25.29.11.911 | ШТ | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Металл |  |

 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Объем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не более 0.75 |  |

Единица измерения:М3 (Кубический метр) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Толщина металла стенок и днища контейнера |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 1,5 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина полки уголка обрамления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 40х40 |  |

 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина полки уголка обрамления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 4 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина усиливающего уголка |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 100 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Высота |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не более 1050 и не менее 1150 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Размер в нижней части (ДхШ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менее 680х680не более 720х720 |  |

 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Размер в верхней части (ДхШ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менее 900х900не более 980х980 |  |

 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Покрытие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | огрунтовано и окрашено атмосферостойкой краской (не окрашено порошковой краской) |  |

 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | зеленый |  |

 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Гарантийный срок |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не более 12 |  |

Единица измерения:МЕС (Месяц) |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент»*.

7.2. Гарантийный срок и объем предоставляемых гарантий качества товара.

1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

7.3. Требования к таре и упаковке товара.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, хранении и соответствовать установленным требованиям производителя.

Каждая партия товара должна сопровождаться документом, содержащим: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии), дату выпуска партии (год, месяц); обозначение технического описания. Упаковка товара должна предотвращать поломки и нанесения повреждений при транспортировке и выгрузке.

**8. Объем закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) | Единица измерения | Количество |
| 1. | Контейнер металлический для ТКО |  | Шт. | 10 |

**9. Порядок поставки товара:**

Поставщик осуществляет доставку до места нахождения Заказчика, производит выгрузку товара своими силами и за свой счет.

Поставщик передает товар Заказчику по товарной накладной. При приемке товара Заказчик имеет право проводить все необходимые замеры и прочие измерения для установления соответствия товара Техническому заданию.

Поставщик в момент поставки товара подтверждает качество и безопасность товара предоставлением сертификата.

**10. Срок поставки** – с даты заключения договора по 05.06.2025 г.

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-1)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-4)