**Утверждаю**

**Директор ООО «УКТС иК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Воронина**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_2025г**.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА И ЭКСКАВАТОРА на 2025 г.

ООО «Усть – Кутские тепловые сети и котельные»

1. **Общие сведения.**

**Наименование товара:** Запасные части бульдозеров ТМ10.10ГСТ10, D10.001OG, экскаватора Е225С-0597

* 1. **Место и порядок поставки:**

Поставка, товара производиться силами и средствами Поставщика следующим образом:

Автомобильным транспортом по адресу: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут,

ул. Хорошилова 1В, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-00 часов,

перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов.

* 1. **Сроки поставки товара:**

Весь товар подлежит поставке в срок до 31.12.2025г.

Исполнитель обязан поставить товар в полном объеме в срок 20-ти рабочих дней с момента предоставления текущей заявки от заказчика.

Поставка товара осуществляется после подписания ***Текущей заявки*** (заверенная печатью)

директором ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» - Т.В.Ворониной.

1.4 **Сведения о новизне:**

Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска, по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимых в требованиях, перечисленных ниже.

1. **Требования к техническим, функциональным характеристикам поставляемого товара.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **№ по каталогу** | **Количество**  **шт.** | **Примечание** | | 1 | Фильтр воздушный | 28.29.13.130 «П» | ЭК.41 Евро1  7405-1109560 | 50 | ТМ-10.1.,D10.001OG | | 2 | Чехол 7405 110974 воздушного фильтра КАМАЗ | 28.29.13.130 «П» | 7405-1109574-10 | 20 | ТМ-10.1.,D10.001OG | | 3 | Фильтр топливный (ФТОТ) | 28.29.13.120 «П» | 9.3.75 | 30 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 4 | Фильтр топливный (ФТОТ) | 28.29.13.120 «П» | 44.1.011 аналог PL420  050-1105010 | 30 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 5 | Фильтр масляный | 28.29.13.110 «П» | W 11 102/7  67 612 59 440 | 25 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 6 | Гидробак | 28.99.39.190 «О» | 64-26-39СП | 1 | ТМ-10.10 | | 7 | Механизм натяжения гусеницы | 29.32.30.390 «П» | ТМ10.2115.120 | 3 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 8 | Ремень генератора | 22.19.40.122 «О» | 1075 | 10 | D10.001OG | | 9 | Ремень генератора | 22.19.40.122 «О» | 1018 | 10 | ТМ-10.10 | | 10 | Каток опорный (двубортный) | 29.32.30.390 «П» | Т170-21-001СБ | 4 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 11 | Каток опорный (четырехбортные) | 29.32.30.390 «П» | Т170-21-001СБ | 4 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 12 | Ролик натяжной на помпу | 29.32.30.390 «П» | VG2600060668 | 6 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 13 | Помпа топливная (ручная подкачка с подогревом) | 29.32.30.390 «П» | 37-1141010 | 5 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 14 | Радиатор масляный | 29.32.30.390 «П» | Б ТМ-12ЯК.1301.1000 | 1 | D10.001OG | | 15 | Радиатор охлаждения основной | 29.32.30.390 «П» | 053593 | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 16 | Соединительные пальцы на гусянку | 29.32.30.390 «П» | 24-22-7 | 6 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 17 | Болт+гайка-гровер 700-28-2494+3013 м16 (на ножи отвала) | 29.32.30.390 «П» | 700-28-2492+3013 | 40 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 18 | Ленивец | 29.32.30.390 «П» | 9W9734 | 2 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 19 | Бортовой редуктор | 29.32.30.390 «П» | 20-19-4-01СП | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 20 | Ось балки | 29.32.30.390 «П» | 015600 | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 21 | Крыльчатка обратного потока | 29.32.30.390 «П» | 008085 | 2 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 22 | Гидроцилиндр перекоса | 29.32.30.390 «П» | 50-50-226СП | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 23 | Поршневая группа (гильза,поршень,палец) | 29.32.30.390 «П» | 658.1004006-10 | 2 компл (16шт) | ТМ-10.10, D10.001OG | | 24 | Вкладыши шатунные | 29.32.30.390 «П» | 74051000104 | 2компл | ТМ-10.10, D10.001OG | | 25 | Вкладыши коренные | 29.32.30.390 «П» | 87410600 | 2компл | ТМ-10.10, D10.001OG | | 26 | Гусянка в сборе | 29.32.30.390 «П» | Ж203-22-000-09СБ | 1компл. (2шт) | ТМ-10.10, D10.001OG | | 27 | Ножи отвала | 29.32.30.390 «П» | 80-52 | 2компл. | ТМ-10.10, D10.001OG | | 28 | Фильтр воздушный | 29.32.30.390 «П» | SN 12636 | 10 | Е225С | | 29 | Фильтр топливный | 29.32.30.390 «П» | SN 25044 | 10 | Е225С | | 30 | Фильтр масляный | 29.32.30.390 «П» | 800161721 | 8 | Е225С | | 31 | Опорная каретка подвески в сборе | 29.32.30.390 «П» | 85.31.001-1 | 4 | Дт-75 | | 32 | Лента тормоза планетарного механизма | 29.32.30.390 «П» | 77-38-016 | 2 | Дт-75 | | 33 | Подшипник 55\*120\*32 | 29.32.30.390 «П» | 7311 | 2 | Дт-75 | | 34 | Подшипник 65\*120\*33 | 29.32.30.390 «П» | 7513 | 2 | Дт-75 | | 35 | Ремень зубчатый привода вентилятора | 29.32.30.390 «П» | 11-19\*12,5-1450 | 2 | Дт-75 | | 36 | Ремень генератора | 29.32.30.390 «П» | 1-8,5\*8-933 | 2 | Дт-75 | | 37 | Топливный фильтр ФТОТ | 29.32.30.390 «П» | А-44.11.000-02 (Э01-161-001-1) | 3 | Дт-75 | | 38 | Стартер | 29.32.30.390 «П» | 2516.3708 | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 39 | Генератор | 29.32.30.390 «П» | 5201.3771-10 | 1 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 40 | Нож отвала (8 отверстий) прямой | 29.32.30.390 «П» | 80-52-112-02 | 2 | ТМ-10.10, D10.001OG | | 41 | Болт башмачный с гайкой М20 для крепления ножей | 29.32.30.390 «П» |  | 16 | ТМ-10.10, D10.001OG | |
|  | |

Начальная (максимальная) стоимость закупаемой продукции: **4 714 010 руб. 00 коп**

(четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч десять рублей 00 копеек) с НДС 20%

и стоимостью доставки по адресу указанному в п. 1.2.

1. **Требования к сертификации:**

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ (на каждую позицию). Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого Товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке Товара должно быть предоставлено отказное письмо от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации РФ.

1. **Требования к Исполнителю:**

Исполнитель гарантирует, что товар является новым, не восстановлен, является его

собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и правами

третьих лиц не обременен. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям действующих национальных, межгосударственных и международных стандартов, действующим техническим условиям и регламентам (при их наличии), установленными Российской Федерации для данного товара. Вся предлагаемая продукция должна соответствовать или превышать настоящие требования по производительности и эргономическим показателям.

Не допускаются дефекты поставляемой продукции– поставляемый товар должен быть новым, находится в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшем в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

1. **Требования к упаковке, отгрузке Товара:**

Товар отгружается в заводской упаковке. Упаковка не должна содержать следов вскрытий,

вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке,

разгрузке, транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

1. **Требования к гарантии качества поставляемого Товара:**

Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации – не

менее срока гарантии производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантии производителя товара

и гарантии Поставщика на товар должны быть оформлены соответствующими гарантийными

талонами производителя или Поставщика на товар или аналогичным документом, подтверждающим гарантийное обслуживание, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

Срок действия гарантии на поставленный товар исчисляется с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

Гарантия качества распространяется на все компоненты, изделия, составные части.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет недостатков товара, выявленных после приемки товара. Если в течение срока действия гарантии товар окажется дефектным или несоответствующим условиям договора, Поставщик обязан по адресованной ему Заказчиком претензии, в виде письменного документа, в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанной претензии, устранить выявленные Заказчиком в процессе эксплуатации товара дефекты, за свой счет или в течение 14 (четырнадцати) календарных дней безвозмездно заменить дефектный товар, соответственно новым товаром или комплектующим изделием.

1. **Требования по передаче заказчику товара и документов по завершению поставки:**

Приемка Товара по количеству, качеству и цене производится на основании товарной накладной,

счета-фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) или Универсального передаточного документа, счета на оплату, Договора.

Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет сертификат качества, сертификат

соответствия системы сертификации ГОСТ, паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации Товара.

1. **Структура цены Контракта:**

В цену договора включается: стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату

Таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, тары (упаковки), а также других дополнительных расходов, которые могут возникнуть при исполнении договора.

1. **Форма оплаты** – безналичный расчет, без предоплаты. Оплата товара осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), подписанной Сторонами товарной накладной или Универсального передаточного документа и акта приема-передачи товара, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика по истечении 30 рабочих дней со дня получения и подписания акта приема-передачи товара.
2. **Требования к участникам закупки:**

**В рамках проводимой закупки Заказчиком установлены следующие требования:**

1. Поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для резидентов Российской Федерации) или должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства и законодательством Российской Федерации (для нерезидентов Российской Федерации).
2. Поставщик не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Отсутствие фактов предоставления Поставщиком недостоверных документов, подтверждающие его соответствие установленным квалификационным требованиям в рамках закупочных процедур и квалификации по видам продукции.

Главный инженер ООО «УКТС и К» В.Н. Ханнанов

Начальник траспортного цеха К.А. Дорофеев