**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку поставку ГСМ (АИ-92, дизельное топливо)**

**на второе полугодие 2025 года**

**1. Требования к объему, качественным и техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Количество (литры)** | **Технические характеристики (показатели)** |
|  | Бензин автомобильный АИ-92 | 19.20.21.325 | 19000 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный.Технические условияЭкологический класс: не ниже К5Октановое число:- по исследовательскому методу: не менее 92,0- по моторному методу: не менее 83,0Массовая доля серы: не более 10 мг/кгОбъемная доля бензола: не более 1 %Отсутствие механических примесей |
|  | Дизельное топливо  | 19.20.21.100 | 17500 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условияТопливо дизельное - ДТ экологического класса не ниже К5. Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливоМассовая доля серы: не более 10,0 мг/кг |

**2. Место поставки товара:** через сеть Автозаправочных станций Поставщика, а также на АЗС Контрагентов Поставщика (обязательное наличие заправочных станций на территории АЗС г. Кузнецка, Кузнецкий район, г. Пензы, Пензенская область, направление от г. Пенза до г. Кузнецка, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).

Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

**3. Сроки поставки товара:** с даты заключения договора по 31 декабря 2025 года, круглосуточно в будни, выходные и праздничные дни.

**4. Требования к качественным характеристикам товаров**

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.