**Техническое задание**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) прицепа-цистерны для нужд ООО «ВК «Ладога»**

77.32.10.000 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданских строительства

29.20.23.120 - Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей **«О»** подп. "к", "л" п. 10 - **При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. *Применяется ограничение***

**1. Общие требования оказания услуг:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность транспортное средство, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

Авансовый платеж: 20 %.

Срок лизинга: 12 месяца.

**2. Срок поставки:** в течение 55 рабочих дней с момента заключения договора.

**3. Адрес поставки:** 188680, Ленинградская область Всеволожский район, г. Колтуши, ул. Генерала Чоглокова, дом 6, пом. 4.

**4**. **Характеристики товара и требования по техническому оснащению:**

**Наименование закупаемой техники:** Прицеп цистерна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Показатели** |
|  | Емкость, л | 500 - 600 л. |
|  | Материал изготовления снаружи  | нержавеющая сталь  |
|  | Материал изготовления внутри | пищевая нержавеющая сталь |
|  | Термоизоляционный слой не менее 50 мм | из пенополиуретана |
|  | Сливной кран диаметром не менее 40 мм  | Дисковый затвор, нерж. сталь |
|  | Длина, мм | не более 3700 |
|  | Высота, мм  | не более 1900 |
|  | Ширина, мм  | не более 1900 |
|  | Шасси  | Одноостное подрессоренное |
|  | Диаметр колёс  | не более R16 |
|  | Люк | не более Д-500 мм |
|  | Световая сигнализация | В соответствии с ПДД |
|  | Полная (снаряженная) масса прицепа | Не более 750 кг (не требующая кат. «Е») |
|  | Сцепное устройство (фаркоп) | Шаровое сцепление (крюк) |

**5. Требования к поставляемому** транспортному средству **(предмет лизинга):**

5.1. Поставляемое транспортное средство должно быть новым, не бывшим в употреблении;

5.2. Поставляемое транспортное средство должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц.

5.3. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели транспортного средства, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка транспортного средства регламентируется заводом изготовителем;

- товар должен быть без следов механических повреждений;

- гарантийный срок в соответствии со сроком установленным заводом-производителем (изготовителем), гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- транспортное средство должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

- цистерна должна отвечать требованиям ГОСТ и СанПиН для перевозки питьевой воды и иметь соответствующий Сертификат.

5.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, доставка (поставка) Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену договора.

5.5. Товар должен пройти предпродажную подготовку, быть в техническом исправном состоянии, отвечающим всем правилам безопасности согласно ПДД.

5.6. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке (при наличии), документы необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.