УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

НАО «Лабинское ДРСУ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Князев

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025

**РАЗДЕЛ 5**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, входящего в предмет закупки** | | **Товарный знак** | **Единица измерения** | **Функциональные, технические, качественные характеристики товара, входящего в предмет закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)** | |
| **Наименование показателя,  ед. изм. показателя** | **Описание, значение** |
| 1 | 19.20.21.311 Топливо дизельное летнее | | Любой (при наличии) | тонна | Экологический класс: | Вне классов |
| Тип топлива | летнее |
| Предельная температура фильтруемости, не выше | Не определяется |
| 2 | 19.20.21.321 Топливо дизельное зимнее | | Любой (при наличии) | тонна | Экологический класс: | К5 |
| Тип топлива | зимнее |
| Предельная температура фильтруемости, не выше | Не определяется |
| 3 | 19.20.21.121 Бензин автомобильный | | Любой (при наличии) | тонна | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: | 92  -  95. |
| Экологический класс: | Вне классов |
| 4 | 19.20.42.121 Битум нефтяной дорожный | | Любой (при наличии) | тонна | Вид | вязкий |
| марка | 50/70 |
| Глубина проникания иглы при 25°С, 0.1 мм, в пределах диапазона | 51 -70 |
| Изменение температуры размягчения после старения°С, не более | 7 |
| Растяжимость при 25 °C, см, не менее | 60 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 51 |
| Температура хрупкости °С, не выше | -16 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 51 |
| Температура хрупкости °С, не выше | -16 |
| Изменение массы образца после старения, не более, % | 0,6 |
| Растяжимость при 0°С, см, не менее | 3,5 |
| Индекс пенетрации, в пределах диапазона | От -1,0 до + 1,0 |
| Содержание твердых парафинов, %, не более | 3,0 |
| Температура вспышки, не ниже, °C | 230 |
| **ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ, СРОКУ ГОДНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА** | | | | | | | |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Показатель** | | | | | |
| **1** | **Требования к качеству и безопасности товара** | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПиН, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара, произведенного на территории Российской Федерации, - сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии и/или содержать ссылку на соответствующие гигиенические заключения на товар. Внешний вид и качество товара должно соответствовать заявленным требованиям заказчика.  Качество подлежащего к поставке топлива должно соответствовать требованиям одного из следующих документов: Технического регламента Таможенного союза № ТР ТС 013/2011 «К автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.»; ГОСТ 305-2013 «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное. Технические условия». ГОСТ Р 55475-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»; ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»; ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой)», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».  Поставщик имеет право по согласованию с Покупателем поставить товар с улучшенными характеристиками. | | | | | |
| **2** | **Требования к сроку годности товара и (или) качеству Товара** | В случае передачи товара ненадлежащего качества, без необходимой документации либо с остаточным сроком годности менее заявленного заказчик имеет право вернуть соответствующий товар поставщику в момент получения товара. | | | | | |
| **3** | **Требования к гарантийным обязательствам** | *Не установлено* | | | | | |
| **4** | **Требования к упаковке** | При перевозке Товара Стороны прежде всего руководствуются: Европейским [соглашением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=121040&date=17.12.2022) о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR); Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411083&date=17.12.2022) от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402657&date=17.12.2022) Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" . | | | | | |
| **5** | **Требования к новизне товара** | Не установлены | | | | | |
| **6** | **Иные требования** | Место поставки товара (топливо дизельное, бензин): Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Победы, 1 А. Место поставки товара (битум БНД 50/70): Краснодарский край, г.Курганинск. ул.Строителей, д. 5.  Срок поставки партии товара**: 1 (один) рабочий день** со дня подачи заявки на поставку партии товара Покупателем, с 8.00 до 17.00 (МСК).  Минимальный объем партии Товара составляет 2,0 (две) тонны, максимальный объем партии Товара составляет 30,0 (тридцать) тонн, с учетом возможностей материально-технической базы Покупателя (свободных объемов хранилища).  Период поставки: со дня заключения Договора **до 31.12.2025 года**.  В случае выявления Покупателем ненадлежащего качества поставленного Товара, либо несоответствия ассортимента Товара условиям договора, Покупатель вправе отказаться от приёмки всей партии Товара.  При одногородней поставке вызов представителя поставщика и его явка для участия в проверке качества товара и составления акта являются обязательными, при иногородней поставке вызов Покупателем представителя Поставщика и его явка для участия в проверке качества товара не является обязательной. Представитель Поставщика обязан прибыть для проверки качества товара в течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления Покупателем соответствующего уведомления. Риск возникновения убытков в связи с отказом Покупателя от приёмки Товара в указанных случаях несёт Поставщик. | | | | | |

Заявка подается в письменной форме посредством электронной почты либо телефонной (сотовой) связи, по адресам (номерам), указанным в реквизитах сторон. В каждой заявке будет конкретизироваться количество (объем) партии закупаемого товара.

Главный инженер К.П. Кощеев