**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ГАСУСО СО "Тавдинский ПНИ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Холин

"24" июня 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ДПК**

1. **Заказчик:** Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».
2. **Поставщик:** определяется по результатам проведения электронного аукциона.
3. **Источник финансирования: С**редства, полученные при осуществлении деятельности приносящей доход, либо средства субсидии.
4. **Предмет поставки:** уголь каменный сортовой марки ДПК, 360 тонн.

5. **Месторасположение Заказчика:**

 Свердловская область, город Тавда, переулок Сельский 9.

6. **Характеристика товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара\*** | **Ед. изм.** | **Объем поставки** |
| 1 | Уголь каменный сортовой марки ДПК(Длиннопламенный плитный крупный)ГОСТ 25543-2013 | Фракция- 50-300 мм; ГОСТ 59245-2020Зольность на сухое состояние - 7,0-9,5 %;\*Влага - 14,0-16,5 %;\*Выход летучих веществ – 39-43%; \* Массовая доля серы на сухое состояние - 0,2-0,6%\*Низшая теплота сгорания – 5500-5600 ккал/кг;\*Массовая доля минеральных примесей – Уголь без инородных примесей (песок, глина, гравий) не более 3%; \*Качество угля каменного марки ДПК должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования». Поставленный уголь должен соответствовать сертификатам качества по содержанию влаги и серы, выходу летучих веществ, зольности, низшей теплоте сгорания на весь период отопительного сезона. | тонна | 360 |

 *\*-Участник закупки указывает конкретные значения .*

 7. **Цена договора:**

Включает в себя все издержки, а также затраты на погрузку-разгрузку, взвешивание перед выгрузкой и после выгрузки, перевозку, доставку угля на площадку учреждения Заказчика (площадка возле котельной) и гарантийного сопровождения поставки угля, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

 8**. Условия и сроки поставки товара:**

Доставка осуществляется Поставщиком до площадки разгрузки и хранения угля на территории Заказчика по адресу: г. Тавда переулок Сельский,9.

**Поставщик обязан предоставить удостоверение качества на поставляемый уголь. Дата добычи угля не ранее 2 квартала 2025 г.**

Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке товара за 3 (три) дня до начала поставки. В день поставки одновременно с партией товара предоставить Заказчику сопроводительные документы; товарно-транспортную накладную, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), сертификат соответствия, удостоверение о качестве угля по форме УПД-35 или УПД-35А, подтвержденное результатами лабораторного анализа качества угля независимой лабораторией, с указанием наименования, количества, даты добычи и номера партии товара, наименования фирмы производителя, заверенного синей печатью Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00

 Для подтверждения фактического объема поставленного угля Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет контрольное взвешивание каждой единицы автотранспорта, доставляющего уголь Заказчику, до и после разгрузки, в присутствии представителя Заказчика, если поставка угля осуществляется автотранспортом.

 Контрольное взвешивание осуществляется на любой специализированной площадке весового контроля, находящейся на территории г.Тавда, имеющей поверку.Взвешивание каждой партии осуществляется перед выгрузкой угля на площадку Заказчика (вес брутто) и после выгрузки угля (вес нетто). Взвешивание производится с представителем Заказчика.

В случае поставки угля железнодорожным транспортом Поставщик предоставляет Заказчику железнодорожную квитанцию, в которой указан вес вагонов с углем (вес брутто и нетто). В этом случае, приемка проводится согласно веса, указанного в железнодорожной квитанции. Заказчик так же оставляет за собой право выборочно проверить вес угля, загруженного в любой вагон, при его разгрузке и доставке автотранспортом, до площадки Заказчика, путем взвешивания на условиях, указанных выше.

Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет данное контрольное взвешивание угля.

Поставка всего объема товара (угля) осуществляется Поставщиком после подписания договора в период **с 20 августа по 05 сентября 2025 года,** на площадку учреждения по адресу: г. Тавда, пер. Сельский, 9.

 Датой поставки угля считается дата подписания сторонами акта приемки с предоставлением сопроводительной документации (товарно-транспортной накладной, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), удостоверения о качестве угля по форме УПД-35 или УПД-35А и сертификата качества угля).

 Оплата производится в *течение 7 рабочих дней* с момента подписания сторонами акта приемки, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД) за объем угля, поставленного согласно графика поставки.

9. **Требования к объему и качеству поставляемого товара:**

В случае возникновения претензий во время приемки по количеству и/или качеству угля Заказчик обеспечивает составление двухстороннего акта о выявленных несоответствиях в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-7 от 25.04.66.

Поставляемый уголь должен обладать следующими свойствами:

- отсутствие признаков самовозгорания;

- отсутствие выделения тепла в процессе хранения;

В случае обнаружения несоответствия угля каменного, требованиям по качеству, либо при обнаружении скрытых недостатков во время использования (в процессе отопительного процесса), Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика и составить двусторонний акт о выявленных недостатках.

Заказчиком может быть проведен так же контроль качества поставленной продукции (угля). В этом случае Заказчиком проводится точечный отбор проб с участием представителя Поставщика, и отобранные пробы направляются в специализированную аттестованную лабораторию. В случае не соответствия угля по своим качественным характеристикам. Поставщик оплачивает все затраты связанные с проведением данной экспертизы.

Составил:
Заместитель директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Н.Полуектова

Согласовано:
Экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.В.Романова

Специалист по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Иванов

Юрисконсульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю.Кудряшова