20 июня 2025 года в 10:56 (МСК+2) на площадку ООО «РЕГИОН» поступил запрос № 6290 на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 32514916339).

**Предмет закупки:** Поставка оборудования для пищеблока и проведение пусконаладочных работ в рамках осуществления мероприятий по созданию условий для обеспечения организации горячего питания обучающихся в МАОУ ПМО СО «СОШ №13 с УИОП»

**Тема запроса:** Запрос информации

**Текст запроса:**

«Уважаемые господа!

В ЧАСТИ II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ пункт №14 указаны следующие требования:

*Пусконаладочные работы включают в себя комплекс следующих мероприятий:*

*•* ***проведение новой электропроводки (включая замену розеток) ко всему приобретаемому оборудованию с учетом максимальной производительности оборудования в целях обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования.***

*• подключение оборудования ко всем необходимым инженерным системам пищеблока.*

*• проверку работоспособности и безопасности оборудования;*

*• опробование, регулировку и наладку оборудования;*

*• вывод оборудования в эксплуатацию;*

*• обучение обслуживающего персонала (при необходимости).*

*Просим дать разъяснения на следующие вопросы:*

*В одной закупке у Вас присутствует и поставка товара, и услуга пусконаладочных работ оборудования* ***с выполнением строительно-ремонтных работ по коммуникациям здания****.*

*Для корректного расчета работ по проведение новой электропроводки (включая замену розеток) ко всему приобретаемому оборудованию* ***Заказчик обязан*** *предоставить исчерпывающую информацию для тендерной*

*закупки - смету на требуемые работы и план расстановки оборудования в помещении (чёткий перечень строительных работ с указанием ОБЪЁМА данных работ).*

*Просим обратить внимание, что наша компания позиционирует себя как потенциальный Участник планирующий поставку оборудования для пищеблока с опытом работы более 20лет.*

*Готов поставить оборудование, ввести его в эксплуатацию и* ***подключить к готовым коммуникациям и инженерным сетям.***

*В Вашей же Закупке, поставщику необходимо дополнительно произвести ряд работ связанных со строительно-ремонтными вмешательствами в Ваши коммуникации, ДАННЫМИ РАБОТАМИ, должна заниматься подрядная организация, обслуживающая коммуникации здания либо компании имеющие разрешения.*

*А так же работы, по протяжке* ***новой электропроводки*** *подразумевает штробление и изменение внешнего состояния внутренних стен, кто обязан нести ответственность за восстановление и приведение стен к изначальному виду, на кого ложатся расходы по приобретению дополнительных расходных материалов.*

*НЕВОЗМОЖНО определить объем требуемых строительных работ без предоставления со с тороны Заказчика сметного расчёта.*

*Просим исключить требование «****проведение новой электропроводки (включая замену розеток) ко всему приобретаемому оборудованию»*** *и провести на данный вид работ отдельную закупку.*»

**Текст разъяснения:**

В целях уточнения положений Документации об открытом аукционе в электронной форме, (извещение № 32514916339), предоставляем следующую информацию:

Заказчику выделены бюджетные средства для осуществления мероприятий по созданию условий для обеспечения организации горячего питания обучающихся в МАОУ ПМО СО «СОШ №13 с УИОП». В данной субсидии заложены средства именно на пусконаладочные работы оборудования. Выделить пусконаладочные работы в отдельный лот не предоставляется возможным, так как без подключения оборудования к электросети, невозможно ввести оборудование в эксплуатацию. К тому же на текущий момент времени Заказчику неизвестно, какое именно оборудование будет предложено участниками, а мощность кабеля напрямую зависит от того оборудования, которое будет предложено победителем.

 При обосновании цены договора, в стоимость пусконаладочных работ закладывались средства в том числе на проведения новой электропроводки (включая замену розеток) ко всему приобретаемому оборудованию.

Сообщаем что при укладке кабеля не требуется штрабление стен. Требуемый способ укладки кабеля: наружно в кабель-каналы.

Параметры необходимой электропроводки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование требуемого оборудования | Метраж кабеля от щитка до места расположения оборудования | Требуемая мощность кабеля в зависимости от предлагаемого оборудования |
| 1 | Пароконвектомат АБАТ ПКА 10-1/1ПП2 | 25 м | не более 400В |
| 2 | Зонт вытяжнойЗВВ-900 для ПКА 20-1/1 | 25 м | не более 230 В |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 (CM114-S) | 25 м | не более 220В |
| 4 | Шкаф холодильныйШХ-0,7 (CM107-S) | 25 м | не более 220В |
| 5 | Ларь морозильныйHaier SD-336 AELUA | 40 м | не более 220 В |
| 6 | Плита электрическаяЭП-6П без дух. шкафа | 0 м (проводка не требуется) | не более 380В |
| 7 | Мармит кухонный1-х блюд ПМЭС-70М-01( | 20 м | не более 400 В |
| 8 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 | 20 м | не более 220 В |
| 9 | Тестомес спиральныйТМС-30НН-1Р, серия LIGHT | 15 м | не более 380 В |
| 10 | Мясорубка настольная МЭП-300 | 35 м | не более 380 В |
| 11 | Машина протирочно-резательнаяМПР-350М | 15 м | не более 380 В |
| 12 | Машина посудомоечнаяAbat МПК-700К-04 | 15 м | не более 380в |
| 13 | Миксер ROBOT COUPE Mini MP160 V.V. 34740 | 0 м (проводка не требуется) | не более 220 В |

Внесение изменений в Часть II «Описание предмета закупки» Заказчиком осуществлено не будет.