**Техническое задание**

**на поставку спортивного оборудования**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара,** *Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)* | **ОКПД 2** | **П/О** | **Наименование показателей товара и их значения** | **Ед. изм.**  | **Кол-во** |
|  | Искусственное покрытие белого цвета для внутренней разметки для устройства футбольного поля | 01.30.10.124 | П | Искусственный газон - Цвет: белый- Высота ворса: 40 мм.- Размер: длина 40м; ширина 2,0м- Материал: полиэтилен.- Тип волокна: монофиламентный (форма – со стеблем). - Ширина нити: не менее 1.4 мм.- Толщина нити: не менее 300 микрон.- Продольная плотность: не менее 160 стежков/м.- Поперечная плотность (шаг строчек): 5/8 дюйма. - Общая плотность: не менее 10080 стежков/м2, не менее 80640 нитей/м2.- Линейная плотность волокна: не менее 8800 дТекс - Назначение: Футбольное поле.- Подложка: Полипропиленовая ткань + армирующая сетка + SBR латекс в два слоя. | м2 | 80  |
|  | Искусственное покрытие зеленого цвета для внутренней разметки для устройства футбольного поля | 01.30.10.124 | П | Искусственный газон - Двухцветный: полевой зеленый + светло-зеленый.- Высота ворса: 40 мм.- Размер: длина 40м; ширина 2,0м - Материал: полиэтилен.- Тип волокна: монофиламентный (форма – со стеблем). - Продольная плотность: не менее 140/ стежков/м (количество стежков в строчке).- Поперечная плотность: 5/8 дюйма (шаг строчек).- Общая плотность: не менее 8820/м2 (общее количество стежков).- Линейная плотность волокна: не менее **12000/6F дТекс**.- Назначение: Футбольное поле.- Подложка: Полипропиленовая ткань + армирующая сетка + SBR латекс в два слоя. | м2 | 80  |
|  | Борцовский ковёр для единоборств с матами (вид спорта – самбо) | 32.30.14.116 | О | Размер: 12х12 м. Покрытие: ткань полуматовая ПВХ Sport Плотность: не менее 630 г/м2Крепление: карманыЦвет: бело-голубой*Маты:* ППЭ Start,Плотность: не менее 160 кг/мЗразмер мата: 2х1 мтолщина: 50 мм***комплект:*** борцовский ковер: 1 штматы: 72 шт | шт. | 1 |
|  | Трибуна для зрителей сборно-разборная с пластиковыми сидениями | 31.01.11.150 | О | Длина: 3110 мм, Ширина:1840 мм пo верху, 1400мм по низу. Высота 2410 мм.Сборно-разборная конструкция. Каркас трибуны выполнен из трубы не менее 40х40 мм и 40х25мм. Окрашен порошковым покрытием. Крыша - поликарбонаттолщиной не менее 6 ммНастил прохода фанера ламинированная противоскользящая с сеткой толщиной не менее 15 мм.Ширина прохода 500 мм. Сиденья пластиковые в количестве не менее 12 шт.размером 432х390х308 мм, два ряда. | шт. | 2  |
|  | Установка для сушки коньков и спортивного инвентаря (на 30 пар) | 31.09.11.120*подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение* | О | - производительность вентилятора не менее 1500/2000\* м3/ч, терморегулятор имеет систему распределения воздуха;- потребляемая мощность не менее 2500/3000/5000\* Вт;- напряжение 220-230 В, ток: не менее 12/14/23\* А, 50-60 Гц;- защита от перегрева: наличие;- режимы сушки: не менее до 40 °С, до 60 °С (на выходе нагревательного элемента), проветривание;- уровень шума: не более 55 дБ;- класс защиты: не ниже II;- класс изоляции: F;- таймер: наличие, не менее от 1 до 4 часов;- автоматическое отключение: наличие;- ручное отключение – наличие;- тип нагревательного элемента: слюдяной/миканитовый;- тип вентилятора: радиальный (центробежный);- влагозащищенность: для влажной обуви;- светодиодные лампы индикации режимов на блоке управления;- управление многопозиционными переключателями флажкового типа.Стеллаж на 30 пар обуви | шт. | 2  |
|  | Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой) | 32.30.15.112 | П | ***Стойки:***Материал изделия: металл, порошковая окраскаВысота стойки от поверхности земли - 2,55 м.Диаметр стойки - 76 мм.Масса 1 стойки - 20 кг.Механизм натяжения сетки - талреп ***Сетка:*** Нить: не менее 2,6ммМатериал сетки: полиэстерРазмер ячейки: не более 10х10смДлина: не менее 9700 ммШирина: не менее 1000 мм*Комплектация:*Стойки: 2 штсетка — 1 штВид установки: бетонирование | шт. | 1  |
|  | Сетка для футбольных ворот | 32.30.15.113 | П | Толщина нити не менее 3,5мм Длина —7500 ммВысота —2500 ммГлубина верхней части —1500 ммГлубина нижней части —1500 ммЯчейка: не более 100х100 ммМатериал — Полипропилен | пара | 1  |
|  | Сетка для мини-футбола | 32.30.15.113 | П | Ячейка: не более 100х100 ммТолщина нити: не менее 2,2 ммДлина —3000 ммВысота —2000 ммГлубина верхней части —1000 ммГлубина нижней части —1000 ммМатериал — ПолипропиленМатериал: капрон/полипропилен | пара | 1  |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

**2. Место поставки Товара по адресу:** 628647, Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, Нижневартовский район, г.п. Ново-аганск, ул. 70 лет Октября, 25

**3. Срок поставки Товара:** с момента заключения договора в течение 14 календарных дней.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.