Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
	
(наименование стройки)	
ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»    	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	29-03-25		
Текущий ремонт   помещения    в общежитии колледжа	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	ведомость объемов работ	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	167,45	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	17,96	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,27	тыс. руб.	
   строительных работ	159,36	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	45,347076	чел.-ч	
   монтажных работ	8,08	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,572704	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. <Раздел>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
пол	
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=10/100	100 м	0,1		0,1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,377					126,17	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,377			334,66		126,17	
		Итого прямые затраты									126,17	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,011			0		0	
		ФОТ									126,17	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					112,29	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					61,82	
		Всего по позиции							3 002,8		300,28	
2	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,9112					304,94	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		0,9112			334,66		304,94	
	2	ЭМ									0,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0104					3,8	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0104	37,32	1,48	55,23		0,57	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,13		0,0104			365,37		3,8	
		Итого прямые затраты									309,31	
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,0376			0		0	
		ФОТ									308,74	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					274,78	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					151,28	
		Всего по позиции							9 192,13		735,37	
3	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=0,011+0,0376	т	0,0486		0,0486			978,57		47,56	
		Всего по позиции									47,56	
4	02-15-1-01-0024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км	т	0,0486		0,0486			260,98		12,68	
		Всего по позиции									12,68	
5	ГЭСН11-01-011-07	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6416					214,72	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,02		0,6416			334,66		214,72	
	2	ЭМ									26,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0312					12,44	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0224	477,92	1,29	616,52		13,81	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,28		0,0224			411,42		9,22	
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,09		0,0872	95,25	1,5	142,88		12,46	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11		0,0088	37,32	1,48	55,23		0,49	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,11		0,0088			365,37		3,22	
	4	М									542,85	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,049		0,00392			8,45		0,03	
	[01.2.03.03-0014]	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0,133		0,01064	31 491,91	1,62	51 016,89		542,82	
	11.2.08.02	Плиты древесноволокнистые твердые	1000 м2	0,102		0,00816						
		Итого прямые затраты									796,77	
5.1	[11.2.11.04-0086]	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9-10 мм	м3	1		0,08	45 625,97	0,64	29 200,62		2 336,05	
		ФОТ									227,16	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112%		112%					254,42	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65%		65%					147,65	
		Всего по позиции							44 186,13		3 534,89	
6	ГЭСН11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,6208					1 322,93	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45,26		3,6208			365,37		1 322,93	
	2	ЭМ									1,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004					1,5	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04		0,0032	37,32	1,48	55,23		0,18	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,04		0,0032			365,37		1,17	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0008	477,92	1,29	616,52		0,49	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01		0,0008			411,42		0,33	
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,35		0,108			9,4		1,02	
	4	М									1 090,5	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,76		0,8608			8,45		7,27	
	[01.7.06.14-0034]	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,0544	4 165,89	1,52	6 332,15		344,47	
	[14.1.02.04-0102]	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	27		2,16	223,54	1,53	342,02		738,76	
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		8,16						
		Итого прямые затраты									2 416,62	
6.1	[01.6.03.04-0090]	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2	м2	102		8,16	511,05	1,14	582,6		4 754,02	
		ФОТ									1 324,43	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112%		112%					1 483,36	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65%		65%					860,88	
		Всего по позиции							118 936		9 514,88	
7	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
V=10/100	100 м	0,1		0,1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,668					262,52	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		0,668			393		262,52	
	2	ЭМ									1,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0035					1,41	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,0005	37,32	1,48	55,23		0,03	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,005		0,0005			365,37		0,18	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,003	477,92	1,29	616,52		1,85	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03		0,003			411,42		1,23	
	4	М									161,14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,25408			8,45		2,15	
	[01.7.15.07-0021]	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0263	174,13	1,3	226,37		5,95	
	[01.7.15.14-0302]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,263	88,86	1,3	115,52		30,38	
	[11.3.03.14-0001]	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,016	1 815,16	1,17	2 123,74		33,98	
	[11.3.03.14-0021]	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,04	1 448,4	1,17	1 694,63		67,79	
	[11.3.03.14-0031]	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,014	1 275,12	1,17	1 491,89		20,89	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		10,1						
		Итого прямые затраты									426,95	
		ФОТ									263,93	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112%		112%					295,6	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65%		65%					171,55	
		Всего по позиции							8 941		894,1	
8	ТЦ_11.3.03.06_78_7802348846_31.03.2025_02_2.1	Плинтус ПВХ напольный Winart 72 мм дуб флорида 2200 мм Г-профиль со съемной панелью	м	10,1		10,1			145,83		1 472,88	
		Всего по позиции									1 472,88	
стены 	
9	ГЭСН10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
V=30/100	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,9					9 670,91	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	83		24,9			388,39		9 670,91	
	2	ЭМ									160,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,12					61,66	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,033	477,92	1,29	616,52		20,35	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11		0,033			411,42		13,58	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29		0,087			1 610,43		140,11	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,29		0,087			552,65		48,08	
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38		0,114			3,43		0,39	
	4	М									9 604,79	
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,032		0,0096	35,71	0,76	27,14		0,26	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,2		0,66			8,45		5,58	
	[01.7.15.07-0152]	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,67		0,501	52,34	1,46	76,42		38,29	
	[01.7.06.01-0041]	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	83		24,9	3,62	1,52	5,5		136,95	
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	107		32,1						
	[01.7.06.04-0002]	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	83		24,9	2,6	0,98	2,55		63,5	
	[01.7.06.04-0007]	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,44		0,132	1 955,23	1,52	2 971,95		392,3	
	[01.7.15.14-0044]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	18,55		5,565	22,84	1,3	29,69		165,22	
	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		3	68,29	1,58	107,9		323,7	
	[14.5.11.03-0001]	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		1,2	66,77	1,37	91,47		109,76	
	[14.5.11.03-0004]	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37		11,1	17,34	1,37	23,76		263,74	
	[01.7.15.14-0042]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,95		1,485	22,93	1,3	29,81		44,27	
	[07.2.06.03-0119]	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	77		23,1	44,16	0,91	40,19		928,39	
	[07.2.06.03-0155]	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	269		80,7	64,44	0,91	58,64		4 732,25	
	[07.2.06.03-0229]	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		13,8	28,48	0,91	25,92		357,7	
	[07.2.06.04-0093]	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	0,73		0,219	864,86	2,01	1 738,37		380,7	
	[07.2.06.05-0017]	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,16		0,348	2 013,47	2,01	4 047,07		1 408,38	
	[14.1.06.01-0001]	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60		18	10,29	1,37	14,1		253,8	
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		2,1						
		Итого прямые затраты									19 498,21	
9.1	[14.5.01.01-0012]	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,40384615		0,1211538	316,55	1,12	354,54		42,95	
		ФОТ									9 732,57	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					10 511,18	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					5 352,91	
		Всего по позиции							118 017,5		35 405,25	
10	ТЦ_11.3.03.06_78_7814717417_31.03.2025_02_3.1	Панели облицованные декоративным пластиком	м2	32,1		32,1			1 625		52 162,5	
		Всего по позиции									52 162,5	
потолок	
11	ГЭСН15-01-058-01	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях
V=8/100	100 м2	0,08		0,08						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,6744					2 359,45	
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	58,43		4,6744			504,76		2 359,45	
	2	ЭМ									37,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0464					20,35	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18		0,0144			1 610,43		23,19	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,18		0,0144			552,65		7,96	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,0168	37,32	1,48	55,23		0,93	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,21		0,0168			365,37		6,14	
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,19		0,0152			884,6		13,45	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,19		0,0152			411,42		6,25	
	4	М									4 684,48	
	[01.6.04.02-0011]	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	100		8	468,45	1,25	585,56		4 684,48	
		Итого прямые затраты									7 101,85	
11.1	[01.6.04.02-0011]	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	-100		-8	468,45	1,25	585,56		-4 684,48	
		ФОТ									2 379,8	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					2 379,8	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					1 166,1	
		Всего по позиции							74 540,88		5 963,27	
12	ТЦ_11.2.11.01_78_7802348846_03.04.2025_02_4.1	Панель ПВХ 375х3000х8 мм Venta матовая белая 1,125 кв.м	шт	7		7			295,83		2 070,81	
		Всего по позиции									2 070,81	
дверные проемы	
13	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
V=(0,8*2,1)/100	100 м2	0,0168		0,0168						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,545872					883,26	
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	151,54		2,545872			346,94		883,26	
	2	ЭМ									7,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,130032					47,51	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,130032	37,32	1,48	55,23		7,18	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	7,74		0,130032			365,37		47,51	
		Итого прямые затраты									937,95	
		ФОТ									930,77	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					847	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					484	
		Всего по позиции							135 056,55		2 268,95	
14	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
V=(0,8*2,1)/100	100 м2	0,0168		0,0168						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,504104					591,11	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53		1,504104			393		591,11	
	2	ЭМ									199,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,219072					116,73	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83		0,030744	477,92	1,29	616,52		18,95	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,83		0,030744			411,42		12,65	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52		0,025536			1 610,43		41,12	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1,52		0,025536			552,65		14,11	
	[91.05.01-017]	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69		0,162792	622,62	1,38	859,22		139,87	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	9,69		0,162792			552,65		89,97	
	4	М									177,99	
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000694	70 296,2	1,3	91 385,06		6,34	
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001344	5 764,42	2,06	11 874,71		15,96	
	[01.7.14.01-0002]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,54432	241,35	1,12	270,31		147,14	
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0						
	[04.3.01.07-0027]	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,001764	3 878,19	1,25	4 847,74		8,55	
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг	0		0						
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,68						
		Итого прямые затраты									1 085,77	
14.1	[11.2.02.01-1094]	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	100		1,68	3 027,77	1,85	5 601,37		9 410,3	
		ФОТ									707,84	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					764,47	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					389,31	
		Всего по позиции							693 443,45		11 649,85	
электромонтажные работы	
15	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=10/100	100 м	0,1		0,1						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4887					198,81	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	0,3	0,4887			406,81		198,81	
	2	ЭМ									0,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0003					0,11	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,3	0,0003	37,32	1,48	55,23		0,02	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	0,3	0,0003			365,37		0,11	
	4	М									0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0	0			8,45		0	
	[01.7.15.07-0022]	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0	0	261,09	1,3	339,42		0	
	[01.7.15.14-0165]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0	0	99 190,96	1,3	128 948,25		0	
		Итого прямые затраты									198,94	
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				0,3	3,98	
		ФОТ									198,92	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					192,95	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					101,45	
		Всего по позиции							4 973,2		497,32	
16	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=20/100	100 м	0,2		0,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,258					1 325,39	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		3,258			406,81		1 325,39	
	2	ЭМ									0,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002					0,73	
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,002	37,32	1,48	55,23		0,11	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01		0,002			365,37		0,73	
	4	М									50,47	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,31328			8,45		11,1	
	[01.7.15.07-0022]	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,04	261,09	1,3	339,42		13,58	
	[01.7.15.14-0165]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0002	99 190,96	1,3	128 948,25		25,79	
		Итого прямые затраты									1 376,7	
16.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					26,51	
		ФОТ									1 326,12	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					1 286,34	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					676,32	
		Всего по позиции							16 829,35		3 365,87	
17	[20.2.05.04-0025]	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	20		20	21,17	1,34	28,37		567,4	
		Всего по позиции									567,4	
18	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=20/100	100 м	0,2		0,2						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,564					226,85	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,564			402,21		226,85	
	2	ЭМ									4,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004					1,93	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,002			1 610,43		3,22	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,01		0,002			552,65		1,11	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002	477,92	1,29	616,52		1,23	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01		0,002			411,42		0,82	
	4	М									22,24	
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,666	5,87	0,98	5,75		15,33	
	[01.7.06.07-0002]	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,1	37,71	1,52	57,32		5,73	
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,01	79,88	1,48	118,22		1,18	
		Итого прямые затраты									255,47	
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					4,54	
		ФОТ									228,78	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					221,92	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					116,68	
		Всего по позиции							2 993,05		598,61	
19	[21.1.06.09-0048]	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660
V=(20*1,02)/1 000	1000 м	0,0204		0,0204	50 105,66	1,18	59 124,68		1 206,14	
		Всего по позиции									1 206,14	
20	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,241					93,6	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			388,39		93,6	
	20.4.01.02	Выключатели	шт	100		1						
		Итого прямые затраты									93,6	
20.1	[20.4.01.01-1049]	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44	шт	100		1	148,1	1,53	226,59		226,59	
		ФОТ									93,6	
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					85,18	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					44,93	
		Всего по позиции							45 030		450,3	
21	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток
V=2/100	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,482					187,2	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			388,39		187,2	
	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100		2						
		Итого прямые затраты									187,2	
		ФОТ									187,2	
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					170,35	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					89,86	
		Всего по позиции							22 370,5		447,41	
22	[20.4.03.06-1051]	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет , IP20	шт	14		14	200,93	0,95	190,88		2 672,32	
		Всего по позиции									2 672,32	
23	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
V=2/100	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4704					193,24	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		0,4676			411,42		192,38	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0028			307,03		0,86	
	2	ЭМ									1,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0018					0,74	
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0018	477,92	1,29	616,52		1,11	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09		0,0018			411,42		0,74	
	4	М									15,17	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,01232			8,45		0,1	
	[01.7.15.07-0082]	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,0606	178,64	1,3	232,23		14,07	
	[01.7.17.09-1455]	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,015	53,58	1,24	66,44		1	
		Итого прямые затраты									210,26	
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,86	
		ФОТ									193,98	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					188,16	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					98,93	
		Всего по позиции							25 060,5		501,21	
24	ТЦ_01.6.04.02_78_7802348846_31.03.2025_02_3.1	Светильник накладной Svet ЛПО-36 G13 72 Вт IP40 белый (1700-00080)	шт	2		2			1 599,17		3 198,34	
		Всего по позиции									3 198,34	
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>			110 556,72	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			17 961,1	
		   эксплуатация машин и механизмов			442,13	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			268,91	
		   материальные ресурсы			91 824,34	
		   перевозка			60,24	
		Итого ФОТ (справочно)			18 230,01	
		Итого накладные расходы			19 067,8	
		Итого сметная прибыль			9 913,67	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. <Раздел>			139 538,19	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			58 904,53	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			45,347076	
		   затраты труда машинистов			0,572704	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			132 801,64	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			106 702,92	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			16 016,81	
		      эксплуатация машин и механизмов			436,44	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			265,4	
		      материальные ресурсы			89 924,03	
		      перевозка			60,24	
		   Всего ФОТ (справочно)			16 282,21	
		   Всего накладные расходы			17 178,43	
		   Всего сметная прибыль			8 920,29	
				
		ВСЕГО монтажные работы			6 736,55	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			3 853,8	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 944,29	
		      эксплуатация машин и механизмов			5,69	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3,51	
		      материальные ресурсы			1 900,31	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 947,8	
		   Всего накладные расходы			1 889,37	
		   Всего сметная прибыль			993,38	
				
		ВСЕГО по смете			139 538,19	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			110 556,72	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			17 961,1	
		      эксплуатация машин и механизмов			442,13	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			268,91	
		      материальные ресурсы			91 824,34	
		      перевозка			60,24	
		   Всего ФОТ (справочно)			18 230,01	
		   Всего накладные расходы			19 067,8	
		   Всего сметная прибыль			9 913,67	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Итого			139 538,19	
		НДС	(139 538,19*20%) = 27 907,64	20%	27 907,64	
		Итого			167 446	
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			58 904,53	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			45,347076	
		   затраты труда машинистов			0,572704	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]