**Техническое задание**

**на поставку специальной одежды и средств индивидуальной защиты для нужд**

**ГАУСО СО «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района»**

1. **Наименование предмета закупки:** поставка специальной одежды и средств индивидуальной защитыдля нужд ГАУСО СО «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наи⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿менование,***Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)* | **ОКПД 2** | **Характеристика** | **Ед.****измерения** | **Объемы поставки в ед. измерения** |
| 1 | Перчатки хлопчатобумажные с латексным обливом  | 14.12.30.150подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид защиты: от механического повреждения.Дополнительные характеристики:Перчатки должны быть пятипалые и не должны иметь швов.Класс: не менее 10.Размер: не менее 9 не более 10.Материал основной: хлопокТип полимерного покрытия: двойное, частичноеМатериал полимерного покрытия: латекс | Пара (2 шт.) | 81 |
| 2 | Сапоги резиновые с защитным подноском ПВХ  | 15.20.11.113подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Сапоги резиновые с защитным металлическим подноском ПВХ (верх обуви ПВХ и нитрильный каучук) Вкладная стелька из текстильного материала, иглопробивного нетканого полотнаПромежуточный слой подошвы из вспененного поливинилхлорида для амортизирующих свойств, должна гасить ударные нагрузки. Ходовой слой подошвы стойкий к деформациям и истиранию.Высота: не менее 370, не более 383 ммНазначение сапог: Общего назначения.Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений.Половой признак: мужскойЦвет – синий или по согласовании с Заказчиком.Размер (штихмассовый): 42 - 4 пары43 - 3 пары44 - 1 параСоответствуют: ТР ТС 019/2011 | Пара(2 шт.) | 8 |
| 3 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский)https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/11213128/2a0000018f3318e3bf1f32b9dd6abdb15080/optimizehttps://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/932277/img_id3719543484594227336.jpeg/600x800 | 14.12.21.120подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид защиты: Защита от общих производственных загрязненийПоловая принадлежность: женскийКомплектация костюма: куртка, брюкиМатериал: смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткойРукава 3\4 регулируется по длине патой с пуговицей — наличиеБрюки с поясом – наличие Накладные карманы на куртке – наличиеЦентральная застежка на куртке — пуговицыНиз брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Отделочные строчки необходимо выполнить нитками в цвет основной ткани.Состав ткани (% процент): Хлопок – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 190 и ≤ 210Центральная застежка куртки на пуговицах – наличиеЦвет основной ткани: Васильковый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: 1 комплект – 48 р-р / рост – 156 см1 комплект – 50 р-р / рост – 175 см1 комплект – 58 р-р / рост – 144 см1 комплект – 60 р-р / рост – 164 смСоответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | комплект | 4 |
| 4 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | 14.12.11.120подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: костюмВид защиты: Защита от общих производственных загрязненийПоловая принадлежность: мужскойКомплектация костюма: куртка и полукомбинезонМатериал: смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткойКарманы – наличиеКуртка: центральная застежка на молнии и планку с потайными кнопками – наличиеВозможность регулирования объема по линии талии — наличиеПолукомбинезон: с боковой застежкой на пуговицы и с гульфиком на молнии в среднем шве. Эластичная тесьма на талии;Состав ткани (% процент): Хлопок – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 230 и ≤ 250Цвет основной ткани: тёмно-синий, темно-серый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: - 1 комплект – 50 р-р / рост – 180 см- 1 комплект – 50 р-р / рост – 182 см- 1 комплект – 52 р-р / рост – 169 см- 1 комплект – 52 р-р / рост – 170 см- 1 комплект – 52 р-р / рост – 175 см- 1 комплект – 54 р-р / рост – 170 см- 1 комплект – 56 р-р / рост – 165 см- 1 комплект – 60 р-р / рост – 170 см- 1 комплект – 60 р-р / рост – 176 смСоответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. | Комплект | 9 |
| 5 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(рабочий) | 14.12.11.120подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: костюмВид защиты: Защита от общих производственных загрязненийПоловая принадлежность: женскийКомплектация костюма: куртка и брюкиМатериал: смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткойКарманы – наличиеКуртка: Центральная застежка на потайных пуговицах – наличиеВозможность регулирования объема по линии талии — наличие.В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия — наличиеБрюки: застежка в среднем шве на молнии и пуговице — наличие.Карманы боковые и сзади накладные — наличиеСостав ткани (% процент): Хлопок – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 190 и ≤ 210Цвет основной ткани: темно-синий или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: - 1 комплект – 50 р-р / рост – 152 см Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. | Комплект | 1 |
| 6 | Халат от общих производственных загрязнений (рабочий)Халат женский «Кристалл» бирюзовый | 14.12.30.132подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: халатВид защиты: защиты от общепроизводственных загрязнений.Половая принадлежность: женскийХалат полуприлегающего силуэта с рельефамиНакладные карманы – наличиеЦентральная застежка – на пуговицыРукава – длинныеПокрой до колена — наличиеСостав ткани (% процент): Смесовая Вискоза – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 150 и ≤ 170Цвет основной ткани: бирюзовый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский:- 1 шт. – 46 р-р / рост – 158 см- 1 шт. – 50 р-р / рост – 152 см- 1 шт. – 50 р-р / рост – 150 см- 2 шт. – 50 р-р / рост – 158 см- 2 шт. – 54 р-р / рост – 176 см- 2 шт. – 54 р-р / рост – 164 см- 1 шт. – 56 р-р / рост – 164 см- 1 шт. – 56 р-р / рост – 172 см- 1 шт. – 56 р-р / рост – 160 см- 2 шт. – 56 р-р / рост – 158 смСоответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83 | Шт. | 14 |
| 7 | Халат от общих производственных загрязнений Халат женский цветной (короткий рукав, бирюзовый) | 14.12.30.132подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: халатВид защиты: защиты от общих производственных загрязнений.Половая принадлежность: женскийНакладные карманы и пояс – наличиеЦентральная застежка на пуговицах – наличиеРукава – ¾ или короткиеПокрой до колена — наличиеСостав ткани (% процент): СмесоваяХлопок – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 105 и ≤ 125Цвет основной ткани: бирюзовый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: - 1 шт. – 50 р-р / рост – 156 см- 1 шт. – 50 р-р / рост – 164 см- 1 шт. – 50 р-р / рост – 167 см- 1 шт. – 52 р-р / рост – 156 см- 1 шт. – 52 р-р / рост – 162 см- 1 шт. – 54 р-р / рост – 160 см- 1 шт. – 54 р-р / рост – 169 см- 1 шт. – 58 р-р / рост – 175 см- 1 шт. – 68 р-р / рост – 154 смСоответствие ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.131-83 | Шт. | 9 |
| 8 | Халат рабочий Халат женский из смесовой ткани | 14.12.30.132подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: халатВид защиты: защиты от общих производственных загрязнений.Половая принадлежность: женскийХалат прямого силуэта - наличиеНакладные карманы – наличиеЦентральная застежка на пуговицах – наличиеДлинные рукава с манжетами – наличиеПокрой до колена - наличиеСостав ткани (% процент): СмесоваяХлопок – ≥ 30 и ≤ 35Полиэфир - ≥ 65 и ≤ 70Плотность ткани, г/м2 - ≥ 190 и ≤ 210Цвет основной ткани: васильковый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: - 1 шт. – 50 р-р / рост – 158 см- 1 шт. – 54 р-р / рост – 176 см- 1 шт. – 54 р-р / рост – 164 см- 1 шт. – 56 р-р / рост – 158 смСоответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83 | Шт. | 4 |
| 9 | Халат хлопчатобумажный | 14.12.30.131подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: халатВид защиты: защиты от общих производственных загрязнений.Половая принадлежность: мужскойХалат прямого силуэта - наличиеНакладные карманы – наличиеЦентральная застежка на пуговицах – наличиеДлинные рукава – наличиеРукава с манжетами, застегиваются на петлю и пуговицу — наличиеСостав ткани (% процент): Хлопок (100%)Плотность ткани, г/м2 - ≥ 140 и ≤ 150Цвет основной ткани: синий или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: 1 шт – 52 р-р / рост - 176 см1 шт – 56 р-р / рост - 176 смСоответствие: ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.132-83 | Шт | 2 |
| 10 | Фартук хлопчатобумажный | 14.12.30.132подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: фартукВид защиты: защиты от общих производственных загрязненийТип фартука: Фартук с нагрудникомПоловая принадлежность: универсальныйБоковой накладной карман на правой стороне, а также завязки по линии талии – наличиеСостав ткани (% процент): Бязь - 100% хлопокЦвет основной ткани: белый Соответствие: ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.280-2014 | Шт. | 4 |
| 11 | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 14.12.30.130подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: фартукВид защиты: От механических воздействийТип фартука: Фартук с нагрудникомПоловая принадлежность: универсальныйВ углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани — наличиеТип материала: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием.Цвет - темно-оливковый, бежевый или по согласовании с Заказчиком.Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 | Шт. | 13 |
| 12 | Нарукавники из полимерных материалов | 14.12.30.150 подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Предназначены для защиты от механических воздействий, воды, жиров. Каждая пара нарукавников упакована в индивидуальную упаковку.Нарукавники защитные из прорезиненной ткани, что обеспечивает надежную защиту от влаги, грязи и масел. Края стянуты эластичной лентой, шов проклеен.Тип защиты:водонепроницаемость, защита от общих производственных загрязнений, защита от истиранияСостав материала: 100% полиуретан Длина изделия, мм: не менее 400 не более 500 Толщина: не менее 0,15 мм.Размер изделия: единыйСоответствие: ТР ТС 019/2011 | Пара(2 шт.) | 4 |
| 13 | Фартук универсальныйФартук HACCPER EvaTex 150х83см, 200мкм, синий (330215) | 14.12.30.131подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Устойчив к жирам, моющим и дезинфицирующим растворам. Не впитывает запахи.Вид изделия - фартукМатериал: этиленвинилацетат.Стирка в стиральной машине: да.Устойчивость к жирам и маслам: да.Устойчивость к растворам нетоксичных веществ: соответствие.Размер изделия: Ширина, см: не менее 80 не более 90Длина, см: не менее 100 не более 150 Толщина: не более 0,2 мм.Соответствие: ТР ТС 019/2011 | Шт. | 5 |
| 14 | Халат медицинскийХалат женский белый ТС | 14.12.30.132подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: халатВид защиты: от общих производственных загрязненийПоловая принадлежность: женскийХалат полуприлегающего силуэта с рельефами - наличиеНакладные карманы – наличиеВид застежки – на молнии или пуговицахРукава – длинныеРукав прямой длинный с манжетой - наличиеВоротник отложной - наличиеВозможность регулировки объема талии - наличие.Состав ткани (% процент): 65% полиэфир, 35% хлопокПлотность ткани, г/м2 - ≥ 105 и ≤ 125Материал: смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткойЦвет основной ткани: белыйРазмер Российский: 1 шт – 52 р-р / рост - 164 см1 шт – 54 р-р / рост - 156 смСоответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014**Без регистрационного удостоверения.** | Шт. | 2 |
| 15 | Костюм медицинскийЖакет женский «Элис» белый с бирюзовой отделкой | 14.12.21.120подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: костюмВид защиты: Защита от общих производственных загрязненийПоловая принадлежность: женскийКомплектация костюма: жакет и брюкиСостав ткани (% процент): смесовая 65% полиэфир, 35% хлопокПлотность ткани, г/м2 - ≥ 150 и ≤ 170Материал: Малоусадочная, малосминаемая, приятная на ощупь ткань, легко отстирывается при температуре 60°CКарманы – наличиеВид застежки жакета – на однозамковой молнииВтачной рукав – короткий рукавВоротник стойка - наличиеБрюки прямого силуэта – наличиеПояс стянут эластичной тесьмой и фиксируется шнурком спереди — наличие Цвет: брюки бирюзовые, жакет белый или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: 1 шт – 52 р-р / рост - 160 см1 шт – 48 р-р / рост - 168 смСоответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014**Без регистрационного удостоверения.** | Шт. | 2 |
| 16 | Колпак  | 14.19.41.120подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: головной убор (колпак)Ткань/Материал: бязь Состав ткани (% процент):100% - бязь (хлопок)Объем головы фиксируется 2-я завязками - наличиеЦвет: белый Соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014 | Шт. |  6 |
| 17 | Жилет сигнальныйЖилет сигнальный «Эконом» флуоресцентный желтый | 14.12.30.160подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид одежды: жилетКласс одежды в зависимости от площади сигнальных элементов: 2Центральная застежка на липкую ленту: наличие Боковые накладные карманы - наличиеСостав ткани (% процент): полиэфир 100% Плотность ткани, г/м2 - ≥ 110 и ≤ 130Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм.Цвет – флуоресцентный желтыйРазмер: 96-100/170-176Соответствие: ТР ТС 019/2011 | Шт. | 5 |
| 18 | Куртка утепленная  | 14.12.30.120 подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Вид изделия: куртка прямого силуэта с притачной утепляющей подкладкойЗащита от пониженных температур - 2 классПоловая принадлежность: мужскойТкань: 100% полиамид Плотность ткани, г/м2 - ≥ 130 и ≤ 150Материал c водонепроницаемой, ветрозащитной полиуретановой и водоотталкивающей отделкамиЗащитные свойства - от пониженных температурКапюшон - утепленный, съемный, с подбородочной частью с фиксациейЦентральная застежка – двухзамковая молнияКарманы – наличиеУтеплитель – наличиеПлотность ткани утеплителя, г/м2 - ≥ 140 и ≤ 160Количество слоев утеплителя в куртке, шт: ≥ 2Подкладка: наличиеСостав подкладки: 100% полиэфирРукава: с внутренними полушерстяными напульсникамиОбработка низа рукавов: шов в подгибку с закрытым срезомЦвет - темно-синий или по согласовании с Заказчиком.Размер Российский: 1 шт. – 52-54 р-р / рост - 170 смСоответствие ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011. | Шт. | 1 |
| 19 | Плащ для защиты от воды | 14.12.30.160 подп. "и" п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 | Плащ влагостойкий с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра.Состав ткани (% процент): полиэфир 100% с ПВХ-покрытием с изнаночной стороныПлотность ткани, г/м2 - ≥ 215 и ≤ 235Капюшон – наличие.Карманы- наличие.Манжеты на рукавах - наличие.Все швы проклеены специальной лентой.Цвет - темно-синий или по согласовании с Заказчиком.Размеры: 2 шт. – 54 р-р / рост - 170 смСоответствие ТР ТС 019/2011. | Шт. | 2 |
| 20 | Очки защитныеhttps://media.komus.ru/medias/sys_master/root/h5b/hb3/12785599807518/673245-1-70Wx70H.jpg | 32.50.42.120-П | Назначение для работы на производствеТип очков: открытыеЦвет линзы: прозрачныйТип вентиляции: неприменимоМатериал линзы: поликарбонатМатериал оправы: пластикОптический класс: первыйЗащита от УФ излучения: наличиеТип регулировки дужек: по углу наклонаИспользование с корригирующими очками: соответствиеСоответствие ТР ТС 019/2011. | Шт. | 10 |

***При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.***

1. **Срок поставки товара:** Поставка должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
2. Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу: **Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Отдыха, д. 4, и по предварительной договоренности с Заказчиком, с доставкой на объект в период времени с 8-30 до 16-00 в рабочие дни.** Доставка товара осуществляется транспортом за счет Поставщика. Поставка товара в другое время возможно после письменного согласования с Заказчиком. Выгрузка товара на склад осуществляется силами Поставщика. Одновременно с поставкой товара Поставщик оформляет товарную накладную, счёт и счёт фактуру на поставленный товар.
3. **Требования к качеству товаров, работ, услуг:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.5. *Размеры, указанные на маркировке спецодежды должны соответствовать Российской размерной сетке.*

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

**7. Нормативы изменений линейных размеров**.

Измерение изменений линейных размеров после стирки проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5077.

**8. Технические требования к сохранению свойств материалов.**

Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям.