**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку бензина автомобильного экологического класса

*Закупка попадает под преимущество допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”*

**1. Технические характеристики товаров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед. изм.** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | 19.20.21.125 (П) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»;  Экологический класс – не ниже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 92,0  - по моторному методу: не менее 83,0  Массовая доля серы: не более 10 мг/кг  Объемная доля бензола: не более 1 %  Отсутствие механических примесей. | литр |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печат⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿ью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки:**

Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт для автобусов и путевых листов для легковых автомашин путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания.

Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

**4. Место поставки товара:** через сеть Автозаправочных станций Поставщика (наличие заправочных станций в республике Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка).

Отпуск Товара производится путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно.

**5. Сроки поставки товара:** с момента заключения договора по 31.12.2025 года.