Техническое зад‌‌‌‍‍﻿⁠﻿​﻿​﻿‌‍‌﻿‌⁠﻿‌​‌‍⁠‍‌﻿‍‌⁠‌⁠​‌﻿⁠​​‍‍‍‍‍‍ание
[bookmark: _Hlk233979766]на оказание услуг по проектированию пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭ) 
1. Наименование оказываемых услуг: Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭ) здания котельной и прачечной по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, д.4.

ОКПД 2: 71.12.19.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

1.1. [bookmark: _Hlk233979923]Срок выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
1.2. [bookmark: _Hlk233979907]Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, д.4.
1.3. Объект: Котельная № 3 (S-1433.96 м2), прачечной (S-447.47 м2)

2. Содержание и объемы работ: 
Данное техническое задание предусматривает выполнение проектно-сметной документации следующих систем:
- Автоматической установки пожарной сигнализации
- Системы оповещения людей о пожаре;
2.1. I этап работ
2.1.1. Проведение пред проектного обследования объекта силами Исполнителя (личное присутствие) совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности);
2.1.2. Определение состава существующего оборудования аварийного освещения, СПС и СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.
II этап работ
2.2. Разработка рабочей документации (далее РД) адресной системы СПС, СОУЭ и аварийного эвакуационного освещения в зданиях;
2.2.1. Разработка сметной документации (далее СД) на основании РД.
2.2.2. В состав сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации.

3. Технические требования к проектируемым системам:
3.1. Технические решения должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативными документами. Решения должны быть основаны на комплексном подходе к противопожарной защите помещений объекта. 
3.2. При проектировании дополнительно руководствоваться (при наличии) предписаниями органов государственного надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.

4. Исходные данные для проектирования:
4.1. Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий (при их отсутствии точными замерами строений и внутренних помещений)
4.2. При проектировании раздел по демонтажу существующего оборудования СПС, СОУЭ и аварийного освещения, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов пред проектного обследования Исполнителем.
4.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик.

5. Требования к техническим решениям при проектировании
5.1. Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
5.2. Технические решения должны отвечать следующим требованиям:
5.2.1. Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности учреждения.
5.2.2. При проектировании руководствоваться действующими нормативными документами в области противопожарной безопасности

6. Требования к проектно-сметной документации:
6.1. Проектная (рабочая) документация должна быть представлена Заказчику: 1 экземпляр в бумажном печатном виде, в электронном виде в форматах AutoCAD и PDF.
6.2. В составе рабочей документации и пояснительной записке должно быть отражено следующее:
6.2.1. Основание для разработки документации;
6.2.2. Характеристика защищаемого объекта;
6.2.3. Описание основных технических решений, принятых в проекте;
6.2.4. Спецификация основного оборудования;
6.2.5. Подробное описание функционирования по подсистемам;
6.2.6. Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования
6.2.7.  Расчет параметров электропитания и резервирования;
6.2.8. Структурные схемы подсистем и систем;
6.2.9. ; Планы размещения оборудования и линий связи;
6.2.10. Схемы внешних соединений;
6.2.11. Схемы подключения оборудования;
6.2.12. Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных;
6.2.13. Чертежи размещения оборудования;
6.2.14. Кабельный журнал;
6.2.15. Подробные спецификации с указанием ЗИП;
6.3. Требования к сметной документации:
6.3.1. Сметная документация предоставляется в формате программ «Гранд-Смета» Excel; XML (расширение gge); Pdf; в печатном (утверждённом штампом отдела цен г. Новокузнецка) 1 экземпляре. 
6.3.2. В состав сметы входит: Пояснительная записка; ведомость объёмов работ; конъектурный анализ; с крин прайсов на оборудование и материалы
6.3.3.  При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-расширительной документации, техническим условиям и полноты, и объема документации Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий повторное согласование утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации.
6.4. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации.

7. Особые условия:
7.1. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности;
7.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя;

8. Уточнение и дополнение задания:
8.1. Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.
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