
Техническое задание на поставку топливной щепы для нужд ИП Кузьминых А.А.
 Объект закупки:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Топливная щепа
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 55116-2012 Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 4. Щепа для непромышленного использования
Не допускается содержание минеральных включений (камни, грунт и т.д.) и металла
Отсутствие гнилостного поражения сырья
Соотношение топливной щепы к опилкам, стружке и коре в КДО: не менее 90 % топливной щепы; не более 10 % опилка, стружки и коры
Содержание влаги, %	не более 25
Насыпная плотность, кг/м3: не менее 200
	м3
	5500
  


 
[bookmark: _Hlk113282268]2. Место поставки: пгт  Арбаж, ул. Нагорная (на территорию котельной № 2). 
 Выгрузка осуществляется на территории котельной.
[bookmark: _Hlk113282253]3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2026 г.
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