Техническое задание
на поставку соединительных деталей

1. Объект закупки:
[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№
п/п
	Наименование
товара
	ОКПД 2
	Артикул
	Описание (характеристики) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-30-12DT
	Резьба (метрическая): 30х не более 1,5
Диаметр шланга: 20 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	2. 
	Фитинг
	24.20.40.000
	20192-30-12DT
	Резьба (метрическая): 30х не более 1,5
Диаметр шланга: 20 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	3. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-22-10
	Резьба (метрическая): 22х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	4. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-27-10DT
	Резьба (метрическая): 27х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	5. 
	Фитинг

	24.20.40.000
	20111-26-10DТ
	Резьба (метрическая): 26х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	6. 
	Фитинг

	24.20.40.000
	20191-26-10DТ
	Резьба (метрическая): 26х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	7. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-30-10Т
	Резьба (метрическая): 30х не более 2
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	8. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20191-30-10
	Резьба (метрическая): 30х не более 2
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	9. 
	Фитинг

	24.20.40.000
	20111-16-08
	Резьба (метрическая): 16х не более 1,5
Диаметр шланга: 12 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	10. 
	Фитинг
	24.20.40.000
	20191-16-08
	Резьба (метрическая): 16х не более 1,5
Диаметр шланга: 12 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	11. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-20-08Т
	Резьба (метрическая): 20х не более 1,5
Диаметр шланга: 12 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	12. 
	Фитинг 
	24.20.40.000
	20111-22-08Т
	Резьба (метрическая): 22х не более 1,5
Диаметр шланга: 12 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	13. 
	Фитинг
	24.20.40.000
	20191-22-08Т
	Резьба (метрическая): 22х не более 1,5
Диаметр шланга: 12 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	14. 
	Муфта 
	24.20.40.000
	03310-08
	Диаметр шланга: 12 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	15. 
	Муфта  
	24.20.40.000
	03310-10
	Диаметр шланга: 16 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	16. 
	Муфта 
	24.20.40.000
	03310-05
	Диаметр шланга: 8 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	17. 
	Муфта 
	24.20.40.000
	03310-16
	Диаметр шланга: 25 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	18. 
	Муфта 
	24.20.40.000
	03310-12
	Диаметр шланга: 20 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	19. 
	Муфта 
	24.20.40.000
	03310-04
	Диаметр шланга: 6 мм
Тип: 1SN/2SN
Материал: сталь
	шт
	1

	20. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 8 мм 
Рабочее давление: не менее 350 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	21. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 6 мм 
Рабочее давление: не менее 350 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	22. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 16 мм 
Рабочее давление: не менее 250 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	23. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 20 мм 
Рабочее давление: не менее 215 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	24. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 12 мм 
Рабочее давление: не менее 275 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	25. 
	Рукав высокого давления DESTON
	22.19.30.136
	
	Диаметр шланга: 25 мм 
Рабочее давление: не менее 165 Bar
Тип: 2SN (гладкий)
Материал: резина
	шт
	1

	26. 
	Фитинг DKOL
	24.20.40.000
	20411-12-04
	Резьба (метрическая): 12х не более 1,5
Диаметр шланга: 6 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	27. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20411-14-05
	Резьба (метрическая): 14х не более 1,5
Диаметр шланга: 8 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	28. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20411-16-05Т
	Резьба (метрическая): 16х не более 1,5
Диаметр шланга: 8 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	29. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20411-18-05Т
	Резьба (метрическая): 18х не более 1,5
Диаметр шланга: 8 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	30. 
	Фитинг DKOL
	24.20.40.000
	20491-18-05Т
	Резьба (метрическая): 18х не более 1,5
Диаметр шланга: 8 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	31. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	
	Резьба (метрическая): 27х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	32. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	
	Резьба (метрическая): 27х не более 1,5
Диаметр шланга: 16 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	33. 
	Фитинг DKOL
	24.20.40.000
	20491-14-06
	Резьба (метрическая): 14х не более 1,5
Диаметр шланга: 10 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	34. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20412-16-06Т
	Резьба (метрическая): 16x не более 1,5
Диаметр шланга: 10 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Материал: сталь
	шт
	1

	35. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20492-16-06Т
	Резьба (метрическая): 16х не более 1,5
Диаметр шланга: 10 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1

	36. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20411-14-05
	Резьба (метрическая): 18х не более 1,5
Диаметр шланга: 10 мм
Угол (Исполнение): Угловой (90°)
Тип гайки: Съёмная
Материал: сталь
	шт
	1

	37. 
	Фитинг DKOL 
	24.20.40.000
	20411-14-05
	Резьба (метрическая): 14х не более 1,5
Диаметр шланга: 8 мм
Угол (Исполнение): Прямой (0°)
Тип гайки: Кримпованная
Материал: сталь
	шт
	1


2. Место поставки: 658620, Алтайский край, м.р-н Завьяловский, с.п. Завьяловский сельсовет, с Завьялово, ул. Дорожная, влд. 38 или транспортной компанией до г. Барнаула.
3. Срок поставки: с момента заключения Договора и до 31.12.2026 г. (включительно).
4. Порядок поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями по отгрузочным разнарядкам (заявкам), полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки (заявки) содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика, заверены печатью Заказчика.
Товар должен быть поставлен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки).
Поставщик не позднее, чем за 4 часа должен уведомить Заказчика о планируемой поставке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: dsu-5@sibnet.ru. Адресом электронной почты для получения  отгрузочных разнарядок (заявок) Поставщиком является: __________.
Заказчик при необходимости до начала основной поставки вправе запросить пробную партию для определения соответствия товара техническому заданию.
[bookmark: _GoBack]Досрочная поставка товара допускается только с письменного согласия Заказчика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
5.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
5.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
5.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
6.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
