ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для класса физики 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национал⁠‍⁠⁠​﻿﻿‌​‍﻿﻿﻿⁠‌‍‍﻿⁠﻿​‌⁠⁠​​⁠‍‍‌﻿⁠⁠﻿‌﻿‍﻿‌‍​‍‌​ьный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99.53.199
	Глобус звездного 
	
	✓
	

	2
	32.99.53.199
	Глобус Луны 
	
	✓
	

	3
	32.99.53.199
	Глобус Марса 
	
	✓
	

	4
	32.99.53.199
	Модели ракет-носителей
	
	✓
	

	5
	32.99.53.199
	Модель небесной сферы
	
	✓
	

	6
	32.99.53.199
	Набор макетов планет земной группы
	
	✓
	

	7
	32.99.53.132
	Цифровая лаборатория по физике для учителя
	
	✓
	

	7.1
	62.01.29.000
	Программное обеспечение
	✓
	
	

	8
	32.99.53.132
	Цифровая лаборатория по физике для ученика
	
	✓
	

	8.1
	62.01.29.000
	Программное обеспечение
	✓
	
	

	9
	32.99.53.199
	Школьный планетарий 
	
	✓
	



1.Объект закупки и характеристики товара:
   
	№
п/п
	Наименование объекта закупки
(Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. 
Изм.
	Кол – во 

	1. 
	Глобус звездного неба с подсветкой

	Артикул: 00-00199109
• Сфера изготовлена из пластика
• Диаметр сферы: 32 см
• Устойчивая настольная подставка из пластика синего цвета
• Карта: максимально подробная для данного диаметра глобуса
• Линия экватора: выпуклая для тактильно восприятия
• Карта: физическая
• Изображение карты: звездное небо
• Лампа подсветки: съемная, цоколь Е14
• Подарочная упаковка: фирменная картонная коробка
	шт
	1

	2. 
	Глобус Луны D-21 с подсветкой


	Артикул: 014760
Тип: астрономический глобус Луны с физической картой.
Диаметр сферы: 210 мм.
Оснащение: внутренняя подсветка (сменная лампа).
Электропитание: от сети.
Дополнительная функция: режим ночника (непрерывно до 3 часов).
Материал сферы и подставки: пластик.
Тип установки: настольный.

	шт
	1

	3. 
	Глобус Марса с подсветкой


	Артикул: 00-00096881
• Диаметр, см: 32
• Подсветка карты: наличие
• Тип карты: Физическая (общегеографическая)
• Карта: Марс
• Тип подставки: Настольная
• Материал подставки: Пластик
• Материал дуги: Пластик
	шт
	1

	4. 
	
Модель Ракета-Носитель СОЮЗ Пилотируемый


	Артикул: 07174
Масштаб М1:144
Модель цельнолитая, изготавливается из твердого пластика. 
Устанавливается на металлическую подставку с основанием из оргстекла. 
Упаковывается в подарочную коробку из белого картона с поролоновым ложементом.
Высота модели на подставке: 38 см.
Размер упаковки: 10 х 10 х 40 см.
	шт
	1

	5. 
	Модель небесной сферы 


	Артикул: 05438
Модель Небесная сфера состоит из нескольких элементов:
·        прозрачного шара, на который нанесены обозначения;
·        макет Земли, помещенный в центре;
·        подставка;
·        ось вращения – всю конструкцию можно поворачивать для удобства наблюдения.
	шт
	1

	6. 
	Набор макетов планет земной группы 


	Артикул: ПИШ03338
На пластмассовой подставке закреплена стойка, на которой должен быть расположен большой красный шар с лампочкой внутри, обозначающий Солнце. 
На стойке подвижно закреплены металлические стержни с пластмассовыми шариками разных цветов и размера, обозначающие восемь планет Солнечной системы. 
Стержни вращаются вокруг стойки, что демонстрирует вращение планет вокруг Солнца.

	шт
	1

	7. 
	Цифровая лаборатория по физике для учителя

	Артикул: 13048
Назначение: Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики.
Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6 -ю встроенными датчиками:
• Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -50 до 1000С
• Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 700 кПа
• Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -100 до 100 мТл
• Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В
• Датчик тока не уже чем от -5 до +5А
• Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g; ±16 g

Отдельные устройства:
• USB осциллограф не менее 2 канала, +/ -10 В

Аксессуары:
• Конструктор для проведения экспериментов по теме "Электричество" максимальный
• USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
• Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории
• Программное обеспечение (ОКПД2 62.01.29.000 Запрет)
• Методические рекомендации (40 работ) +Учебно-образовательная коллекция "Знайка" по курсу физики и проведению лабораторных работ"
• Наличие русскоязычного сайта поддержки
• Наличие видеороликов
	шт
	1

	8. 
	Цифровая лаборатория по физике для ученика


	Артикул: 11237
Цифровая лаборатория по физике для учителя предназначена для выполнения экспериментов по темам курса физики 7-9 классов основной школы и 10-11 классов при изучении предмета физики на базовом уровне.
Состав:
— Комплект беспроводной передачи данных
— Цифровой датчик положения (4 канала)
— Цифровой Р-датчик температуры (от -20 до +110 градусов Цельсия)
— Цифровой Р-датчик абсолютного давления (от 0 до 200 КПа)
— Цифровой осциллографический датчик напряжения (от -100 до +100 Вольт, 2 канала)
— Стержень для закрепления в штативе (2 шт.)
— Кабель соединительный USB (2 шт.)
— Кабель соединительный для IDC разъема
— Комплект оборудования для проведения экспериментов
— Программное обеспечение (ОКПД2 62.01.29.000 Запрет)
Все датчики, входящие в цифровую лабораторию, имеют разъемы USB.
Корпуса датчиков изготовлены из ударопрочного пластика.
Р-датчик работает как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, так и на устройствах под управлением ОС семейства Android. Кроме того, Р-датчик подключается к Arduino-совместимым робототехническим изделиям и к имеющимся блокам сбора данных, в том числе LEGO, VEX, НАУРОБО.
Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой Р-датчик имеет 2 разъема. Для подключения к персональному компьютеру под управлением ОС семейства Windows и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android используется разъем USB.
Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям и к имеющимся блокам сбора данных, в том числе LEGO, VEX, НАУРОБО, используется разъем IDC-типа.
Р-датчик позволяет одновременное подключение IDC разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на персональный компьютер и на робототехническое устройство (блок сбора данных), что необходимо при разработке или настройке робототехнического устройства.
	шт
	1

	9. 
	Школьный планетарий 


	Артикул: F05
Планетарий может проецировать 8000 звезд и 61 созвездие, а встроенные моторы поворачивают изображение, моделируя изменения картины звездного неба, вызванного суточным вращением Земли. 
Есть и функция «падающие звезды» — для полной реалистичности наблюдений. 
Питание осуществляется от 3х батареек типа АА, предусмотрена функция автоматического отключения (через 30, 60 или 120 минут). 
Особенности: 5 скоростей
Автоматический поворот поля звезд
Полная карта неба в северном полушарии
Гороскоп
Проекции падающих звезд
Комплект дисков-наличие
	шт
	1



2. Место поставки: 628256 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт.Коммунистический, ул. Лесная 17а
3. Сроки и условия поставки товара: с момента подписания настоящего договора по 25 декабря 2026г.
3.1.
[bookmark: _GoBack] Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. 
Обучение персонала работе на оборудовании производится за счёт и силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
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