[bookmark: _Ref119427085]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ГСМ 

	Код
	Наименование
	Националь‌﻿‍﻿‍‌﻿﻿﻿​‍​​​⁠‍﻿‌‍‍​‍‌﻿‍‌﻿‌​​﻿​﻿﻿‍​﻿﻿﻿﻿﻿‌‍‌ный р​⁠‍⁠‌​‍‍﻿​‍‌‌⁠​﻿​‍﻿‌‌﻿﻿​⁠⁠​​‌‍​​‌‍⁠​⁠⁠‌​⁠‍‌﻿ежим

	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	19.20.21.125
	Бензин автомобильный 
	
	
	✓

	19.20.21.345
	Топливо дизельное
	
	
	✓



[bookmark: _Hlk140219143]1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92 
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- Экологический класс – не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0
- по моторному методу: не менее 83,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
-Отсутствие механических примесей.
	литр
	15 000

	2
	Дизельное топливо 
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»
Экологический класс – не ниже К5
Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо
	литр
	45 000



2. Срок поставки: с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3. Место поставки: АЗС на территории: Республики Башкортостан. Обязательное наличие АЗС на территории п. Приютово Республики Башкортостан.
[bookmark: _Hlk140219178]Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
Окончательное количество товара может изменяться по факту получения Товара на ТО.
3.1. Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.
4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: 
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 3 (трех) штук без ограничения вида топлива.

