Приложение № 2 

Техническое задание
На формы для выпечки  с крышками для  тостового хлеба на автоматической поточной   линии
	№
	Перечень требований
	Пояснение 

	1
	 Наименование объекта закупки
	Формы для выпечки на раме с тефлонированным покрытием, крышки для форм с тефлонированным покрытием

	2
	Габаритный размер форм и крышек, мм
	Согласно чертежу

	3
	Рецептурный состав продукта
	Сахар 5%, жир 4%, вода 39-42 %

	4
	Вес формы
Вес крышки
	10-12 кг
5,5-6,5 кг (вес крышки должен исключать её поднятие на форме с тестовой заготовкой в процессе выпечки)

	5
	Материал
	Сталь производство компаний POSCO STEELEON (Ю. Корея) или Nippon Steel (Япония) 

Рама листа должна реагировать на магнитное поле датчиков линии.
Тефлоновое покрытие PRIMER PEWTER 420G-706 
Толщина тефлонового покрытия не менее 70 мкм

	6
	Температурные параметры  выпечки 
	190-260 ℃. Наличие в печи пароувлажнения. Время выпечки 45-50 минут (воздействие на форму)

	7
	Количество оборотов выпечки в сутки
	10 оборотов

	8
	Количество циклов
	Не менее 3000

	9
	Документация
	Наличие сертификатов соответствия подтверждающих разрешение использования в пищевой промышленности для контакта с пищевыми продуктами на тефлоновое покрытие и сталь для изготовления форм

	10
	Количество 
	Формы 840 шт
Крышки 420 шт

	11
	Условия поставки 
	Поставка осуществляется силами и средствами поставщика по адресу: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, Логопарк Кольцовский тер. стр. 12 

	12
	Срок поставки 
	Поставка товара осуществляется единой партией в срок не позднее 14 недель с момента подписания договора.

	13
	Порядок оплаты 
	- Предоплата 30% после подписания договора, 

- 60% оплаты после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.

- 10 % в течении 3 (трёх) банковских дней с даты получения Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД 

	14
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 месяцев

	 15
	Требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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