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Описание предмета закупки
 «Поставка средств индивидуальной защиты»

1. Общие требования
1.1. Поставляемые комплекты средств индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») должны быть новыми, ранее не использованными, с датой изготовления не ранее 2026 года.
1.2. СИЗ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия. Заверенная копия указанных документов предоставляется вместе с поставляемой СИЗ.
1.3. СИЗ должны обеспечивать максимально возможный уровень комфорта для потребителя, одновременно обеспечивая необходимую защиту. Она должна соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, а также иметь этикетку, ярлык или маркировку согласно требованиям законодательства.
1.4. В перчатках и рукавицах не допускаются:
· осыпание или сдёргивание покрытия материала;
· пропуск стежков;
· петлистая, слабая или стянутая строчка;
· спуск петель в трикотажных деталях;
· сваливание строчек с края детали;
· наличие сгустков клея;
· отслаивание и шелушение лакокрасочного или металлического покрытия на фурнитуре;
· сколы, острые кромки, очаги коррозии на фурнитуре;
· разрывы материала на участках крепления фурнитуры;
· выпадение заклепок или кнопок;
· неисправность запирающей фурнитуры.
Все швы и острые края товара должны исключать травмы или повреждения. Окраска при художественном оформлении перчаток и рукавиц должна обладать стойкостью к сухому и мокрому трению.
1.5. Для изготовления перчаток и рукавиц применяют хлопчатобумажные, шелковые, лавсановые или армированные нитки, а также мононить капроновую, согласно ГОСТу. Размер подкладки при наличии должен соответствовать внутренним размерам изделия, а край подкладки не должен выступать за край верхней части в манжете, если это не предусмотрено конструкцией. Прочность швов должна быть не менее 15 Н/см (1,5 кгс/см) при статической нагрузке.
1.6. Требования к маркировке защитных перчаток регламентированы в профильном техническом регламенте ЕАЭС 019/2019. Маркировка должна наноситься в двух местах:
· непосредственно на СИЗ или на надежную этикетку, прикрепленную к нему;
· на упаковку.
Информацию на потребительской таре допускается не размещать при условии, что она прозрачна, обеспечивает разборчивость и читаемость. На изделии должны быть указаны:
· название и модель (артикул, если есть);
· наименование производителя;
· товарный знак (при наличии);
· защитные характеристики;
· класс защиты;
· дата производства и срок годности;
· размер (если применимо);
· рекомендации по уходу и утилизации;
· ссылка на регламент 019/2011 и знак обращения ТС «ЕАС»;
· сведения об области применения в виде пиктограмм (при необходимости).
Информация должна быть легко читаемой, стойкой к истиранию и сохраняться на протяжении всего срока службы.
1.7. Маркировка на этикетке должна быть разборчивой, легко читаемой и несмываемой в течение всего срока эксплуатации перчаток, а также доступной без вскрытия упаковки. В маркировке обязательно указываются размер изделия.
1.8. На упаковку также допускается нанесение штрихового кода – Дата Матрикс, представляющего собой квадрат с черными и белыми точками, размещенными в произвольном порядке. Сканирование этого кода позволяет получать сведения о движении продукции. Также допускается маркировка размеров перчаток и рукавиц в соответствии с ИСО 4418.
1.9. Каждый респиратор и его комплектующие должны иметь маркировку, наносимую непосредственно на изделие и упаковку. В отсутствие индивидуальной упаковки – на групповую, при условии маркировки всех комплектующих. Маркировка полумасок и фильтров должна соответствовать ГОСТу.

1.10. Перчатки и рукавицы упаковываются по 10 штук в коробки, пачки или бумагу, при этом каждую пару рекомендуется упаковывать в индивидуальный пакет. Допускается упаковка перчаток, не скрепленных парами, в закрытый (сваркой, токами высокой частоты, липкой лентой или скобой) индивидуальный пакет. Потребительская тара должна быть оклеена бумажной лентой. Перчатки и рукавицы должны быть расправлены и скреплены в манжетной части ладонными сторонами внутрь.
1.11. Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок запросить образцы СИЗ из перечня закупаемых товаров.
1.12. Гарантийный срок качества на СИЗ составляет не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.
1.13. Также Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок запросить образцы (материалы) из перечня закупаемых товаров.
2. Требования к указанию размеров
2.1. Размеры, указанные на маркировке СИЗ, должны соответствовать размерам тела человека.

3. Требования, предъявляемые к СИЗ
3.1. Должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.
3.2. Должны соответствовать Техническим характеристикам (Раздел 4).
3.3. Поставляемый Товар должен иметь действующие сертификаты/декларации о соответствии требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», принятый Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 №878 «О принятии технического регламента Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

4. Наименование, характеристики, количество, стоимость СИЗ:
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	№ п/п
	Наименование продукции, ГОСТ
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. с учетом НДС 22%
	Сумма, руб. с учетом НДС 22%
	Заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданного Министерством промышленности и торговли РФ
	Артикул/ код СИЗ

	Сертификат или декларация соответствия (дата, №)
	Страна происхождения

	1
	ПЕРЧАТКИ трикотажные х/б ПВХ покрытием (протектор)     
	Ми - От истирания,                                                                                                                                        Материал перчаток ПВХ, Полиэстер, Хлопок.                                                                                                   Перчатки трикотажные с точечным ПВХ-покрытием ладони.                                                                           Состав смесовой нити: хлопок + полиэфир или хлопок + полиэстер. Манжета на оверлоке.                             Класс вязки: не ниже 10,13.   Вес  1 пары  перчаток не менее 67гр +- 3гр. ТР ТС 019/2011. 
	пара.
	8 500,00
	49,81
	423 413,33
	
	
	
	

	2
	ПЕРЧАТКИ х/б с нитриловым покрытием (крага)           
	Ми - От истирания,  Мп - От проколов и порезов,
Нм - От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций,
Нс - От сырой нефти,   К% - степень защиты от кислот К80 - 80%,                                                                    Щ% - степень защиты от растворов Щ40 - 40%.                                                                                              Материал перчаток Нитрил, Хлопок (полное нитриловое покрытие). Манжета: крага.  
	пара.
	1 800,00
	258,78
	465 804,00
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	3
	ПЕРЧАТКИ резиновые (химически стойкие) 
	Материал перчаток Латекс, Неопрен.                                                                                                                                         К% - степень защиты от кислот К80 - 80%,
Щ% - степень защиты от растворов Щ40 - 40%.
	пара.
	600,00
	255,58
	153 348,00
	
	
	
	

	4
	ПЕРЧАТКИ трикотажные х/б с двойным латексным покрытием  
	З - От общих производственных загрязнений,  Ми - От истирания.                                                                         Материал перчаток Латекс, Хлопок.                                                                                                          ПЕРЧАТКИ трикотажные с двойным латексным покрытием. Основа: хлопковый трикотаж. Ладонная часть и пальцы покрыты двойным слоем латекса. Размер универсальный. Класс вязки: 13. 
Вес 1 пары  перчаток не менее 50гр +- 5гр. ТР ТС 019/2011.   
	пара.
	600,00
	61,38
	36 830,00
	
	
	
	

	5
	ПЕРЧАТКИ (краги) спилковые  
	Ми - От истирания. Материал перчаток Спилок.                                                                                              Краги спилковые пятипалые обеспечивают механическую защиту (истирания), защиту от повышенных температур - искр и брызг расплавленного металла. Размер универсальный. ТР ТС 019/2011.
	пара.
	80,00
	1 047,97
	83 837,33
	
	
	
	

	6
	ПЕРЧАТКИ (краги) спилковые утепленные 
	Ми - От истирания,  Мп - От проколов и порезов,  Тн - от пониженных температур,  Тп 500,
Тр - искр и брызг и расплавленного металла.                                                                                               Перчатки (краги) спилковые для защиты от механических воздействий, пониженных и повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла. Перчатки пятипалые с подкладкой из плотного искусственного меха 500- 750 г/кв.м.  Размер универсальный. ТР ТС 019/2011.
	пара.
	30,00
	1 168,97
	35 069,00
	
	
	
	

	7
	ПЕРЧАТКИ утепленные 
	Ми - От истирания.  Тн - от пониженных температур.                                                                                    Материал перчаток Тинсулейт, Шерсть.                                                                                                     Материал: натуральная (шерсть-50%, акрил-50%) или теплые полушерстяные перчатки или утепленные из флиса. Перчатки должны обеспечивать защиты от пониженных температур (до минус -20-30 Сº). 
	пара.
	70,00
	807,54
	56 528,03
	
	
	
	

	8
	ПЕРЧАТКИ (краги)  с полным ПВХ покрытием (прорезиненные) утепленные
	Ми - От истирания,  Мп - От проколов и порезов,
Нм - От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций,
Нс - От сырой нефти,  Тн - от пониженных температур.                                                                            Материал перчаток ПВХ, Хлопок. Манжета - крага.                                                                                       Перчатки-краги от пониженных температур, морозоустойчивые (до -30-40С), водонепроницаемые, маслобенсзостойкие. Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу. Утепленные хлопчатобумажной тканью с начесом и вспененным полиуретаном. Размер 10 (XL). 
	пара.
	50,00
	786,95
	39 347,33
	
	
	
	

	9
	РУКАВИЦЫ  меховые
	Ми - От истирания.  Тн - от пониженных температур.                                                                                          Материал  плотная х/б ткань. Утеплитель:  мех.                                                                                               Рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений в условиях воздействия пониженных температур. ТР ТС 019/2011.
	пара.
	50,00
	809,34
	40 467,00
	
	
	
	

	10
	РУКАВИЦЫ утепленные
	Ми - От истирания.Тн - от пониженных температур                                                                                      Материал перчаток Хлопок, вверх – плотность от 245 г/кв.м; утеплитель – полушерстяной ватин, плотность от 350 г/кв.м.
	пара.
	600,00
	194,72
	116 832,00
	
	
	
	

	11
	РУКАВИЦЫ  БРЕЗЕНТОВЫЕ                  
	Ми - От истирания. Материал перчаток Брезент,  С  двойным наладонником, плотность 550 г/м2,  огнеупорная пропитка. Защита рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр, брызг и расплавленного металла. ТР ТС 019/2011.
	пара.
	60,00
	174,99
	10 499,40
	
	
	
	

	12
	Перчатки с полиуретановым покрытием 
	З - От общих производственных загрязнений,
Ми - От истирания,   Мп - От проколов и порезов.                                                                                     Материал перчаток Полиуретан, Полиэстер.
	пара.
	1 300,00
	281,14
	365 477,67
	
	
	
	

	13
	РЕСПИРАТОР  с клапаном выдоха  (Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха,  FFP3 )
	Степень защиты FFP3 - до 50 ПДК, Наличие клапана выдоха.
	шт.
	1 800,00
	93,83
	168 888,00
	
	
	
	

	14
	КОМБИНЕЗОН одноразовый
	Комбинезон универсальный одноразового использования для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов – растворов кислот концентрации 20%.
Состав: 100% полипропилена плотностью от 40 г/кв.м. 
	шт.
	1 200,00
	489,63
	587 560,00
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	ИТОГО на сумму: 
	 
	16740
	6 480,63
	2 583 901,10
	
	
	
	 




4.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 583 901,10 (Два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот один рубль десять копеек) в том числе НДС 22%.
4.2. Цена на товар включает в себя стоимость непосредственно товара, доставки, погрузки и выгрузки товара, стоимость упаковки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.
4.3. Покупатель вправе изменять объем (количество) поставляемого товара в рамках стоимости договора в соответствии с Спецификацией.
4.4. Размеры и точное количество заказываемого товара (продукции) Заказчик будет указывать в Заявках.
5. Место и срок и поставки
5.1. «Поставка Товара осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Покупателем письменной заявки Поставщику. Заявка может быть направлена на электронный адрес Поставщика, а также посредством мессенджеров (в том числе MAX, Telegram и иных аналогичных средств обмена сообщениями) на склад Покупателя, расположенного по адресу: РТ г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 29/63 путем доставки Товара силами и средствами Поставщика.
5.2. Заявка Заказчика должна содержать наименование СИЗ, указание размера, количество заказываемого СИЗ. Единоразовая поставка всех СИЗ не предусмотрена.

6. Условия оплаты
6.1. Оплата СИЗ производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7(Семи) рабочих дней от даты поставки СИЗ и получения товаросопроводительных документов на СИЗ (товарная накладная, счет-фактура). Датой поставки СИЗ является дата подписания товарной накладной, подписанной уполномоченным представителем Покупателя. 



Подготовил: 	
Ведущий специалист по охране труда                                                 _____________ А.А. Мустакимов
